[Тут https://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=3744 про ℹ ДК 021:2015 ℹ](https://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=3744)

**Додаток 2**

**Технічна специфікація**

**На закупівлюДК 021:2015:  *34430000-1 – Велосипеди***

# Велосипед спортивний для велосипедного спорту (шосе)

# SCOTT ADDICT RC 15

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Велосипед повинен бути у повному комплекті, новий без пошкоджень, мати гарантійний термін експлуатації. Гарантія не поширюється на частини, які зношуються під час експлуатації.

На велосипед діє гарантія на повернення товару, який не використовувався, і є в новому стані, в упаковці , передбачено законодавством України терміном 14 днів.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Назва | Основні технічні характеристики | Одиниця виміру | Кількість | Примітки. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Велосипед спортивний для велосипедного спорту (шосе)SCOTT ADDICT RC 15 | **Ключові особливості:**  Addict RC Disc HMX Карбонова рама; Виделка Addict RC HMX;  Диск Shimano Ultegra Di2 24 швидкості;  Шини Schwalbe ONE Race-Guard.  **Розмір** – М54;  **Рама** - Addict RC Disc HMX Road Race геометрія / Змінна підвіска перемикача Внутрішня прокладка кабелю;  **ВИЛКА -** Addict RC HMX Flatmount Disc  1 1/4"-1 1/2" Ексцентриковий карбоновий шток;  **Задній перемикач -**  Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-SS 24-ступінчаста електронна система перемикання передач;  **ПЕРЕДНІЙ ПЕРЕМИКАЧ -** Електронна система перемикання передач Shimano Ultegra Di2 FD-R8150;  **ШИФТЕРИ** - Shimano Ultegra ST-R8170  24-ступінчаста електронна система перемикання передач;  **ШАТУНИ** - Shimano Ultegra FC-R8100  Hollowtech II 52x36 T, оснащені пристроєм вимірювання потужності;  **BB-НАБІР** - Shimano СМ-BB72-41B;  **Ланцюг** - Shimano Ultegra CN-M8100-12;  **КАССЕТА** - Shimano Ultegra CS-R8100-12 11-30;  **ГАЛЬМА -**  Shimano BR-R8170 Гід. Диск;  **Ротор** - Ротор Shimano RT-CL800 160/F та 160/R;  **Кермо** - Syncros Creston 1.0 Compact Carbon;  **H'СТЕБЕЛЬ** - Сінкрос РР 1,5 1 1/4";  **ПІДСІЛЬНИЙ ШТИ** - Синкрос Дункан 1.0 Аеро  **СИДІННЯ** - Syncros Belcarra Regular 2.0;  **ГАРНІТУРА** - Syncros Addict RC Інтегрований;  **КОЛІСНА ПАРА** - Syncros Capital 1.0 35 Disc  24 Front / 24 Rear Syncros Axle / Знімний важіль з інструментом;  **ПЕРЕДНЯ ШИНА** - Schwalbe ONE Race-Guard Fold 700x28C;  **ЗАДНЯ ШИНА** - Schwalbe ONE Race-Guard Fold  700x28C;  **ПРИБЛИЗНА ВАГА В КГ** - 7.6;  **МАКС. ВАГА СИСТЕМИ** - 120 кг  Загальна вага включає велосипед, водія, спорядження та можливий додатковий багаж. | Шт. | 1 |  |

Заявлений велосипед (або аналог/еквівалент повинен мати заявлені або вищі технічні характеристики) має відповідати міжнародним стандартам стосовно заявлених назв, марок, моделей.

Повинен мати сертифіковану **раму**UCI (Міжнародного союзу велосипедистів).

Велосипед має бути поставлений в комплекті та без пошкоджень, мати гарантійний термін експлуатації, який вказаний у гарантійному талоні.

Гарантія не поширюється на частини, які зношуються під час експлуатації. На велосипед діє гарантія на повернення товару, який не використовувався, і є в новому стані, в упаковці , передбачено законодавством України терміном 14 днів.

Ціна вказуються з урахуванням транспортних витрат з доставки.

***Примітка:*** Технічні характеристики містить посилання на конкретні марки (моделі) деталей велосипедів.

Обґрунтування: Перш ніж оголосити закупівлю, Замовник, з метою визначитися найбільш оптимального варіанту, провів ціновий моніторинг будь-яких марок велосипедів, які найкраще підходять для спортсменів під час проведення навчально-тренувальних занять та під час змагань.

***Якщо пропозиція учасника не відповідає Технічним вимогам, то пропозиція буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.***

1. Учасник в складі пропозиції повинен надати заповнену та підписану службовою посадовою) особою учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі довідку встановленого зразку у формі порівняльної таблиці відповідності, із зазначенням конкретного найменування та інформації про фактичні технічні характеристики запропонованого товару та його компонентів.

**ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ**

Інформація про відповідність тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Опис та технічні характеристики складових Товару, що **вимагаються Замовником** | Опис та технічні характеристики складових Товару, що **пропонуються Учасником** | Відповідність вимогам Замовника (так/ні) |
| *Торгова марка, модель*: | | |
|  |  |  |

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, засвідчені печаткою (якщо учасник здійснює діяльність за наявності печатки)*

*«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023р.*

2. Товар має бути упакований в картонні коробки з захисними пінопластовими вставками, які повністю захищають його від пошкоджень під час транспортування та зберігання. Тара та/або упаковка матиме маркування де зазначатиметься: найменування виробника, дата виробництва, назва товару, кількість товару та дані, що характеризують властивості товару**.**

3. Поставка та збирання Товару здійснюється силами Постачальника, місце поставки Житомир вулиця озвучується постачальнику в усному порядку.

4. У разі, якщо учасником запропоновано еквівалент товари зазначеного в технічних вимогах, технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими.