**Додаток 2**

*до  оголошення про проведення*

 *спрощеної закупівлі*

НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

***Предмет закупівлі*** код за **ДК 021:2015 — 44111200-3 — Цемент.**

**(Цементу М-500 (фасованого по 25кг),**

***Увага!***

*На виконання розпоряджень КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ «Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів»**, у зв’язку з агресією Російської Федерації проти України у військовій, економічній, енергетичній та інформаційній сфері, окупацією частини території України, сприянням терористичній діяльності на території України, порушенням прав і свобод громадян України, інтересів суспільства та держави, що створюють реальні та потенційні загрози національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, відповідно до* [*частини першої*](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDownloads%5C%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A9%D0%95%D0%9D%D0%86%5C%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0%5C_blank) *статті 5 Закону України “Про санкції” з урахуванням Рішень Ради національної безпеки і оборони України, затвердженні відповідними Указами Президента України: заборонено здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - резидентів Російської Федерації та інших держав, визначених у вищезазначених нормативно-правових актів.*

*Таким чином* ***пропозиції Учасників закупівлі Цементу М-500 (25кг) - Російської Федерації будуть відхилені.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Характеристики встановлені Замовником (вимоги) | Характеристики запропоновані учасником |
| *Цемент М-500 (по 25кг) - 300 мішків**(7500кг)* |  - Не збитий, фасований в мішках по 25 кг, упаковка не пошкоджена.- Властивості:міцність на стиск (через 28 діб) – не менше 500 кг / см;період схоплювання – від 90 до 120 хвилин, міцність (до 98%) досягається після закінчення 28 днів;щільність – 1100-1300 кг / м³;рівномірність зміни обсягу -10 мм і більше;морозостійкість від -60 до +300 градусів, 100 циклів повного заморожування / відтавання;висока вологостійкість. |  |

Товар, який постачається, повинен бути новим, без дефектів, термін та умови його зберігання не порушені. Дата виробництва товару: не раніше 1 січня 2022р. Строк гарантії на Товар – не менше гарантійного строку заводу-виробника.

Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, що дає можливість ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва. Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах.

Учасник може запропонувати товар кращої якості, ніж вимагається Замовником. Для цього Учасник повинен надати інформацію про переваги запропонованого товару у формі порівняльної таблиці.

**Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника чи уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.**