**Додаток №3**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі.

**1. Перелік сканованих копій документів, що надаються учасником у складі цінової пропозиції на електронні торги**

1.1. Довідка про основний інженерно-технічний персонал та робітників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід та забезпечать якісне надання послуг, згідно з наданою формою.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Посада (робоча професія) | Прізвище таініціали | Штатний, найманий працівник | Загальний стаж роботи, років | Документи, що підтверджують кваліфікацію працівника (назва документу, серія, номер, дата видачі + копії) | Досвід виконання аналогічних послуг, років |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

1.2. Довідка (згідно з наданою формою), яка містить інформацію, що учасник має можливість базування персоналу та матеріально-технічних ресурсів (перелік інструменту та обладнання) для надання послуг у м. Дніпро (надати копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір оренди приміщення).

**ДОВІДКА**

про наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази, технологій, необхідних для надання послуг

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва обладнання або об’єкту матеріально-технічної бази | Місцезнаходження обладнання або об’єкту | Право, на якому належить обладнання, об’єкт (право власності, оренда, інші права користування) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

1.3. Копія дозволу на право виконання робіт підвищеної небезпеки відповідно до напрямку діяльності, чинного на момент термінів подання пропозицій та терміну надання послуг за договором.

1.4. Копії підтверджуючих документів про проходження вказаними в довідці інженерно-технічним персоналом та працівниками навчання з газової безпеки (посвідчення та протоколи).

1.5. Довідка, яка містить відомості про наявність в Учасника досвіду виконання аналогічного договору (за складом, обсягом (кількість послуг) та ступенем складності, укладеного у 2020, 2021 або 2022 роках, підтверджених копією договору та актами наданих послуг до цього договору (із вказаною вартістю послуг за договором та обсягом наданих послуг за актами надання послуг не менше 80% вартості послуг за договором) та відгуком замовника.

**ДОВІДКА**

про наявність в Учасника досвіду виконання аналогічного договору

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування замовника, для якого виконувались аналогічні послуги, місцезнаходження та контактний телефон | Предмет договору та загальний опис послуг | Дата підписання договору та термін його дії | Контактна особа замовника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

1.6.Копія договору зі службою Оператора ГРМ**.**

1.7. Розрахунок вартості тендерної (цінової) пропозиції.

Учасник визначає ціни з урахуванням всіх видів та обсягів послуг, що повинні бути надані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, транспортні витрати, інші витрати.

1.8. Проект договору, скріплений підписом та печаткою уповноваженої особи учасника, що підтверджує погодження учасника з умовами договору.

1.9. Інші документи, які учасник відбору вважає за доцільне надати у складі своєї пропозиції.

Якщо пропозиція закупівлі Учасника містить не всі види послуг або зміну обсягів та складу послуг згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі та відхиляється Замовником.

**2. Технічні вимоги до предмету закупівлі:**

2.1.Технічне обслуговування систем газопостачання та газового обладнання на об’єктах регулюються Правилами безпеки систем газопостачання, затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285 (далі – ПБСГ), ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання» (далі Норми), виконавчо-технічною документацією.

2.2. Перелік послуг, кількість, періодичність їх надання визначаються відповідно до ПБСГ, Норм та виконавчо-технічної документації.

2.3. Своєчасне та якісне проведення всіх видів регламентних робіт попереджувального характеру, що виконуються в плановому порядку спрямовані на забезпечення безперебійної роботи системгазопостачання та газового обладнання.

2.4. Своєчасне та якісне проведення всіх видів регламентних робіт попереджувального характеру, за рахунок робочої сили та матеріальних ресурсів Виконавця. Забезпечити якісну, безперебійну та безпечну роботу систем газопостачання та газового обладнання на них згідно з нормативними документами.

2.5. Якість наданих послуг має забезпечити безперебійну роботу систем газопостачання та газового обладнання об’єктів згідно з проектними характеристиками.

2.6. У разі виявлених несправностей в обладнанні, на екстрене звернення Замовника, спеціалісти повинні виїхати не пізніше 1 години після наданої заявки.

2.7. Виконавець повинен брати участь у перевірках, які проводяться контролюючими органами. Своєчасно усувати технічні порушення згідно з виданими приписами контролюючих органів, якщо це порушення відноситься до технічного обслуговування систем газопостачання та газового обладнання об’єктів.

2.8. Надавати послуги та виконувати ремонтні роботи навченим та атестованим персоналом. До початку надання послуг необхідно попередньо погодити із Замовником список осіб, які направляються на об’єкт.

2.9. Виконавець при наданні послуг несе повну відповідальність за дотримання правил охорони праці та техніки безпеки, пожежної безпеки, захисту навколишнього середовища.

2.10. Ведення журналів обліку і характеру наданих послуг на об’єкті згідно з переліком послуг.

2.11. Гарантійний термін на надані послуги - на період дії договору.

2.12. Наявність договору із службою Оператора ГРМ.

**Перелік послуг з технічного обслуговування**

**систем газопостачання та газового обладнання на об’єктах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування послуг** | **Одиниця вимiру** | **К-сть** | **Перiодичнiсть****обслуговування** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Дмитра Яворницького буд.24 котельня №2** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обслуговування газифiкованої котельнi: з одним котлом без автоматики | котел | 1 | 1 |
| 2 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обслуговування газифiкованої котельнi: на кожний наступний котел | котел | 1 | 1 |
| 3 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: з одним котлом без автоматики | котел | 1 | 6 |
| 4 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: на кожний наступний котел | котел | 1 | 6 |
| 5 | СЕЗОНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Вiдключення обладнання котельної на лiтнiй перiод: з ротацiйним лiчильником | шт | 1 | 1 |
| 6 | Передпускова пiдготовка газифiкованої котельної з пуском котельної: з одним котлом без автоматики | котел | 1 | 1 |
| 7 | Передпускова пiдготовка газифiкованої котельної з пуском котельної: на кожний наступний котел | котел | 1 | 1 |
| 8 | Технiчне обслуговування ультразвукових лiчильникiв типу Курс-01, тип лiчильникiв : G-16; G-25; G-40 | шт. | 1 | 1 |
| 9 | Технiчне обслуговування вiдсiчного клапану, умови роботи, -на висотi з приставною драбиною | шт. | 1 | 8 |
| 10 | Обслуговуван.сигналiзаторiв загазованностi типу СГБ-1, ГСБ01,GS-133 i iн., умови роботи з приставною драбиною,на висотi: -перевiрка спрацьов.сигналiз. | шт. | 1 | 8 |
| **Володимира Вернадського буд.9 котельня №1** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обслуговування газифiкованої котельнi: з одним котлом без автоматики | котел | 1 | 1 |
| 2 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обслуговування газифiкованої котельнi: на кожний наступний котел | котел | 1 | 1 |
| 3 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: з одним котлом без автоматики | котел | 1 | 6 |
| 4 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: на кожний наступний котел | котел | 1 | 6 |
| 5 | СЕЗОНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Вiдключення обладнання котельної на лiтнiй перiод: з ротацiйним лiчильником | шт | 1 | 1 |
| 6 | Передпускова пiдготовка газифiкованої котельної з пуском котельної: з одним котлом без автоматики | котел | 1 | 1 |
| 7 | Передпускова пiдготовка газифiкованої котельної з пуском котельної: на кожний наступний котел | котел | 1 | 1 |
| 8 | Технiчне обслуговування ультразвукових лiчильникiв типу Курс-01, тип лiчильникiв : G-16; G-25; G-40 | шт. | 1 | 1 |
| 9 | Технiчне обслуговування вiдсiчного клапану, умови роботи, -на висотi з приставною драбиною | шт. | 1 | 8 |
| 10 | Обслуговуван.сигналiзаторiв загазованностi типу СГБ-1, ГСБ01,GS-133 i iн., умови роботи з приставною драбиною,на висотi: -перевiрка спрацьов.сигналiз. | шт. | 1 | 8 |
| **Набережна Перемоги буд.44 б гуртожиток №6** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Побутова газова плита: чотириконфорочна | плита | 67 | 12 |
| **Набережна Перемоги буд.44 а гуртожиток №7** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Побутова газова плита: чотириконфорочна | плита | 56 | 12 |
| **Набережна Перемоги буд.44 б котельня №7** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обслуговування газифiкованої котельнi: з одним котлом без автоматики | котел | 1 | 1 |
| 2 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обслуговування газифiкованої котельнi: на кожний наступний котел | котел | 1 | 1 |
| 3 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: з одним котлом без автоматики | котел | 1 | 11 |
| 4 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: на кожний наступний котел | котел | 1 | 11 |
| 5 | СЕЗОНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Вiдключення обладнання котельної на лiтнiй перiод: з ротацiйним лiчильником | шт | 1 | 1 |
| 6 | Пуск газифiкованої котельної: з одним котлом без автоматики | котел | 1 | 1 |
| 7 | Пуск газифiкованої котельної: на кожний наступний котел | котел | 1 | 1 |
| 8 | Технiчне обслуговування лiчильникiв газу в котельнiй ( з промиванням): РГ, РС-100 | лiчильник | 2 | 1 |
| 9 | Технiчне обслуговування вiдсiчного клапану, умови роботи, -на висотi з приставною драбиною | шт. | 1 | 12 |
| 10 | Обслуговуван.сигналiзаторiв загазованностi типу СГБ-1, ГСБ01,GS-133 i iн., умови роботи з приставною драбиною,на висотi: -перевiрка спрацьов.сигналiз. | шт. | 1 | 12 |
| **Набережна Перемоги буд.44 а котельня №8** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обслуговування газифiкованої котельнi: з одним котлом без автоматики | котел | 1 | 1 |
| 2 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обслуговування газифiкованої котельнi: на кожний наступний котел | котел | 1 | 1 |
| 3 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: з одним котлом без автоматики | котел | 1 | 11 |
| 4 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: на кожний наступний котел | котел | 1 | 11 |
| 5 | СЕЗОНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Вiдключення обладнання котельної на лiтнiй перiод: з ротацiйним лiчильником | шт | 1 | 1 |
| 6 | Пуск газифiкованої котельної: з одним котлом без автоматики | котел | 1 | 1 |
| 7 | Пуск газифiкованої котельної: на кожний наступний котел | котел | 1 | 1 |
| 8 | Технiчне обслуговування лiчильникiв газу в котельнiй ( з промиванням): РГ, РС-100 | лiчильник | 2 | 1 |
| 9 | Технiчне обслуговування вiдсiчного клапану, умови роботи, -на висотi з приставною драбиною | шт. | 1 | 12 |
| 10 | Обслуговуван.сигналiзаторiв загазованностi типу СГБ-1, ГСБ01,GS-133 i iн., умови роботи з приставною драбиною,на висотi: -перевiрка спрацьов.сигналiз. | шт. | 1 | 12 |
| **Соборна площа буд.2 гуртожиток №5** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Побутова газова плита: чотириконфорочна | плита | 33 | 12 |
| **Соборна площа буд.2 котельня №3** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обслуговування газифiкованої котельнi: з одним котлом з автоматикою | котел | 1 | 1 |
| 2 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: з одним котлом з автоматикою | котел | 1 | 6 |
| 3 | СЕЗОНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Вiдключення обладнання котельної на лiтнiй перiод: з ротацiйним лiчильником | шт | 1 | 1 |
| 4 | Середнiй ремонт клапана головного | клапан | 1 | 1 |
| 5 | Передпускова пiдготовка газифiкованої котельної з пуском котельної: з одним котлом з автоматикою | котел | 1 | 1 |
| 6 | Технiчне обслуговування ультразвукових лiчильникiв типу Курс-01, тип лiчильникiв : G-250 | шт. | 1 | 1 |
| 7 | Технiчне обслуговування вiдсiчного клапану, умови роботи, -на висотi з приставною драбиною | шт. | 1 | 8 |
| 8 | Обслуговуван.сигналiзаторiв загазованностi типу СГБ-1, ГСБ01,GS-133 i iн., умови роботи з приставною драбиною,на висотi: -перевiрка спрацьов.сигналiз. | шт. | 1 | 8 |
| **Соборна площа буд.2 котельня №9** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обслуговування газифiкованої котельнi: з одним котлом без автоматики | котел | 1 | 1 |
| 2 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обслуговування газифiкованої котельнi: на кожний наступний котел | котел | 1 | 1 |
| 3 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: з одним котлом без автоматики | котел | 1 | 6 |
| 4 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: на кожний наступний котел | котел | 1 | 6 |
| 5 | СЕЗОНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Вiдключення обладнання котельної на лiтнiй перiод: з ротацiйним лiчильником | шт | 1 | 1 |
| 6 | Передпускова пiдготовка газифiкованої котельної з пуском котельної: з одним котлом без автоматики | котел | 1 | 1 |
| 7 | Передпускова пiдготовка газифiкованої котельної з пуском котельної: на кожний наступний котел | котел | 1 | 1 |
| 8 | Технiчне обслуговування ультразвукових лiчильникiв типу Курс-01, тип лiчильникiв : G-65; G-100; G-160 | шт. | 1 | 1 |
| 9 | Технiчне обслуговування вiдсiчного клапану, умови роботи, -на висотi з приставною драбиною | шт. | 1 | 8 |
| 10 | Обслуговуван.сигналiзаторiв загазованностi типу СГБ-1, ГСБ01,GS-133 i iн., умови роботи з приставною драбиною,на висотi: -перевiрка спрацьов.сигналiз. | шт. | 1 | 8 |
| **Севастопольська буд.17 котельня №5** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обслуговування газифiкованої котельнi: з одним котлом з автоматикою | котел | 1 | 1 |
| 2 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: з одним котлом з автоматикою | котел | 1 | 6 |
| 3 | СЕЗОНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Вiдключення обладнання котельної на лiтнiй перiод: з ротацiйним лiчильником | шт | 1 | 1 |
| 4 | Середнiй ремонт клапана головного | клапан | 1 | 1 |
| 5 | Передпускова пiдготовка газифiкованої котельної з пуском котельної: з одним котлом з автоматикою | котел | 1 | 1 |
| 6 | Технiчне обслуговування ультразвукових лiчильникiв типу Курс-01, тип лiчильникiв : G-65; G-100; G-160 | шт. | 1 | 1 |
| 7 | Технiчне обслуговування вiдсiчного клапану, умови роботи, -на висотi з приставною драбиною | шт. | 1 | 8 |
| 8 | Обслуговуван.сигналiзаторiв загазованностi типу СГБ-1, ГСБ01,GS-133 i iн., умови роботи з приставною драбиною,на висотi: -перевiрка спрацьов.сигналiз. | шт. | 1 | 8 |
| **Севастопольська буд.17 гуртожиток №3** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Побутова газова плита: чотириконфорочна | плита | 16 | 12 |
| **Севастопольська буд.17 котельня №4** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обслуговування газифiкованої котельнi: з одним котлом з автоматикою | котел | 1 | 1 |
| 2 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: з одним котлом з автоматикою | котел | 1 | 6 |
| 3 | СЕЗОНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Вiдключення обладнання котельної на лiтнiй перiод: з ротацiйним лiчильником | шт | 1 | 1 |
| 4 | Середнiй ремонт клапана головного | клапан | 1 | 1 |
| 5 | Передпускова пiдготовка газифiкованої котельної з пуском котельної: з одним котлом з автоматикою | котел | 1 | 1 |
| 6 | Технiчне обслуговування ультразвукових лiчильникiв типу Курс-01, тип лiчильникiв : G-65; G-100; G-160 | шт. | 1 | 1 |
| 7 | Технiчне обслуговування вiдсiчного клапану, умови роботи, -на висотi з приставною драбиною | шт. | 1 | 8 |
| 8 | Обслуговуван.сигналiзаторiв загазованностi типу СГБ-1, ГСБ01,GS-133 i iн., умови роботи з приставною драбиною,на висотi: -перевiрка спрацьов.сигналiз. | шт. | 1 | 8 |
| **Севастопольська буд.17 котельня №6** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обслуговування газифiкованої котельнi: з одним котлом без автоматики | котел | 1 | 1 |
| 2 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обслуговування газифiкованої котельнi: на кожний наступний котел | котел | 1 | 1 |
| 3 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: з одним котлом без автоматики | котел | 1 | 11 |
| 4 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: на кожний наступний котел | котел | 1 | 11 |
| 5 | СЕЗОНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Вiдключення обладнання котельної на лiтнiй перiод: з ротацiйним лiчильником | шт | 1 | 1 |
| 6 | Пуск газифiкованої котельної: з одним котлом без автоматики | котел | 1 | 1 |
| 7 | Пуск газифiкованої котельної: на кожний наступний котел | котел | 1 | 1 |
| 8 | Технiчне обслуговування ультразвукових лiчильникiв типу Курс-01, тип лiчильникiв : G-16; G-25; G-40 | шт. | 1 | 1 |
| 9 | Технiчне обслуговування вiдсiчного клапану, умови роботи, -на висотi з приставною драбиною | шт. | 1 | 12 |
| 10 | Обслуговуван.сигналiзаторiв загазованностi типу СГБ-1, ГСБ01,GS-133 i iн., умови роботи з приставною драбиною,на висотi: -перевiрка спрацьов.сигналiз. | шт. | 1 | 12 |
| **Севастопольська буд.17 гуртожиток №4** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Побутова газова плита: чотириконфорочна | плита | 17 | 12 |

*Посада, прізвище, ім’я, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника.*