**Додаток 4**

**до тендерної документації**

**ПРОЕКТДОГОВОРУ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

на технічне обслуговування систем газопостачання та газового обладнання

м. Дніпро «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 р.

 Дніпровський державний медичний університет, в особі в. о. ректора Тетяни ПЕРЦЕВОЇ, яка діє на підставі наказу МОЗ від 24.03.2022 р. №518, з однієї сторони, та\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (надалі – Виконавець), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ з іншої сторони, , разом – Сторони, керуючись вимогами Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про публічні закупівлі», а також Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року №1178 Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» (надалі- Особливості), на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» уклали договір з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) (надалі – Договір) про таке:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання надання послуг з**:** ДК 021:2015 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Надання послуг з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання об’єктів, які знаходяться у власності (користуванні) Замовника) за адресами**:**

49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 9 (котельня №1), просп. Д. Яворницького, 24 (котельня № 2), пл. Соборна, 2 ( котельні № 3, № 9, газові плити - гуртожиток №5), вул. Севастопольська, 17 (котельні №4, № 5, № 6, газові плити - гуртожитки № 3, № 4), вул. Набережна Перемоги, 44б (котельня № 7, газові плити – гуртожиток № 6), вул. Набережна Перемоги, 44а (котельня № 8, газові плити – гуртожиток № 7).

Кількість: 2 609 послуг.

Строк надання послуг: з моменту укладання договору до 31 грудня 2023 року.

2. Бюджетні зобов’язання за цим договором виникають у разі наявності та межах відповідних бюджетних асигнувань на 2023 рік. Замовник має право на коригування визначеної у договорі суми коштів та зобов’язань у разі зменшення надходжень до бюджету.

Категорія Замовника: відповідно до статті 2, частини 4, пункту 3 – підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 (Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади)

3. Технічне обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) проводиться Виконавцем у плановому порядку згідно з погодженим графіком, Додаток 1 до Договору, який є його невід’ємною частиною.

4. Надання послуг з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) включає здійснення Виконавцем надання послуг з технічного обслуговування, огляду, обстеження в строки та порядку, що передбачені цим Договором та чинними нормативно-правовими актами (надалі - послуги).

5. Вартість послуг з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) об’єктів, що надаються Виконавцем, наведені у Додатку 2 до Договору, який є його невід’ємною частиною.

6. Надання послуг здійснюється на підставі:

Наявності у Замовника акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін; відповідності об’єктів газопостачання вимогам ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання», Правил безпеки систем газопостачання та виконавчо-технічної документації (далі ВТД).

**2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

1. Вартість послуг визначається Сторонами відповідно до калькуляції послуг з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання на об’єктах (крім ВОГ) (Додаток 2), що надаються Виконавцем Замовнику , та становить \_\_\_\_\_\_\_ грн.(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), в тому числі податок на додану вартість - \_\_\_\_\_ грн.

 Джерело фінансування: Державний бюджет України.

2. Замовник сплачує Виконавцю вартість послуг з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ), визначену у пункті 1 цього розділу, протягом 10 робочих днів з дня підписання Сторонами акту наданих послуг шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця (враховуючи постанову КМУ №590 від 09 червня 2021 р., зі змінами.).

3. У разі необхідності проведення капітального ремонту складових системи газопостачання Виконавець надсилає Замовнику повідомлення з переліком необхідних робіт. Замовник повинен протягом 10 робочих днів з дати отримання повідомлення повідомити Виконавця про спосіб проведення капітального ремонту (за окремим договором з Виконавцем чи із залученням суб’єктів господарювання, що мають дозвіл на виконання робіт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю) або про відмову від його проведення.

4. Фактичні обсяги наданих послуг оформлюються актом наданих послуг Виконавцем протягом

3 (трьох) робочих днів з дати надання послуг та подається на розгляд Замовнику у двох примірниках. Замовник зобов’язується протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати передачі актів наданих послуг (виконаних робіт) підписати їх та повернути один примірник кожного акту Виконавцю або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання такого акту. У випадку неповернення Замовником акту наданих послуг та ненадання обґрунтованих заперечень щодо нього у визначений строк цей акт вважається погодженим Замовником в редакції Виконавця.

5.У разі зміни цін або ціноутворюючих факторів, зміна вартості послуг, задіяння при необхідності транспортних засобів Виконавця, використання ТМЦ, вартість послуг, що надаються відповідно до цього Договору, підлягає перегляду. Виконавець повідомляє Замовника про такі зміни одночасно з пропозицією щодо зміни вартості послуг. Зміна договірної вартості послуг оформлюється шляхом укладання Додаткових угод, які стають невід’ємною частиною даного Договору.

6. Надання електронних податкових накладних та розрахунків коригування Виконавець здійснює за допомогою модулю «Електронний документообіг» до програмного забезпечення «М.Е.ДОС ІS» відповідно до п. 201.1 ст.201 Податкового кодексу України.

**3. ПРАВА СТОРІН**

1. Виконавець має право:

1.1. Здійснювати технічне обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) об’єкта;

1.2. На своєчасне отримання від Замовника оплати по Договору в повному обсязі;

1.3. У разі виявлення на об’єкті Замовника недоліків технічного стану або технічних порушень вимагати від Замовника своєчасного їх усунення та приведення системи газопостачання до вимог чинного законодавства України або відшкодування вартості цих робіт Виконавцю за окремим договором;

1.4. Для забезпечення безпечної експлуатації відключити від системи газопостачання газове обладнання на об’єкті, що обслуговується, у випадках передбачених п.5.7. Правилами безпеки систем газопостачання, затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 травня 2015 року № 285, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 року за № 674/27119 (далі–ПБСГ).

2. Замовник має право:

2.1. контролювати своєчасність та якість надання послуг за цим договором;

2.2. вимагати від Виконавця надання обґрунтування застосованих цін на послуги;

2.3. за письмовим запитом щороку отримувати від Виконавця інформацію про технічний стан об’єкта, умови його експлуатації;

2.4. вимагати від Виконавця належного обслуговування об’єкта, дотримання вимог нормативних документів та нормативно-правових актів щодо ведення необхідної документації, журналів, відомостей тощо;

2.5. за попереднім письмовим погодженням з Виконавцем та за окремим договором залучати до виконання поточного та/або капітального ремонту об’єкта суб’єктів господарювання, що мають дозвіл на виконання цих робіт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

**4. ОБОВЯЗКИ СТОРІН**

1. Виконавець зобов’язується:

1.1 якісно надавати послуги, визначені цим Договором;

1.2 додержуватись строків надання послуг згідно з узгодженим Сторонами графіком;

1.3 надавати Замовнику на його прохання необхідну інформацію про хід надання послуг;

1.4 при наданні послуг дотримуватись вимог ПБСГ, державних будівельних норм та правил, інших нормативних документів та нормативно-правових актів щодо порядку, строків та якості надання послуг, порядку їх оформлення.

2. Замовник зобов’язується:

2.1 надати Виконавцю виконавчо-технічну документацію на газові мережі, акт розмежування меж балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідальності сторін, документи про відповідність газовикористовуючого обладнання вимогам ДБН і ПБСГ;

2.2 своєчасно оформлювати та підписувати акти наданих послуг та розрахуватись з Виконавцем;

2.3 брати участь у розслідуванні нещасних випадків та аварій, що стались на об’єкті у зв’язку з використанням природного газу та експлуатацією системи газопостачання об’єкту;

2.4 забезпечити вільний доступ Виконавцю до системи газопостачання, для надання послуг з технічного обслуговування згідно з договором та погодженим графіком;

2.5 у разі виявлення на об’єкті Замовника недоліків технічного стану або технічних порушень забезпечити своєчасне їх усунення та приведення системи газопостачання до вимог чинного законодавства України;

2.6 використовувати газові прилади/обладнання згідно з вимогами ПБСГ та/або інструкцій або паспортів заводів-виробників.

**5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2. Виконавець не несе відповідальності в разі порушення Замовником вимог ПБСГ та інструкцій чи паспортів заводів-виробників при користуванні газовими приладами/обладнанням.

**6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

1. Усі спори, що виникають з даного Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

**7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

1. Цей Договір є укладеним і набирає чинності з дати підписання його Сторонами, і діє до 31.12.2023, а в частині виконання розрахунків по Договору – до повного їх виконання.

2. Одностороння зміна чи розірвання цього Договору не допускається, крім випадку, передбаченого пунктом 3 цього розділу. Розірвання цього Договору у випадках, не передбачених пунктом 3 цього розділу, здійснюється в судовому порядку.

3. Цей Договір може бути достроково розірваний за взаємною згодою Сторін.

4. Дія Договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

**8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

1. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються додатковими угодами до цього Договору. Сторонами узгоджено неможливість зміни істотних умов договору після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків згідно з п.19 Особливостей:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з
оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

2. Додаткові угоди, додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу, якщо вони укладені з дотриманням вимог законодавства та підписані уповноваженими представниками Сторін.

3. У разі будь-яких змін у статусі платника податків Сторони зобов’язані повідомити одна одну про це та надати відповідні документи протягом 3(трьох) робочих днів з моменту виникнення змін. У разі порушення строків Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4. Сторони зобов’язуються вчасно повідомляти одна одну про зміни свого місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів, факсів, установчих документів або у випадку переходу права власності/користування на об’єкт шляхом направлення листа.

5. Цей договір укладений у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу. Один з примірників зберігається у Замовника, інший – у Виконавця.

**9. ДОДАТКИ**

1. Додаток №1 – Графік надання послуг

2. Додаток №2 – Калькуляція

**10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

 ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ

|  |  |
| --- | --- |
| **Дніпровський державний медичний університет** |  |
| 49044, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, буд. 9Код ЄДРПОУ 02010681Рахунок №:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ІПН: 020106804020Свідоцтво №200005288Телефон (056) 766-48-48Е-mail: dmu@dmu.edu.uaВ.о. ректора ДДМУ, професор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тетяна ПЕРЦЕВАм. п. | Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м. п. |

 **Додаток № 1**

 **до договору № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**від «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 р**

**ГРАФІК**

**надання послуг з технічного обслуговування систем газопостачання та газового обладнання на об’єктах**

ДК 021:2015 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Надання послуг з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання об’єктів, які знаходяться у власності (користуванні) Замовника)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування робіт** | **Періодич-ність (разів на рік)** | **Січень** | **Лютий** | **Березень** | **Квітень** | **Травень** | **Червень** | **Липень** | **Серпень** | **Вересень** | **Жовтень** | **Листопад** | **Грудень** |
| **Дмитра Яворницького д.24 котельня №2** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обслуговування газифiкованої котельнi: з одним котлом без автоматики | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обслуговування газифiкованої котельнi: на кожний наступний котел | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: з одним котлом без автоматики | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: на кожний наступний котел | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СЕЗОНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Вiдключення обладнання котельної на лiтнiй перiод: з ротацiйним лiчильником | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Передпускова пiдготовка газифiкованої котельної з пуском котельної: з одним котлом без автоматики | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Передпускова пiдготовка газифiкованої котельної з пуском котельної: на кожний наступний котел | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Технiчне обслуговування ультразвукових лiчильникiв типу Курс-01, тип лiчильникiв : G-16; G-25; G-40 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Технiчне обслуговування вiдсiчного клапану, умови роботи, -на висотi з приставною драбиною | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обслуговуван.сигналiзаторiв загазованностi типу СГБ-1, ГСБ01,GS-133 i iн., умови роботи з приставною драбиною,на висотi: -перевiрка спрацьов.сигналiз. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Володимира Вернадського д.9 котельня №1** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обслуговування газифiкованої котельнi: з одним котлом без автоматики | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обслуговування газифiкованої котельнi: на кожний наступний котел | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: з одним котлом без автоматики | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: на кожний наступний котел | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СЕЗОНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Вiдключення обладнання котельної на лiтнiй перiод: з ротацiйним лiчильником | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Передпускова пiдготовка газифiкованої котельної з пуском котельної: з одним котлом без автоматики | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Передпускова пiдготовка газифiкованої котельної з пуском котельної: на кожний наступний котел | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Технiчне обслуговування ультразвукових лiчильникiв типу Курс-01, тип лiчильникiв : G-16; G-25; G-40 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Технiчне обслуговування вiдсiчного клапану, умови роботи, -на висотi з приставною драбиною | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обслуговуван.сигналiзаторiв загазованностi типу СГБ-1, ГСБ01,GS-133 i iн., умови роботи з приставною драбиною,на висотi: -перевiрка спрацьов.сигналiз. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Набережна Перемоги д.44 б гуртожиток №6** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Побутова газова плита: чотириконфорочна | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Набережна Перемоги д.44 а гуртожиток №7** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Побутова газова плита: чотириконфорочна | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Набережна Перемоги д.44 б котельня №7** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обслуговування газифiкованої котельнi: з одним котлом без автоматики | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обслуговування газифiкованої котельнi: на кожний наступний котел | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: з одним котлом без автоматики | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: на кожний наступний котел | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СЕЗОНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Вiдключення обладнання котельної на лiтнiй перiод: з ротацiйним лiчильником | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пуск газифiкованої котельної: з одним котлом без автоматики | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пуск газифiкованої котельної: на кожний наступний котел | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Технiчне обслуговування лiчильникiв газу в котельнiй ( з промиванням): РГ, РС-100 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Технiчне обслуговування вiдсiчного клапану, умови роботи, -на висотi з приставною драбиною | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обслуговуван.сигналiзаторiв загазованностi типу СГБ-1, ГСБ01,GS-133 i iн., умови роботи з приставною драбиною,на висотi: -перевiрка спрацьов.сигналiз. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Набережна Перемоги д.44 а котельня №8** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обслуговування газифiкованої котельнi: з одним котлом без автоматики | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обслуговування газифiкованої котельнi: на кожний наступний котел | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: з одним котлом без автоматики | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: на кожний наступний котел | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СЕЗОНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Вiдключення обладнання котельної на лiтнiй перiод: з ротацiйним лiчильником | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пуск газифiкованої котельної: з одним котлом без автоматики | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пуск газифiкованої котельної: на кожний наступний котел | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Технiчне обслуговування лiчильникiв газу в котельнiй ( з промиванням): РГ, РС-100 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Технiчне обслуговування вiдсiчного клапану, умови роботи, -на висотi з приставною драбиною | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обслуговуван.сигналiзаторiв загазованностi типу СГБ-1, ГСБ01,GS-133 i iн., умови роботи з приставною драбиною,на висотi: -перевiрка спрацьов.сигналiз. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Соборна площа д.2 гуртожиток№5** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Побутова газова плита: чотириконфорочна | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Соборна площа д.2 котельня №3** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обслуговування газифiкованої котельнi: з одним котлом з автоматикою | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: з одним котлом з автоматикою | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СЕЗОНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Вiдключення обладнання котельної на лiтнiй перiод: з ротацiйним лiчильником | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Середнiй ремонт клапана головного | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Передпускова пiдготовка газифiкованої котельної з пуском котельної: з одним котлом з автоматикою | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Технiчне обслуговування ультразвукових лiчильникiв типу Курс-01, тип лiчильникiв : G-250 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Технiчне обслуговування вiдсiчного клапану, умови роботи, -на висотi з приставною драбиною | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Обслуговуван.сигналiзаторiв загазованностi типу СГБ-1, ГСБ01,GS-133 i iн., умови роботи з приставною драбиною,на висотi: -перевiрка спрацьов.сигналiз. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Соборна площа д.2 котельня №9** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обслуговування газифiкованої котельнi: з одним котлом без автоматики | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обслуговування газифiкованої котельнi: на кожний наступний котел | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: з одним котлом без автоматики | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: на кожний наступний котел | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СЕЗОНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Вiдключення обладнання котельної на лiтнiй перiод: з ротацiйним лiчильником | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Передпускова пiдготовка газифiкованої котельної з пуском котельної: з одним котлом без автоматики | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Передпускова пiдготовка газифiкованої котельної з пуском котельної: на кожний наступний котел | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Технiчне обслуговування ультразвукових лiчильникiв типу Курс-01, тип лiчильникiв : G-65; G-100; G-160 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Технiчне обслуговування вiдсiчного клапану, умови роботи, -на висотi з приставною драбиною | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обслуговуван.сигналiзаторiв загазованностi типу СГБ-1, ГСБ01,GS-133 i iн., умови роботи з приставною драбиною,на висотi: -перевiрка спрацьов.сигналiз. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Севастопольська д.17 котельня №5** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обслуговування газифiкованої котельнi: з одним котлом з автоматикою | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: з одним котлом з автоматикою | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СЕЗОНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Вiдключення обладнання котельної на лiтнiй перiод: з ротацiйним лiчильником | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Середнiй ремонт клапана головного | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Передпускова пiдготовка газифiкованої котельної з пуском котельної: з одним котлом з автоматикою | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Технiчне обслуговування ультразвукових лiчильникiв типу Курс-01, тип лiчильникiв : G-65; G-100; G-160 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Технiчне обслуговування вiдсiчного клапану, умови роботи, -на висотi з приставною драбиною | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Обслуговуван.сигналiзаторiв загазованностi типу СГБ-1, ГСБ01,GS-133 i iн., умови роботи з приставною драбиною,на висотi: -перевiрка спрацьов.сигналiз. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Севастопольська д.17 гуртожиток №3** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Побутова газова плита: чотириконфорочна | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Севастопольська д.17 котельня №4** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обслуговування газифiкованої котельнi: з одним котлом з автоматикою | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: з одним котлом з автоматикою | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СЕЗОНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Вiдключення обладнання котельної на лiтнiй перiод: з ротацiйним лiчильником | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Середнiй ремонт клапана головного | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Передпускова пiдготовка газифiкованої котельної з пуском котельної: з одним котлом з автоматикою | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Технiчне обслуговування ультразвукових лiчильникiв типу Курс-01, тип лiчильникiв : G-65; G-100; G-160 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Технiчне обслуговування вiдсiчного клапану, умови роботи, -на висотi з приставною драбиною | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Обслуговуван.сигналiзаторiв загазованностi типу СГБ-1, ГСБ01,GS-133 i iн., умови роботи з приставною драбиною,на висотi: -перевiрка спрацьов.сигналiз. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Севастопольська д.17 котельня №6** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обслуговування газифiкованої котельнi: з одним котлом без автоматики | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обслуговування газифiкованої котельнi: на кожний наступний котел | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: з одним котлом без автоматики | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: на кожний наступний котел | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СЕЗОНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Вiдключення обладнання котельної на лiтнiй перiод: з ротацiйним лiчильником | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пуск газифiкованої котельної: з одним котлом без автоматики | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пуск газифiкованої котельної: на кожний наступний котел | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Технiчне обслуговування ультразвукових лiчильникiв типу Курс-01, тип лiчильникiв : G-16; G-25; G-40 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Технiчне обслуговування вiдсiчного клапану, умови роботи, -на висотi з приставною драбиною | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обслуговуван.сигналiзаторiв загазованностi типу СГБ-1, ГСБ01,GS-133 i iн., умови роботи з приставною драбиною,на висотi: -перевiрка спрацьов.сигналiз. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Севастопольська д.17 гуртожиток №4** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Побутова газова плита: чотириконфорочна | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ

ДДМУ

В.о. ректора, професор \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тетяна ПЕРЦЕВА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Додаток 2**

 **до договору № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**від «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 р**

**КАЛЬКУЛЯЦІЯ**

ДК 021:2015 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Надання послуг з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання об’єктів, які знаходяться у власності (користуванні) Замовника)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування номенклатурної позиції** **(код ДК 021:2015)** | **Од. виміру** | **К-сть**  | **Цiна за одиницю вимiру з ПДВ, грн.** | **Вартiсть з ПДВ, грн.** |
| 1 | ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ. Технічне обслуговування газифікованої котельні: з одним котлом без автоматики(50531100-7) | послуги | 6 |  |  |
| 2 | ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ. Технічне обслуговування газифікованої котельні: на кожний наступний котел без автоматики(50531100-7) | послуги | 6 |  |  |
| 3 | ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ. Технічне обстеження (технічний огляд) газифікованої котельні: з одним котлом без автоматики(50531100-7) | послуги | 51 |  |  |
| 4 | ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ. Технічне обстеження (технічний огляд) газифікованої котельні: на кожний наступний котел без автоматики(50531100-7) | послуги | 51 |  |  |
| 5 | СЕЗОННЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ. Відключення обладнання котельної на літній період: з ротаційним лічильником(50531100-7) | послуги | 9 |  |  |
| 6 | Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельні: з одним котлом без автоматики (50531100-7) | послуги | 3 |  |  |
| 7 | Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельної: на кожний наступний котел без автоматики(50531100-7) | послуги | 3 |  |  |
| 8 | Технічне обслуговування ультразвукових лічильників типу Курс-01, тип лічильників: G-16, G- 25, G-40(50531200-8 ) | послуги | 3 |  |  |
| 9 | Технічне обслуговування відсічного клапану, умови роботи - на висоті з приставною драбиною (50531200-8 ) | послуги | 84 |  |  |
| 10 | Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБ-01, GS-133 і ін.,умови роботи з приставною драбиною, на висоті: перевірка спрацьов. сигналіз.(50531200-8 ) | послуги | 84 |  |  |
| 11 | ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ. Побутова газова плита : чотириконфорочна(50531200-8 ) | послуги | 2268 |  |  |
| 12 | Пуск газифікованої котельної: з одним котлом без автоматики(50531100-7) | послуги | 3 |  |  |
| 13 | Пуск газифікованої котельні: на кожний наступний котел без автоматики(50531100-7) | послуги | 3 |  |  |
| 14 | Технічне обслуговування лічильників газу в котельній (з промиванням) РГ, РС -100(50531200-8) | послуги | 4 |  |  |
| 15 | ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ. Технічне обслуговування газифікованої котельні: з одним котлом з автоматикою(50531100-7) | послуги | 3 |  |  |
| 16 | ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ. Технічне обстеження (технічний огляд) газифікованої котельні: з одним котлом з автоматикою(50531100-7) | послуги | 18 |  |  |
| 17 | Середній ремонт клапана головного(50531200-8) | послуги | 3 |  |  |
| 18 | Передпускова підготовка газифікованої котельної з пуском котельної: з одним котлом з автоматикою(50531100-7) | послуги | 3 |  |  |
| 19 | Технічне обслуговування ультразвукових лічильників типу Курс-01, тип лічильників: G-250(50531200-8) | послуги | 1 |  |  |
| 20 | Технічне обслуговування ультразвукових лічильників типу Курс-01, тип лічильників: G-65, G-100, G-160(50531200-8) | послуги | 3 |  |  |
| ПДВ  |  |
| Всього з ПДВ |  |

ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ

ДДМУ

В.о ректора, професор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тетяна ПЕРЦЕВА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Даний Додаток обов`язково подається Учасником у складі тендерної пропозиції з власноручним підписом уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі та відбитком печатки без заповнення його пунктів (подається без відбитки печатки, у разі, якщо учасник здійснює діяльність без печатки згідно з чинним законодавством).*