ДОДАТОК 4

тендерної документації

**Технічний опис предмету закупівлі** **ДК 021:2015 код 44330000-2 Будівельні прути, стрижні, дроти та профілі (профілі і дріт)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування | Технічні вимоги (характеристики) | Кількість, шт. |
| 1 | Профіль для підвісної стелі  Профиль для подвесного потолка — поверхность из алюминиевых конструкций | Профіль несучий  Колір: білий (RAL 9003).  Тип монтажу: стельовий.  Ширина: 24 мм.  Довжина: 3600 мм. | 80 |
| 2 | Профіль для підвісної стелі  Профиль для подвесного потолка — поверхность из алюминиевых конструкций | Профіль поперечний  Колір: білий (RAL 9003).  Тип монтажу: стельовий.  Ширина: 24 мм.  Довжина: 1200 мм. | 470 |
| 3 | Профіль для підвісної стелі  Подвесная система ARMSTRONG профиль Bajkal Zn 24 (0,6 м) | Профіль поперечний  Колір: білий (RAL 9003).  Тип монтажу: стельовий.  Ширина: 24 мм.  Довжина: 600 мм. | 500 |
| 4 | Дріт  Проволока стальная 1,4 мм 1,5 кг 123 м оцинкованная термически обработанная цинк ГОСТ 3282-74 - фото | Дріт в'язальний, сталевий, термічно оцинкований.  Діаметр: 1,4 мм.  Діаметр дроту: 1,4 мм.  Довжина в бухті: не менше 123 м. | 10 |

Постачання товару здійснюється Постачальником на адресу Покупця: м. Вінниця, вул. Соборна, 87 без додаткової оплати.