**ДОДАТОК 1**

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:**

[Трос сантехнічний,насадка на трос каналізаційний – Код за ДК 021:2015: 44310000-6-Вироби з дроту ( Код за ДК 021:2015: 44311000-3 Металеві троси)](https://www.dzo.com.ua/plans/20779009)

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування продукту | Одиниця виміру | Кількість |
| **1** | Трос сантехнічний діаметром 16 мм, професійний, каналізаційний, вібровал, гнучкий вал з ручкою. Трос діаметром 16 мм служить для прочищення засмічення в системах відводу води кухонних мийок, умивальників. Застосовується для чищення важкодоступних ділянок каналізації.  Довжини троса – 30 метрів погонних. Каналізаційний трос складається з сталевого сердечника і декількох витків дроту намотаних в різному напрямку, що дозволяє бути досить гнучким і міцним каналізаційним тросом для прочищення труб діаметром від 50 мм і вище. . Ручка на трос сантехнічний діаметром 16 мм Z-образна знімна. | шт | 1 |
| **2** | Трос сантехнічний діаметром 10 мм, професійний, каналізаційний, вібровал, гнучкий вал з ручкою. Трос діаметром 10 мм служить для прочищення засмічення в системах відводу води кухонних мийок, умивальників. Застосовується для чищення важкодоступних ділянок каналізації.  Довжини троса - 10 метрів погонних. Каналізаційний трос складається з сталевого сердечника і декількох витків дроту намотаних в різному напрямку, що дозволяє бути досить гнучким і міцним каналізаційним тросом для прочищення труб діаметром від 50 мм і вище. .  Ручка на трос сантехнічний діаметром 10 мм Z-образна знімна. | шт | 1 |
| **3** | Насадки на трос каналізаційний для труби від 50 мм. Комплект насадок на сантехнічний трос в трубу до 50мм ідеально служить для усунення складних засмічень жирових відкладень та інших механічних трубних пробок. В комплекті 6 різних насадок кріпляться на трос за допомогою різьбової втулки,болт+гайка. | шт | 1 |
| **4** | Насадки для сантехнічного троса від 160 мм труби. Комплект насадок для сантехнічного троса 10мм, 12мм, 14мм 16мм, 19мм від 160 мм труби. У комплекті є 4 різних насадок, кріпляться на трос за допомогою різьбової втулки, болт + гайка. | шт | 1 |

***Аналоги розглядатись не будуть!***

1. Умови оплати: згідно Договору.
2. Строк поставки товару: протягом 2022 року за заявкою Замовника.
3. Місце поставки товару: склад Замовника за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Григорія Сковороди, 81, з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:00.
4. Доставка та розвантаження на склад, постачальник здійснює своїми силами та своїм транспортним засобом**.**