Додаток 3

до тендерної документації на закупівлю товару Вантажно-легковий автомобіль

(ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 34110000-1 Легкові автомобілі)

**Технічне завдання**

**інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 34110000-1 Легкові автомобілі**

**Вантажно-легковий автомобіль Toyota PROACE City або еквівалент у кількості 1 одиниці**

|  |
| --- |
| **Інформація щодо технічних та якісних характеристик предмета закупівлі (Вантажно-легкового автомобілю)** |
| **Від замовника** | **Пропозиції учасника** |
| Тип кузова | універсал |  |
| Кількість дверей  | 5 |  |
| Кількість місць | 2 або більше |  |
| Довжина, мм | 4753 |  |
| Ширина, мм | 1848 |  |
| Висота, мм | 1817 |  |
| Колісна база, мм | 2975 |  |
| Дорожній просвіт, (клиренс) мм,  | 160 |  |
| **Двигун** |  |  |
| тип | Дизельний  |  |
| екологічний клас, не менше | EURO 5 |  |
| **Трансмісія** |  |  |
| тип | механічна  |  |
| Тип приводу | передній |  |
| **Вантажне відділення** |
| Довжина вантажного відділення, мм | не менше 1877 |  |
| Висота вантажного відділення, мм | не менше 1270 |  |
| Корисна ширина вантажного відділення, мм | не менше 1630 |  |
| Ширина вантажного відділення між колісними арками, мм | не менше 1229 |  |
| Об’єм вантажного відділення, м3 | не менше 3,9 |  |
| Кількість євро-палет, що вміщується, шт | не менше 2  |  |
| Провушини для кріплення вантажу в підлозі | так |  |
| **Маса** |
| споряджена маса, кг | 1444 |  |
| максимально допустима маса, кг | 2320 |  |
| Вантажопідйомність, кг | не менше 876 |  |
| **Системи безпеки** |
| ABS + BA + EBD - антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля | так |  |
| TRC - протибуксувальна система | так |  |
| VSC - система стабілізації автомобіля | так |  |
| НАС - система допомоги старту на підйомі | так |  |
| Подушки безпеки фронтальні для водія та переднього пасажира  | так |  |
| Подушки безпеки бокові для водія та переднього пасажира | так |  |
| Вимикач подушки безпеки переднього пасажира | так |  |
| Переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами ременів безпеки | так |  |
| Візуальне та звукове попередження про непристебнуті ремені безпеки | так |  |
| **Комфорт** |
| Електропідсилювач керма | так |  |
| Регулювання положення керма за висотою та глибиною | так |  |
| Кондиціонер | так |  |
| Аудіосистема(радіоприймач, MP3/WMA-програвач) та 4 динаміки | так |  |
| Управління аудіосистемою та телефоном підкермовим важелем | так |  |
| Система безпровідного зв'язку за протоколом Bluetooth | так |  |
| Роз'єм для підключення USB-пристроїв | так |  |
| Розетка 12В в центральній консолі | так |  |

*\*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати* ***як «або еквівалент».***

**Характеристики Товару та умови поставки:**

1. Предмет закупівлі повинен бути новим і таким, що відповідає вітчизняним і міжнародним стандартам якості, без слідів експлуатаційного використання, відповідати технічним вимогам заводу виробника, в зібраному, перевіреному та готовому до використання за призначенням стані, не раніше 2021 року випуску

2. Доставка товару здійснюється за рахунок постачальника, товар супроводжується документами, що підтверджують його якість, кількість та ін. Приймання товару по якості і кількості здійснюється в присутності уповноважених представників обох Сторін.

3. У разі пошкодження товару під час транспортування Постачальник бере на себе зобов’язання замінити на новий товар.

4. Гарантія на автомобіль повинна становити не менше 3 років або 100 000 км. пробігу (залежно від того, що настане раніше). Періодичність технічного обслуговування (ТО) кожні 15 000 км пробігу або 1 рік, в залежності від того, що настане раніше. Учасник повинен забезпечувати здійснення технічного нагляду, гарантійного та сервісного обслуговування техніки протягом гарантійного терміну експлуатації на території України. Антикорозійна гарантія не менше 6 років.

5. Якщо в тексті тендерної документації є посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід вважати, що таке посилання містить вираз «аналог та/або еквівалент» та приймаються у тендерних пропозиціях учасника. У разі подачі аналогу/еквіваленту товару, що запропонований Замовником в технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару, що визначена в технічному завданні, з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

6. У разі виявлення Замовником невідповідності запропонованого товару визначеним вимогам в технічному завданні, або запропонований товар не може, як еквівалент, використовуватись за призначенням, така пропозиція учасника за рішенням тендерного комітету Замовника може бути відхилена, як така, що не відповідає вимогам Замовника визначеним в тендерній документації, зокрема в технічній частині предмета закупівлі.

7. Характеристики запропонованого товару мають бути відповідними або кращим ніж у технічних вимогах Замовника. Не приймаються пропозиції на товар, який вироблений в країні(ах) до якої(их) застосовуються санкції (персональні, спеціальні, економічні та інші обмежувальні заходи).

8. На момент поставки додатково надаються сертифікати відповідності на товар або інші документи, які посвідчують якість товару, що є предметом закупівлі та всі інші документи, що потрібні для реєстрації легкового автомобілю.

9. Учасник повинен в складі тендерної пропозиції документально гарантувати, що будуть застосовуватися заходи із захисту довкілля.

10. Учасник має бути офіційним дилером/ дистриб’ютором /представником виробника товару на території України (на підтвердження надається копія дилерського/дистриб’юторського договору або копія витягу з дилерського/дистриб’юторського договору або копія сертифікату дилера/дистриб’ютора).

11. Автомобіль не повинен знаходитися під заставою або під арештом.

12. Поставка товару повинна здійснитись до 15.08.2022 року.

**Ми, \_\_\_\_\_(назва Учасника)\_\_\_\_\_\_ підтверджуємо та гарантуємо виконання вищезазначені вимоги**

**Замовника.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **(посада) (підпис, М.П.) (Прізвище, Ініціали)**

**Додатково:**

**У складі своєї пропозиції Учасник повинен надати:**

1. Довідку, складену в довільній формі, з обов’язковим зазначенням країни походження товару, що пропонується Учасником.

2. Довідку, складену в довільній формі, в якій Учасник повинен вказати перелік сервісних центрів на яких можливе гарантійне та післягарантійне обслуговування легкового автомобіля на території міста Києва та/або Бориспільського району Київської області.

3. Довідку, складену в довільній формі про службових (посадових) осіб учасника, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (для юридичних осіб, для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців).

4. Довідку, складену учасником в довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (місцезнаходження, телефон, факс);

б) керівництво (посада, прізвище, ім’я, по батькові);

в) інформація про реквізити банківського рахунку, за якими буде здійснюватися оплата за договором (для юридичних осіб, для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців).

5. Довідка з обслуговуючого банку про відкриття поточного рахунку (рахунків) та відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, видана не раніше дати публікації оголошення про заплановану закупівлю.

6. Довідку, складену учасником у довільній формі, про можливість вчасної та якісної поставки товарів на умовах, викладених в тендерній документації.