**Додаток №2**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Технічні характеристики | Од.  вим. | Кіль-  кість |
| 1 | Світлодіодна панель | 1. Потужність, Вт: не менше 36;  2. Світловий потік, Лм\*: не менше 3200 ;  3. Індекс передачі кольору: Ra≥80 ;  4. Кольорова температура: 6400K/4000K;  5 Діапазон вхідної напруги 175-265 В;  6. Частота: 50 Гц;  7. Кут розсіювання: 120 (+/-20);  8. Тип світлодіодів: SMD2835;  9. Ступінь захисту: не гірше IP20;  10. Клас енергоефективності: не гірше A+;  11. Комплектність: з драйвером;  12. Ширина (мм), довжина (мм), висота (мм), вага (кг) виробу, мм: 595; 595; 30; 1,08.  13. Гарантійні зобов’язання: Постачальник зобов’язується замінити або відремонтувати світильник, що вийшов з ладу, з будь яких причин (крім фізичного пошкодження) протягом гарантійного строку 24 місяців. | шт. | 380 |

**Додаткові вимоги:**

Учасник в складі пропозиції повинен надати**:**

1. Заповнену та підписану службовою (посадовою) особою учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, тендерну пропозицію довільної форми **з зазначенням загальної суми пропозиції, вартості за одиницю, конкретного найменування запропонованого товару (торгівельна марка, виробник, модель, країна походження (виробництва), тощо), що пропонується до закупівлі. Також Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції: опис товару, документальне підтвердження повної відповідності технічних характеристик запропонованого до закупівлі товару з характеристиками замовленого товару з обов’язковим відображенням у таблиці порівняльних характеристик;**
2. Лист від Постачальника товару, адресований Замовнику, з підтвердженням зобов'язань щодо здійснення гарантійного ремонту або заміни продукції (світлодіодних панелей) у разі виходу його з ладу впродовж гарантійного строку, вказаному в цій документації;
3. Учасник має надати у складі пропозиції паспорт якості/сертифікат якості який підтверджує технічні та якісні характеристики.
4. Учасник має надати у складі пропозиції фото товару, що пропонується Учасником до закупівлі згідно цього технічного завдання.
5. Товар, який пропонує учасник, має бути новим та таким, що не був у використанні, за характеристиками повинен відповідати вище наведеним вимогам або мати не гірше ніж за зазначені у таблиці характеристики.
6. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі про підтвердження, що запропонований товар не є товаром, що походить з Російської Федерації / Республіки Білорусь.
7. Доставка товару, завантажувальні – розвантажувальні роботи здійснюються транспортом Постачальника чи транспортом перевізника за рахунок Постачальника, включаючи вартість заносу товару до складського приміщення Замовника.
8. Учасник надає будь-який документ, який на думку Учасника підтверджує застосування заходів із захисту довкілля, або довідку у довільній формі за підписом Учасника про те, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля

*\*В місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».*

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент».*