**Перелік внесених змін до тендерної документації:**

***«Придбання обладнання для господарської діяльності (теплолічильники)»***

ДК 021:2015 –  38550000-5 Лічильники

|  |  |
| --- | --- |
| **Було** | **Стало** |
| Додаток 2  до тендерної документації   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Тип лічильника\*** | **Од. виміру** | **Кіль-кість** | **Технічні характеристики** | | Ду 80 | щт | 2 | QALCOSONIC E3 або аналог  Умовний прохід (Ду) 80мм Довжина витратоміра 300 мм З’єднання фланцеве Номінальна витрата 40 м3/год Тип лічильника ультразвуковий Діапазон вимірювання температур 0-150 0С Максимальний робочий тиск 16 кгс/см2 Виконання лічильника на подавальний трубопроводі Довжина кабеля PL 1 5м  Довжина кабеля PL 2 5м Роз"єм для передачі даних RS232 | | Додаток 2  до тендерної документації (зі змінами)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Тип лічильника\*** | **Од. виміру** | **Кіль-кість** | **Технічні характеристики** | | Ду 80 | компл | 2 | QALCOSONIC E3 або аналог  Умовний прохід (Ду) 80мм Довжина витратоміра 300 мм З’єднання фланцеве Номінальна витрата 40 м3/год Тип лічильника ультразвуковий Діапазон вимірювання температур 0-150 0С Максимальний робочий тиск 16 кгс/см2 Виконання лічильника на подавальний трубопроводі Довжина кабеля PL 1 5м  Довжина кабеля PL 2 5м Роз"єм для передачі даних RS232 | |