**ДОДАТОК № 5**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

**Вих.№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата**

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі**

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (у разі наявності))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування | Каталожний номер або маркування | Необхідна кількість, шт. |
| Шина 275/70R22.5 148/145M SC666 16PR M+S (Supercargo) або аналог\* | 27570225 SC666 | 20 |

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика | Розмір шини |
| 275/70R22,5 |
| SC666 |
| Конструкція шини | радіальна |
| Індекс навантаження | 148/145 |
| Індекс швидкості | М |
| Тип малюнка протектора | Універсальна, всесезонна |
| Малюнок протектора | https://autoshini.com/components/com_virtuemart/shop_image/category/middle/supercargo-sc666-universalnaya.jpg |

1.Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій документи, які підтверджують відповідність товару тендерній пропозиції технічним, якісним вимогам до предмету закупівлі, а саме:
**а)** довідку в довільній формі з інформацією про походження об’єкту торгів, в якій зазначається:
- назва предмету закупівлі,
- назва Товару, що пропонується учасником,
- дані про виробника (назву та місце знаходження)
- підтвердження щодо відповідності запропонованого Товару вимогам технічного завдання Замовника.
*Якщо учасник пропонує еквівалент товару, він повинен в довідці надати дані щодо порівняння характеристик на відповідність пропонованого учасником Товару вимогам технічного завдання Замовника.***б)** копії сертифікатів відповідності або паспортів якості/сертифікатів від виробників (завірені підписом уповноваженої особи учасника) або інших документів, які підтверджують якісні та технічні характеристики товару.
У разі якщо товар не підлягає обов’язковій сертифікації:
- довідку довільної форми з посиланнями на законодавчі акти про те, що товар не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні;

2. Товар повинен бути новим. Дата виготовлення – 2022 – 2023 рік;

3. У випадку, якщо учасник пропонує аналог, малюнок протектора повинен бути аналогічним (однотипним ) малюнку протектора шини SC666, з наданням малюнку протектора в довідці згідно п.1;

4. Постачальник за свій рахунок забезпечує поставку Товару на адресу м. Полтава вул. С.Халтуріна 10 ;

5. Гарантійний термін: протягом 12 (дванадцяти) місяців після передачі Товару Замовнику при дотриманні умов і правил експлуатації по даній продукції;

6. Тип малюнку протектора на весь предмет закупівлі повинен бути однаковий (однотипний).

**Примітка** \*під аналогом вважається шина, яка має з вказаною моделлю (моделями) шини однакові (ідентичні) конструктивні особливості та характеристики:

- малюнок протектора;

- будову (конструкцію) корду;

- спосіб герметизації – однакові (або такі, які не погіршують властивості шини);

- кількість шарів (не менше ніж);

- вантажопідйомність (не менше ніж);

- індекс швидкості (не менше ніж)

**У випадку посилання технічних вимог на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, - слід вважати в наявності вираз «або аналог»,«або еквівалент» .**

 У випадку надання учасником аналогу або еквіваленту, він має надати порівняльну таблицю запропонованих товарів/послуг з товарами/послугами, які вимагаються Замовником.

**Усі показники аналогу, еквіваленту до зазначеної моделі мають відповідати характеристикам товару, зазначеного у технічному завданні та бути не гіршими (погіршувати) наведені характеристики .**