Додаток 2

до тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ**

**ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ДК 021:2015: 50110000-9: «Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання»(** **послуги з технічного обслуговування та ремонту службового автотранспорту ГУНП)**

1. Поточний ремонт службових автомобілів Замовника необхідно здійснювати на станції технічного обслуговування (далі – СТО), яка розміщується у межах міста **Дніпро**, з моменту підписання договору до ***26.12.2023***.
2. Загальна кількість – 715 послуг.

**Орієнтовний перелік марок виробників автотранспортних засобів Замовника, щодо яких надаються послуги за предметом закупівлі:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МАРКА, МОДЕЛЬ ТА ОБ'ЄМ ДВИГУНА** | **ТИП НОМЕРУ КУЗОВУ** | **К-ТЬ, ШТ.** |
| FORD TRANSIT | VF1HSRADF58925551 | 3 |
| LEXUS LХ-570 | JTJHY7AX5A4042607 | 1 |
| Mitsubishi Outlander | JMBXDGG2WHZ007668 Y69SKS0S4H0C18209 | 2 |
| NISSAN PATHFINDER | VSKJVWR51Z0357961 | 1 |
| NISSAN PATROL | JN1TESY61Z0562429 | 2 |
| RENAULT DUSTER | Y69SKS0S2K0C18197 VF1HJD20663352333 | 5 |
| RENAULT DUSTER | VF1HSRADG56198115 Y69CKC0S2G0C18795 | 5 |
| RENAULT DUSTER | VF1HJD40368474809 | 5 |
| SKODA OCTAVIA | TMBBL41U04B12278 | 2 |
| SKODA OCTAVIA | TMBDK41U36B063272 | 1 |
| TOYOTA COROLLA | NMTBB9JE60R217954 | 2 |
| Toyota Land Cruiser | JTEMT05JX02043269 | 1 |
| TOYOTA PRIUS | JTDKN36U205635245 | 4 |
| ЗАЗ VIDA | Y6DSF69Y0G0015089 | 2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Орієнтовний перелік послуг СТО з технічного обслуговування та ремонту АТЗ** | **Орієнтовна кількість послуг із запасними частинами** | **Найменування, виробник, каталожний номер запасної частини** |
| **1** | **Renault Duster** | | |
| **Тип кузова VF1HSRADG56198273 15 одиниць, кількість послуг 405** | | |
| 1 | Комплексна діагностика автомобіля | 15 |  |
| 2 | Регулювання кутів установки коліс | 15 |  |
| 3 | Заміна к-кту реміня ГРМ | 10 | к-кт реміня ГРМ Dayco KTB322 |
| 4 | Заміна мастила в МКПШ | 10 | Мастило Сomma 75w90 |
| 5 | Заміна наружного ШРКШ | 5 | Наружний ШРКШ Pascal G1E003PC |
| 6 | Заміна паливної форсунки | 10 | Форсунка 166008052R |
| 7 | Ремонт насосу високого тиску | 5 | Ремонтний комплект насосу |
| 8 | Заміна фільтру паливного | 15 | Паливний фільтр KNECHT, KX33828D |
| 9 | Заміна оливи двигуна | 15 | ENI TypeR 5w30 |
| 10 | Заміна фільтру оливи двигуна | 15 | Фільтр Оливи двигуна BOSCH, F026407022 |
| 11 | Заміна повітряного фільтру | 15 | Повітряний фільтр Blue Print, ADR162210 |
| 12 | Заміна салонного фільтру | 15 | Фільтр салону Rider RD.61J6WP2110 |
| 13 | Заміна передніх гальмівних колодок | 15 | Гальмівні колодки передн LPR 05P1493 |
| 14 | Заміна переднього підшипника маточини | 10 | Передній підшипник маточини MEYLE, 16146500100 |
| 15 | Заміна заднього підшипника маточини | 10 | Підшипник задньої маточини NTN-SNR R155.114 |
| 16 | Заміна амортизатора задньої підвіски | 20 | Задній амортизатор підвіски LUCAS/TRW, JGM1106T |
| 17 | Заміна стійки стабілізатора переднього | 20 | Стійки стабілізатора перд CTR CLRE4 |
| 18 | Заміна переднього амортизатору | 20 | Амортизатор KAYABA, 338737 |
| 19 | Заміна опори амортизатору з підшипником | 20 | Опора KAYABA, SM1528 |
| 20 | Заміна важеля передньої підвіски | 20 | Важіль передньої підвіски Renault 545055413R\545040280R |
| 21 | Заміна сайлентблоку заднього важелю | 100 | Сайлентблок FEBI , 36387 |
| 22 | Заміна турбокомпресора | 5 | Турбокомпрессор NISSENS, 93072 |
| 23 | Заміна комплекту сервісного реміню | 5 | Комплект INA, 529000920 |
| 24 | Заміна хрестовини карданного валу | 5 | Хрестовниа FEBEST, ASRNDUST |
| 25 | Заміна кермової рейки | 5 | Кермова рейка ASAM, 32336 |
| 26 | Заміна патрубку наддуву | 5 | Патрубок 144609116R |
|  | **Всього** | **405** |  |
| **2** | **Toyota Corolla** | | |
| **Тип кузова NMTBE9BE90R104604 2 одиниці, кількість послуг 12** | | |
| 1 | Комплексна діагностика автомобіля | 2 |  |
| 2 | Заміна оливи двигуна | 2 | ENI Type 5w30 |
| 3 | Заміна фільтру оливи двигуна | 2 | Фільтр Оливи двигуна MANN FILTER, W6101 |
| 4 | Заміна повітряного фільтру | 2 | Повітряний фільтр BOSCH, F026400674 |
| 5 | Заміна салонного фільтру | 2 | Фільтр салону BOSCH, 1987435590 |
| 6 | Заміна передніх гальмівних колодок | 1 | Колодки TEXTAR, 2614901 |
| 7 | Заміна задніх гальмівних колодок | 1 | Колодки NIBK, PN1864 |
|  | **Всього** | **12** |  |
| **3** | **Toyota Prius** | | |
| **Тип кузова JTDKN36U005612871 4одиниця, кількість послуг 52** | | |
| 1 | Комплексна діагностика автомобіля | 4 |  |
| 2 | Регулювання кутів установки коліс | 4 |  |
| 3 | Заміна оливи двигуна (по допуску виробника) | 4 | Мастило Eni i-synt 5w30 |
| 4 | Заміна фільтру оливи двигуна | 4 | Фільтр Оливи двигуна Rider RD.1430WL7472 |
| 5 | Заміна повітряного фільтру двигуна | 4 | Повітряний фільтр PartsMall PAF-106 |
| 6 | Заміна котушки запалювання | 8 | котушка запалювання DENSO, DIC0103 |
| 7 | Заміна гальмівних колодок передніх | 4 | Гальмівні колодки передні Remsa 122410 |
| 8 | Заміна гальмівних колодок задніх | 4 | Гальмівні колодки задні Remsa 128622 |
| 9 | Заміна опор амортизаторів передніх | 2 | Опора амортизаторів передніх Kayaba SM5665 |
| 10 | Заміна підшипника маточини передньої | 2 | Підшипник передньої маточини BTA H12075BTA |
| 11 | Заміна підшипника маточини задньої | 2 | Підшипник задньої маточини NIPPARTS, N4712112 |
| 12 | Заміна рульової рейки | 2 | Рульова рейка Toyota 4551047050 |
| 13 | Заміна втулок стабілізатора | 2 | Втулки переднього стабілізатора 2 шт. Autorally TY0177 |
| 14 | Заміна стійки стабілізатора переднього | 4 | Стійка переднього стабілізатора CTR CLT62 |
| 15 | Заміна амортизаторів передньої підвіски (комплект 2 шт.) | 2 | Амортизатор передньої підвіски Kayaba 339242 |
|  | **Всього** | **52** |  |
| **4** | **Skoda Octavia** | | |
| **Тип кузова TMBDL41U79B006445 3 одиниця, кількість послуг 45** | | |
| 1 | Комплексна діагностика автомобіля | 3 |  |
| 2 | Регулювання кутів установки коліс | 3 |  |
| 3 | Заміна переднього підшипника маточини | 6 | Підшипник AUTLOG, RS1374 |
| 4 | Заміна рульового накінечника | 6 | LUCAS/TRW, JTE349 |
| 5 | Заміна переднього амортизатору | 6 | BORSEHUNG, B12134 |
| 6 | Заміна опори переднього амортизатора підвіски | 6 | AUTLOG, FT1963 |
| 7 | Заміна задніх гальмівних колодок | 3 | Гальмівні колодки BOSCH, 0986461769 |
| 8 | Заміна свічок запалювання | 3 | DENSO, K20TT |
| 9 | Заміна оливи двигуна | 3 | ENI Type 5w40 |
| 10 | Заміна фільтру оливи двигуна | 3 | Фільтр Оливи двигуна 06A115561B |
| 11 | Заміна повітряного фільтру | 3 | Повітряний фільтр 1J0129620 |
|  | **Всього** | **45** |  |
| **5** | **ЗАЗ VIDA** | | |
| **Тип кузова Y6DSF69Y0G0015089 2 одиниця, кількість послуг 30** | | |
| 1 | Комплексна діагностика автомобіля | 2 |  |
| 2 | Регулювання кутів установки коліс | 2 |  |
| 3 | Заміна мастила ДВЗ | 2 | Eni 10w40 |
| 4 | Заміна повітряного фільтра | 2 | Фільтр повітряний |
| 5 | Заміна охолоджуючої рідини | 2 | Comma g12 |
| 6 | Заміна підшипника маточини перед | 2 | SNR R153.14 |
| 7 | Заміна стартеру | 1 | Стартер MANDOO EX25182244 |
| 8 | Заміна рульової рейки з ГУР | 1 | Рульова рейка Chevrolet 96518943 |
| 9 | Заміна переднього важелю | 4 | Важіль CQKD12R \ CQKD12L |
| 10 | Заміна опори переднього амортизатору | 4 | Опора GM 95015324 |
| 11 | Заміна переднього амортизатору | 4 | Амортизатор передній KYB 333418 |
| 12 | Ремонт стартеру | 2 | Ремонтний комплект стартеру |
| 13 | Ремонт генератору | 2 | Ремонтний комплект генератору |
|  | **Всього** | **30** |  |
| **6** | **Lexus LX570, Бензин, рік випуску 2010** | | |
| **Тип кузова JTJHY7AX5A4042607 1 одиниця, кількість послуг 11** | | |
| 1 | Комплексна діагностика автомобіля | 1 |  |
| 2 | Регулювання кутів установки коліс | 1 |  |
| 3 | Комп’ютерна діагностика | 1 |  |
| 4 | Заміна оливи двигуна (по допуску виробника) | 1 | Мастило Eni 5w30 |
| 5 | Заміна фільтру оливи двигуна | 1 | Фільтр оливи BOSCH, F026407107 |
| 6 | Заміна повітряного фільтра двигуна | 1 | Фільтр повітряний Blue Print, ADT322105 |
| 7 | Заміна салонного фільтра | 1 | Салонний фільтр BOSCH, 0986628523 |
| 8 | Заміна підшипника передньої маточини | 2 | Підшипник комплект MOOG, TOWB12796 |
| 9 | Заміна передніх гальмівних колодок | 1 | Передні колодки BOSCH, 0986494449 |
| 10 | Заміна задніх гальмівних колодок | 1 | Задні гальмівні колодки NIBK, PN1542S |
|  | **Всього** | **11** |  |
| **7** | **Toyota Land Cruiser, Бензин, рік випуску 2003** | | |
| **Тип кузова JTEHT05JX02043269 1 одиниця, кількість послуг 11** | | |
| 1 | Комплексна діагностика автомобіля | 1 |  |
| 2 | Регулювання кутів установки коліс | 1 |  |
| 3 | Комп’ютерна діагностика | 1 |  |
| 4 | Заміна оливи двигуна (по допуску виробника) | 1 | Мастило Eni 5w30 |
| 5 | Заміна фільтру оливи двигуна | 1 | Фільтр оливи BOSCH, 986452044 |
| 6 | Заміна повітряного фільтра двигуна | 1 | Фільтр повітряний PURFLUX, A1823 |
| 7 | Заміна паливного фільтра | 1 | Паливний фільтр TOYOTA/LEXUS, 23300-50090 |
| 8 | Заміна котушки запалювання | 4 | Котушка DENSO, DIC0136 |
|  | **Всього** | **11** |  |
| **8** | **Mitsubishi Outlander 2.0 бензин рік випуску 2017** | | |
| **Тип кузоваJMBXDGG2WHZ007738 2 одиниці, кількість послуг 58** | | |
| 1 | Комплексна діагностика автомобіля | 1 |  |
| 2 | Регулювання кутів установки коліс | 1 |  |
| 3 | Діагностика електрообладнання | 1 |  |
| 4 | Заміна гальмівних колодок передніх | 2 | Гальмівні колодки передні Rider RD.3323.DB1126 |
| 5 | Заміна гальмівних колодок задніх | 2 | Гальмівні колодки задні NIBK PN3815 |
| 6 | Заміна втулок стабілізатора переднього | 2 | Втулка стабілізатора переднього Mitsubishi 4056A079 |
| 7 | Заміна стійки стабілізатора переднього | 2 | Стійка стабілізатора переднього ABS 260625 |
| 8 | Заміна заднього підшипника маточини | 2 | Задній підшипник маточини SAT ST3785A035 |
| 9 | Заміна переднього підшипника маточини | 2 | Передній підшипник маточини A.B.S, 201234 |
| 10 | Заміна опор передніх амортизаторів (комплект 2 шт.) | 2 | Опори передніх амортизаторів FEBEST, MSSGF3WF |
| 11 | Заміна передніх амортизаторів (комплект 2 шт.) | 2 | Передні амортизаторів Mitsubishi 4060A624 |
| 12 | Заміна пильовиків кермових тяг | 4 | Пильовики кермових тяг FEBEST, MRKBCY |
| 13 | Заміна кермового накінечника | 2 | Кермовий накінечник CTR, CEM49 |
| 14 | Заміна кермової тяги | 2 | кермова тяга Q-FIX, Q0380239 |
| 15 | Заміна рульової рейки | 1 | Рульова рейка SAT, ST4410A453 |
| 16 | Заміна кульової опори | 2 | кульова опора MOOG , CIBJ10658 |
| 17 | Заміна оливи двигуна (по допуску виробника) | 2 | Мастило Eni i-synt 5w30 |
| 18 | Заміна фільтру оливи двигуна | 2 | фільтр оливи двигуна Rider RD.1430WL7134 |
| 19 | Заміна повітряного фільтру двигуна | 2 | повітряний фільтр двигуна DENCKERMANN A142127 |
| 20 | Заміна салонного фільтру | 2 | фільтр салону Rider RD.61J6WP9322 |
| 21 | Заміна переднього гальмівного диску | 2 | Передній Гальмівний диск Rider RD.3325.DF6174 |
| 22 | Заміна передніх гальмівних колодок | 2 | Передні гальмівні колодки FERODO, FDB765 |
| 23 | Заміна задніх гальмівних колодок | 2 | Задні гальмівні колодки NIBK, PN3815 |
| 24 | Заміна заднього амортизатора | 4 | Задній амортизатор BILSTEIN, 19267364 |
| 25 | Заміна заднього сайлентблока важеля | 2 | Сайлентблок MITSUBISHI, 4110A125 |
| 26 | Заміна заднього поперечного важелю | 4 | Важіль MITSUBISHI, 4117A053 |
| 27 | Заміна опори заднього електродвигуна | 2 | Опора MITSUBISHI, 3517A053 |
| 28 | Заміна втулки заднього продольного важелю | 2 | Втулка MITSUBISHI, 4120A251 |
|  | **Всього** | **58** |  |
| **9** | **Nissan Patrol, Patfinder Дизель, рік випуску 2009** | | |
| **Тип кузова JN1TESY61Z0563044 3 одиниць, кількість послуг 44** | | |
| 1 | Комплексна діагностика автомобіля | 3 |  |
| 2 | Регулювання кутів установки коліс | 3 |  |
| 3 | Комп’ютерна діагностика | 3 |  |
| 4 | Заміна оливи двигуна (по допуску виробника) | 3 | Мастило Eni 5w30 |
| 5 | Заміна фільтру оливи двигуна | 3 | Фільтр оливи MAHLE, OX415D |
| 6 | Заміна повітряного фільтра двигуна | 3 | Фільтр повітряний PURFLUX, A1324 |
| 7 | Заміна паливного фільтра | 3 | Паливний фільтр BOSCH, 1457434281 |
| 8 | Заміна підшипника передньої маточини | 4 | Підшипник FEBEST, KITY61 |
| 9 | Заміна передньої поперекової тяги | 2 | Nissan 54582VB000 |
| 10 | Заміна продольної рульової тяги | 2 | Тяга NISSAN/INFINITI, 48680-VC026 |
| 11 | Заміна втулок переднього стабілізатора | 2 | Втулки NISSAN/INFINITI, 54613VC223 |
| 12 | Заміна втулок заднього стабілізатора | 2 | Втулки NISSAN/INFINITI, 56243VC220 |
| 13 | Заміна рульової рейки | 1 | Рульова рейка NISSAN/INFINITI, 49200-VS40A |
| 14 | Заміна сальнику переднього підшипника | 1 | Сальник NISSAN/INFINITI, 40579VB000 |
| 15 | Заміна переднього гальмівного диску | 1 | Гальмівний Диск Blue Print, ADN14392 |
| 16 | Заміна сайлентблоку переднього важелю | 2 | Сайлентблок NISSAN/INFINITI, 54560-01J00 |
| 17 | Заміна переднього амортизатору | 2 | Амортизатор NISSAN/INFINITI, 56110-VC025 |
| 18 | Заміна стійки переднього стабілізатора | 2 | Стійка стабілізатора Blue Print, ADN18553 |
| 19 | Заміна сальнику заднього підшипнику | 1 | Сальник NISSAN/INFINITI, 43232-01J10 |
| 20 | Заміна амортизатору рульової колонки | 1 | Амортизатор Nissan 48611VB000 |
|  | **Всього** | **44** |  |
| **10** | **FORD TRANSIT, рік випуску 2015** | | |
| **Тип кузова VF1HSRADF58925551 3 одиниці, кількість послуг 47** | | |
| 1 | Комплексна  діагностика автомобіля | 3 |  |
| 2 | Регулювання кутів установки коліс | 3 |  |
| 3 | Комп’ютерна діагностика | 3 |  |
| 4 | Заміна оливи двигуна (по допуску виробника) | 3 | Мастило 10w40 ENI |
| 5 | Заміна фільтру оливи двигуна | 3 | Фільтр оливи CHAMPION COF100530E |
| 6 | Заміна повітряного фільтра двигуна | 3 | Фільтр повітряний 01900519 Ford |
| 7 | Заміна салонного фільтра | 3 | Салонний фільтр 01585195 Ford |
| 8 | Заміна хрестовини карданного валу | 3 | Хрестовина 30,2х82 |
| 9 | Заміна підшипника передньої маточини | 4 | Підшипник маточини FORD TRANSIT Box FAG 713 6785 00 |
| 10 | Заміна передніх гальмівних колодок | 3 | Передні колодки 00 986 461 141 Bosch |
| 11 | Заміна задніх гальмівних колодок | 3 | Задні гальмівні колодки 05199129 Ford |
| 12 | Заміна переднього амортизатора | 4 | Амортизатор 726 615 0001 |
| 13 | Заміна шарової опори | 4 | Опора RD993525540 RIDER |
| 14 | Заміна стійки переднього стабілізатора | 2 | Cтійка 4519467 |
| 15 | Заміна втулок переднього стабілізатора | 3 | Втулка 92VB 5484 AA |
|  | **Всього** | **47** |  |

1. Перелік послуг (робіт), запасних частин, витратних матеріалів та їх кількість вказується у Акті наданих послуг.
2. Представник Замовника може бути присутнім біля автотранспортного засобу при проведенні діагностики та слідкувати за процесом надання послуг ( не заважаючи працівникам СТО та дотримуючись внутрішніх правил безпеки).
3. Представниками Замовника може бути здійснено виїзд на СТО для перевірки якості наданих послуг (кількість машино-заїздів, обсяг наданих послуг, відповідність та кількість запасних частин та матеріалів тощо).
4. Замовником може бути здійснено виїзд на СТО Учасника для перевірки забезпечення (дотримання) технічних вимог (а саме, наявності вищенаведеного обладнання) до предмету закупівлі, про що буде складено Акт відповідності.

З метою забезпечення безперебійного використання автомобілів працівниками ГУНП в Луганській області, Замовником висуваються посилені вимоги до СТО. Серед таких вимог виділяються наступні:

СТО повинна мати:

* обладнання для діагностування та програмування електронних систем транспортного засобу;
* стенд перевірки та регулювання кутів розвалу і сходження коліс автомобілів;
* обладнання для аварійного запуску двигуна та зарядки акумуляторних батарей 12/24 В. (пусковий-зарядний пристрій);
* обладнання для діагностування двигуна внутрішнього згорання обладнання для перевірки герметичності та заповнення холодоагентом системи кондиціонування;
* зручна транспортна розв’язка для під’їзду до СТО;
* закрита територія для цілодобового та безкоштовного зберігання автомобілів Замовника під охороною, на яку немає доступу сторонніх осіб;
* можливість позачергового прийому-видачі на ремонт автомобілів Замовника;
* здійснення шестиденного (6 днів на тиждень понеділок - субота) позачергового прийому автомобілів Замовника на СТО;
* кількість постів на СТО повинна бути не менше 3 (трьох) та забезпечувати можливість виконання поточного ремонту одночасно не менше, ніж 2 (двох) автомобіля Замовника;
* кількість гідравлічних підйомників для вивішування підвіски автомобіля повинна бути не менше 2 (двох), включаючи 1 (один) підйомник вантажопідйомністю 4 тони;
* інформаційно-технічна підтримка та призначення відповідальної особи для координування та супроводження ремонту автомобілів Замовника;
* можливість здійснювати безоплатну доставку автомобіля Замовника, який не має можливості самостійно рухатися з технічних причин, на сервіс, де будуть виконуватися ремонтні роботи даного автомобіля;

На підтвердження відповідності СТО Учасника вимогам надати довідку в довільній формі

1. Строк виконання Учасником ремонтних робіт автомобіля не повинен перевищувати 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту підписання Дефектного акту. При цьому, Учасник торгів повинен мати можливість оперативного забезпечення необхідними запасними частинами та матеріалами для проведення ремонту автомобілів Замовника. У разі їх відсутності на складі Учасника, строк виконання Учасником таких робіт подовжується, але не повинен перевищувати 7 (семи) календарних днів з моменту підписання Дефектного акту.
2. Гарантійні терміни на виконані роботи зазначаються в Акті виконаних робіт (наданих послуг). Гарантія на виконані роботи і встановлені запасні (складові) частини надається відповідно до Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України 28.11.2014 № 615 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.12.2014 за № 1609/26386.
3. Учасник після виконання робіт (надання послуг) повинен повернути Замовнику замінену та зняту Учасником під час ремонту автомобіля(-ів) деталь.
4. Запасні частини, вузли та агрегати, що використовуються Учасником при виконанні робіт (наданні послуг), повинні бути новими, оригінальними або їх еквівалентами та сертифікованими державними органами сертифікації.

Послуги надаються на станції технічного обслуговування (СТО) Учасника, що знаходиться у межах міста Дніпро.

**В складі пропозиції обов’язково необхідно надати:**

1. Довідку в довільній формі про застосовуватися заходів із захисту довкілля.
2. Учасник повинен надати діючий сертифікат на систему управління якістю **ISO 9001:2015** щодо технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів; роздрібної торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів. Сертифікат повинен бути чинним, подовженим у разі необхідності, а також підтвердженим аудитом органу сертифікації або листом від органу сертифікації про проходження такого аудиту.
3. Учасник надає діючий сертифікат на систему екологічного менеджменту ISO 14001:2015 щодо технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів; роздрібної торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів. Сертифікат повинен бути чинним, подовженим у разі необхідності, а також підтвердженим аудитом органу сертифікації або листом від органу сертифікації про проходження такого аудиту.
4. Склад запасних частин та матеріалів учасника при виконанні договору, укладеного із Замовником за результатами цих торгів, повинен бути укомплектований не менше ніж на 30% від необхідних для виконання ремонту автомобіля Замовника, про що Учасник надає гарантійний лист.
5. Запасні частини, вузли та агрегати, що використовуються Учасником при наданні послуг, повинні бути новими та відповідати каталожним номерам, про що Учасник надає гарантійний лист.
6. СТО повинна мати закриту територію для цілодобового та безкоштовного зберігання автомобіля Замовника під охороною, на яку немає доступу сторонніх осіб про що Учасник надає гарантійний лист.
7. Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку у довільній формі про те, що власними силами, засобами та за власні кошти здійснить евакуацію транспортних засобів Замовника, які перебувають у технічно несправному стані та знаходяться у зоні бойових дій.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* | *підпис та печатка (за наявності)* | *прізвище, ініціали* |

*\**

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*