**Додаток № 2 до Оголошення**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та інші характеристики**

**предмета закупівлі**

На підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та іншим характеристикам предмета закупівлі Учасник подає довідку у довільній формі про можливість надання послуг Замовнику з урахуванням вимог, визначених даним Додатком до Оголошення.

Подана пропозиція, яка не відповідає зазначеним вимогам, буде відхилена.

1. Кількість: 35 т.

2. Місце поставки: м. Суми, вул. Ю.Липи, 72.

3. Термін поставки: з моменту укладання договору про закупівлю до 31.12.2022 року.

4. Умови постачання: згідно заявки Замовника. Постачання здійснюється партіями не більше 2 (двох) тон в одній партії, протягом 2 робочих днів від дати отримання заявки від Замовника. Прийом кожної окремої партії товару буде проводитися за участю уповноважених представників Замовника.

5. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати технічним умовам ДСТУ 8358:2015 «Брикети та гранули паливні з деревинної сировини».

6. Технічні вимоги до предмета закупівлі:

- з твердих порід дерева;

- зольність – не більше 1,0 %;

- щільність – не менше 1100 г/м3;

- вологість – не більше 10%;

- нижча теплота згорання - не менше 6000 ккал/кг;

- вміст дрібних частинок розміром менше ніж 15 мм для брикетів – не більше ніж 8%;

- вміст сірки – не більше 0,08%;

- діаметр брикету – 50 мм;

- довжина - 330 мм;

- маса – не менше 0,850 кг;

7. Термін виготовлення товару – 2021-2022 роки.

8. Предмет закупівлі повинен бути в упаковці, яка забезпечує цілісність та збереження його якості під час транспортування, експлуатації та вантажно-розвантажувальних роботах та містити маркування відповідно до вимог стандартів виробника.

9. Обов’язкова наявність протоколу випробування паливних брикетів з деревини твердих порід, виданий виробнику паливних брикетів незалежною акредитованою лабораторією (яка значиться у Реєстрі акредитованих органів оцінки відповідності, що розміщений на офіційному сайті «Національного агентства з акредитації України»). Разом з протоколом надається копія атестату акредитації лабораторії.

10. Гарантія – не менше 12 місяців з дати поставки.

11. Приймання товару проводиться при наявності товаросупровідних документів.

12. Учасник забезпечує постачання, розвантаження товару із транспортного засобу у склад Замовника власними силами та за свій рахунок.

13. З метою контролю за отриманою кількістю товару Учасник повинен забезпечити організацію присутності Замовника під час зважування кожної партії товару.

14. Замовник залишає за собою право контрольного зважування будь якої партії товару на сертифікованих вагах та перевірки якості поставленої продукції в випробувальній лабораторії. Відбір продукції та лабораторні дослідження проводиться за рахунок Учасника.