**ДОДАТОК 5**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Послуги з монтажу кондиціонерів (код ДК 021:2015 45330000-9 – Водопровідні та санітарно-технічні роботи)**

**Технічне завдання**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Буріння отвору для прокладання магістралі, товщина стіни до 800мм | шт. | 38 |
| 2 | Встановлення системи кріплення (кронштейнів) для внутрішнього блока кондиціонера | шт. | 13 |
| 3 | Встановлення внутрішнього блоку кондиціонера, при висоті приміщень до 8м | шт. | 13 |
| 4 | Встановлення системи кріплення (кронштейнів) зовнішнього блока | шт. | 13 |
| 5 | Встановлення зовнішнього блоку кондиціонера, на висоті до 8м | шт. | 13 |
| 6 | Прокладання трубопроводів з мідних труб (для фреону) | м. | 300 |
| 7 | Ізоляція мідних трубопроводів | м. | 300 |
| 8 | Прокладання між блочного кабелю | м. | 500 |
| 9 | Прокладання дренажних трубопроводів | м. | 300 |
| 10 | Встановлення та розбирання металевих трубчастих риштувань при висоті приміщень до 8м | м2 | 200 |

**Перелік кондиціонерів для монтажу**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | | ***Найменування товару*** | | ***Одиниця***  ***виміру*** | ***Кількість*** |
| 1 | | Кондиціонер кассетний т/м "MIDEA", в комплекті | | шт. | 2 |
|  | | внутрішній блок MCD1-48HRDN1- QW | |  |  |
|  | | зовнішній блок MOU1-48 HFN8-RR | |  |  |
| 2 | | Кондиціонер кассетний т/м "MIDEA", в комплекті | | шт. | 2 |
|  | | внутрішній блок MCD1-55HRDN1-QW | |  |  |
|  | | зовнішній блок MOU1-55HFN8-RR | |  |  |
|  | | панель T-MBQ4-04A1 | |  |  |
| 3 | | Кондиціонер підлого стельовий т/м "MIDEA", в комплекті | | шт. | 9 |
|  | | внутрішній блок MUE-48HRDN1-QW | |  |  |
|  | | зовнішній блок MOU1-48HFN8-RR | |  |  |
|  | |

1. **Строк виконання робіт:** до 15.05.2024 р.

**Місце виконання робіт**: м. Миколаїв, вул. Новобудівна, 1Б – 1 шт.;

м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 323 – 2 шт.;

м. Миколаїв,Інгульський узвіз, 4 – 1 шт.;

м. Миколаїв, Погранична, 45 – 4 шт.;

м. Миколаїв, Спортивна, 11 – 4 шт;

м. Миколаїв пр. Героїв України 2/4 – 1 шт.

1. **Інші вимоги:**

Учасник має надати у складі своєї тендерної пропозиції документ від офіційного представника (дистриб’ютора) ТМ MIDEA в Україні про те, що учасник є уповноваженим офіційним дилером з монтажу кондиціонерів ТМ MIDEA.