**Додаток №3**

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

Запропонований учасником товар обов’язково повинен відповідати (або бути не гірше) усім наведеним у цьому додатку технічним вимогам, характеристикам, параметрам і комплектації. Технічні, якісні характеристики товару повинні відповідати вимогам встановлених/зареєстрованих діючих нормативних актів згідно законодавства (ДСТУ, ТУ). Тара (упаковка) повинна забезпечувати повну цілісність товару при транспортуванні. Неякісний (пошкоджений) товар підлягає обов’язковій заміні за рахунок Учасника.

Учасник повинен підтвердити відповідність запропонованого ним товару вказаним технічним вимогам щодо даного предмету закупівлі шляхом заповнення Таблиці 1 в повному обсязі. Відсутність підтвердження відповідності у будь-якому пункті Таблиці у встановлений замовником спосіб, буде означати, що такий параметр в учасника відсутній, що призведе до відхилення його пропозиції як такої, що не відповідає вимогам документації.

**Таблиця 1– Характеристики на позицію**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Характеристика** | **Одиниці** | **Відповідність так/ні** |
| Дрібнозернистий щільний графіт | МГ-1мп | марка |  |
| Густина матеріалу | не менше ніж 1,8 | г/см3 |  |
| Розмір графітового зерна | 0,015 | мм |  |
| Ступінь пористості графіту | 12-15 | відсотки |  |
| Вміст основного компоненту в матеріалі в відсотковому вираженні | Не менше ніж 99,99 | відсотки |  |
| Зовнішній діаметр заготовки | 150 | мм |  |
| Внутрішній діаметр заготовки | 60 | мм |  |
| Ширина | 75 | мм |  |

**Додаткові умови:**

1) доставка відбувається до адреси замовника за рахунок продавця товару(переможця спрощеної процедури)

**Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи**

**підприємства/фізичної особи завірені печаткою \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**