**Додаток 4**

**до тендерної документації**

Форма «Технічна специфікація - Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» подається у вигляді, наведенному нижче. Учасник не повинен відступати від даної форми.

Подається Учасником на фірмовому бланку (у разі наявності).

**Технічна специфікація**

**Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**код за ДК 021:2015 – 09120000-6 – Газове паливо (природний газ)**

1. Учасник при формуванні ціни повинен врахувати усі витрати на постачання товару, в тому числі і за транспортування, з урахуванням усіх платежів (окрім розподілу), які можуть бути ним понесені у ході виконання договору про закупівлю.

2. Відносини між Постачальником та Споживачем регулюються наступними нормативно - правовими актами:

- Закон України «Про публічні закупівлі»;

- Закон України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 № 329-VIII;

- Правила постачання природного газу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2496;

- Іншими нормативно-правовими актами.

3. Товар запропонований Учасником повинен відповідати ДСТУ 5542-87 (ГОСТ 5542-87) та Учасник повинен забезпечити замовника природним газом відповідно до його потреб.

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменуванняпоказника** | **Норма** |
| 1. Теплота згоряння нижча,  МДж/м³ кПа,  при 20ºС  101,325 кПа, не менше | 31,8 (7600) |
| 2. Область значень числа Воббе (вищого), МДж/м³ (ккал/м³) | 9850-13000 |
| 3. Масова концентрація сірководню, г/м³, не більше | 0,02 |
| 4. Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³, не більше | 0,036 |
| 5. Об’ємна частка кисню, %, не більше | 1,0 |
| 6. Маса механічних домішків у 1 м³ г, не більше | 0,001 |

4. За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається одна тисяча кубічний метр (тис. куб.м), приведений до стандартних умов: температура газу (t) =20 градусів Цельсія, тиск газу (P)=760 мм ртутного стовпчика (101,325к Па).

5. Строк поставки товару - до 31 березня 2023 року включно.

6. Кількість товару: 20400 м.куб.

7. Місце поставки:

|  |  |
| --- | --- |
| Селищний будинок культури | 09601, Київська обл., смт Рокитне , вул. Ентузіастів 5-б. |
| Синявський сільський будинок культури | 09634, Київська область. Білоцерківський район с. Синява вул. Шевченка 14- б |
| Ромашківський сільський будинок культури | 09623,Київська область, Білоцерківський район, с. Ромашки, вул.Покровська 23-а |
| Бакумівський сільський будинок культури | 09638, Київська область, Білоцерківський район, с. Бакумівка, вул Перемоги 54 |
| Острівська бібліотека – філія № 5 | 09631, Київська область, Білоцерківський район, с. Острів, вул. Шевченка 5-б |
| Бирюківський сільський будинок культури | 09630, Київська область, Білоцерківський район, с.Бирюки, вул. Шкільна 17 |

8. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам чинного законодавства України (державним стандартам (технічним умовам)).

**Ми,**  *(назва Учасника)* **у разі визначення Замовником нашої тендерної пропозиції за результатами оцінки найбільш економічно вигідною, відповідною до вимог Закону і тендерної документації та укладення Договору із Замовником**, **підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі Технічні вимоги Замовника, зазначені у цій тендерній документації.**

(посада уповноваженої особи) (підпис) (Прізвище, Ініціали) М.П.(за наявності)