**Додаток 1**

**Технічні характеристики товару**

***Душова установка – котел швидкісного нагріву води (КШНВ) 7 одиниць***

Експлуатаційні характеристики, комплектування предмета закупівлі повинні відповідати технічним та якісним вимогам, зазначеним в технічній специфікації Міністерства оборони України ТС А01XJ.07148-259:2020 (01) від 27.08.2020.

Товар повинен бути новим, в робочому стані, не повинен мати ознак пошкодження чи перебування в експлуатації.

***Основний колір предмета закупівлі:*** зелений або темно-зелений.

Фарба, що застосовується для фарбування предмета закупівлі, повинна бути термостійкою (окрім елементів виготовлених з деревини) та відповідати таким вимогам: володіти підвищеною стійкістю до стирання і пошкоджень; зберігати свої властивості при вкрай низьких температурах, при різкому перепаді температур, при високих температурах впливу; мати антикорозійні властивості; забезпечувати електроізоляційний захист; відповідати рівню екологічної безпеки, щоб була можливість використовувати їх у приміщенні; бути стійкою до агресивних середовищ, таких як бензин, масло, сольові опади, сольовий туман, пари, хімічно активні рідини.

***Комплектація товару:*** котел твердопаливний, бак для нагрівання води з ручками, бак накопичувальний, бак забору води (проміжний), кабіна (каркас, штора, піддони), система водопостачання (насос ручного клапанного подвійної дії (крильчастого типу) зі зворотнім клапаном в комплекті, рукава гумові напірні з нитковим підсиленням для циркуляції та подачі води (довжина яких повинна забезпечувати зручність розміщення предмета), швидкороз'ємні з'єднання з латуні або алюмінію, крани кулькові (латунь), зворотні клапани (латунь), фільтр грубого очищення води (латунь), лійка душу (діаметром не менше 90 мм), допоміжні фітинги різного призначення для з'єднання системи в цілому (латунь), піддони (2 шт), інструкція по збору та експлуатації.