Додаток

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Затіняюча сітка (2000 п.м.)**

| Ступінь затемнення: | не менше 75% |
| --- | --- |
| Матеріал: | поліпропілен |
| Ширина, м | 3 |
| Довжина п.м. | 2000 |
|  |  |
|  |  |