Додаток 3

 	 	

 	 	
 	 	
Відомість обсягів робіт	
 	 	
Реконструкція нежитлового приміщення №40 та частини приміщень №39 (із заходами енергозбереження) з
влаштуванням найпростішого укриття по вул.Степана Бандери, 6 в м. Вінниці	
 	
№
п/п	
Найменування робіт та витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні
роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. демонтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1	Розбирання цегляних стін	  м3	27,4	 	
2	(Демонтаж) Укладання панелей перекриття з
обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для
будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	  шт	1	 	
3	(Демонтаж) Улаштування покрівель двосхилих із
металочерепиці "Монтерей"	  м2	21,5	 	
4	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	  м2	21,5	 	
5	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т (огорожа входу)	  т	0,065	 	
6	(Демонтаж) Розбирання монолітних бетонних сходів	  м3	15,45	 	
7	Розбирання бетонних стін	  м3	7,15	 	
8	(Демонтаж) Мурування перегородок неармованих з
цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті
поверху до 4 м	  м2	264,67	 	
9	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому
однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними
листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без
ізоляції  у житлових і громадських будівлях	  м2	170,9	 	
10	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	  м3	3,25	 	
11	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних
прорізів	  м2	43,4	 	
12	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику  в кам'яних
стінах житлових і громадських будівель	  м2	24,5	 	
13	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з металопластику в
кам'яних стінах житлових і громадських будівель	  м2	43,5	 	
14	Розбирання монолітних перекриттів	  м3	1,5	 	
15	Розбирання основи під підлогу з бетону	  м3	8,65	 	
16	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	  м2	275,8	 	
17	Розбирання покриття підлоги дощатої	  м2	275,8	 	
18	Розбирання лаг з дощок і брусків	  м2	275,8	 	
19	(Демонтаж) Улаштування залізобетонних колон у
дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м	  м3	1,13	 	
 	Роздiл 2. стіни та перегородки 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
20	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	0,19826	 	
21	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	  т	0,19826	 	
22	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із
цегли	  м3	1,75	 	

1	2	3	4	5	
23	Мурування перегородок неармованих з цегли
[керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до
4 м	  м2	23,4	 	
24	Укладання перемичок масою до 0,3 т	  шт	6	 	
25	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	0,23491	 	
26	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	  т	0,23491	 	
27	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із
цегли	  м3	0,8	 	
28	Улаштування перегородок з газобетонних блоків
товщиною 150 мм при висоті поверху до 4 м	  м2	185,99	 	
29	Заповнення склянними перегородками площею більше
3 м2 з металопластику	  м2	18,24	 	
30	Укладання перемичок масою до 0,3 т	  шт	12	 	
 	Роздiл 3. Сходи в підвал №2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
31	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45]
м3, група ґрунтів 3	  м3	29,925	 	
32	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45]
м3, група ґрунтів 3	  м3	25,5	 	
33	Перевезення ґрунту до 10 км	  т	53,856	 	
34	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	5,98	 	
35	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	  м3	29,925	 	
36	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1	  м3	29,4	 	
37	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	2,08	 	
38	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2	  м3	31,48	 	
39	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	  м3	0,72	 	
40	Улаштування бетонної підготовки	  м3	0,72	 	
41	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних,
при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 20-40мм	  м3	1,8	 	
42	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	  шт	11	 	
43	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	  шт	4	 	
44	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	  шт	9	 	
45	Улаштування монолітних вставок бетонних	  м3	0,26	 	
46	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	  м3	1,08	 	
47	Улаштування бетонної підготовки	  м3	1,08	 	
48	Улаштування сходів залізобетонних бетон важкий В 10
(М 150), крупнiсть заповнювача 10-20мм	  м3	3,08	 	
49	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 10
(М150), крупнiсть заповнювача 10-20 мм/	  м3	0,68	 	
50	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	  т	0,0117	 	
51	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	0,135	 	
52	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115	  м2	0,135	 	
53	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	0,47019	 	
54	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	  т	0,47019	 	
55	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	14,805	 	
56	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115	  м2	14,805	 	
57	Установлення полікарбонату	  м2	21,6	 	

1	2	3	4	5	
 	Роздiл 4. Сходи в підвал №1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
58	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45]
м3, група ґрунтів 3	  м3	32,9175	 	
59	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45]
м3, група ґрунтів 3	  м3	26,775	 	
60	Перевезення ґрунту до 10 км	  т	59,256	 	
61	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	6,279	 	
62	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	  м3	32,92	 	
63	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1	  м3	30,06	 	
64	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	2,999	 	
65	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2	  м3	33,005	 	
66	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	  м3	0,72	 	
67	Улаштування бетонної підготовки	  м3	0,72	 	
68	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних,
при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 20-40мм	  м3	1,8	 	
69	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	  шт	11	 	
70	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	  шт	4	 	
71	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	  шт	9	 	
72	Улаштування монолітних вставок бетонних бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 10-20мм	  м3	0,26	 	
73	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	  м3	1,08	 	
74	Улаштування бетонної підготовки	  м3	1,08	 	
75	Улаштування сходів залізобетонних бетон важкий В 10
(М 150), крупнiсть заповнювача 10-20мм	  м3	3,08	 	
76	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 10
(М150), крупнiсть заповнювача 10-20 мм/	  м3	0,68	 	
77	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	  т	0,0117	 	
78	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	0,135	 	
79	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115	  м2	0,135	 	
80	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	0,43232	 	
81	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	  т	0,43232	 	
82	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	13,5548	 	
83	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115	  м2	13,5548	 	
84	Установлення полікарбонату	  м2	21,6	 	
85	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій
дерев'яними стояками з колод	  м	14	 	
86	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу
до 20 см2	  м	3,28	 	
87	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в
цегляних стінах товщиною до 25 см	  шт	4	 	
88	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	0,04278	 	
89	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті
будівлі до 25 м	  т	0,04278	 	
90	Улаштування каркаса при штукатуренні карнизів і тяг	  м2	0,068	 	

1	2	3	4	5	
 	Роздiл 5. внутрішні входи у підвалі між приміщеннями 3
та 4	 	 	 	
 	 	 	 	 	
91	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із
цегли	  м3	1,2	 	
92	Штукатурення сходів	  м2	2,25	 	
 	Роздiл 6. Ліфтова шахта	 	 	 	
 	 	 	 	 	
93	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з
розробленням та навантаженням	  м3	8,85	 	
94	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	  м3	10,08	 	
95	Улаштування бетонної підготовки	  м3	1,96	 	
96	Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских /бетон важкий В 10 (М150), крупнiсть
заповнювача 10-20 мм/	  м3	1,78	 	
97	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін
підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 10-20мм	  м3	0,4	 	
98	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5
цеглини, діаметр отвору до 20 мм	  шт	4	 	
99	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних
болтів довжиною до 1 м	  т	0,004	 	
 	Роздiл 7. монолітна з/б плита біля ліфтової шахти -0,300	 	 	 	
 	 	 	 	 	
100	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад
200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	  м3	1,91	 	
 	Роздiл 8. Вхідна група	 	 	 	
 	 	 	 	 	
101	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	8,19	 	
102	Улаштування бетонної підготовки	  м3	1,22	 	
103	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних,
при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 10-20мм	  м3	6,3	 	
104	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	  т	0,0117	 	
105	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	0,25	 	
106	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115	  м2	0,25	 	
107	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	  м3	3,22	 	
108	Улаштування бетонної підготовки	  м3	1,88	 	
109	Улаштування сходів залізобетонних бетон важкий В 10
(М 150), крупнiсть заповнювача 10-20мм	  м3	2,88	 	
110	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	0,58844	 	
111	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових
будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного
перерізу масою до 1,0 т	  т	0,56884	 	
112	Збирання та розбирання деревометалевої модульної
опалубки типу "Пері" для улаштування колон
периметром до 1,6 м	  м3	0,93	 	
113	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями:
колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного
перерізу до 300 мм	  м3	0,93	 	
114	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	0,94302	 	
115	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті
будівлі до 25 м	  т	0,94302	 	
116	Улаштування перекриттів по стальних балках і
монолітних ділянок при збірному залізобетонному
перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною
понад 100 мм до 150 мм	  м3	1,45	 	

1	2	3	4	5	
117	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	3,84	 	
118	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115	  м2	3,84	 	
119	Утеплення перекриття мінеральними плитами
товщиною 150 мм з опорядженням декоративним
розчином за технологією "CEREZIT".	  м2	23,6	 	
120	Мурування стін із легкобетонних каменів без
облицювання при висоті поверху до 4 м	  м3	2,8	 	
121	Армування мурування стін та інших конструкцій	  т	0,123	 	
122	Виготовлення та установлення крокв	  м3	0,776	 	
123	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової	  м2	17,8	 	
124	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці
"Монтерей"	  м2	17,8	 	
125	Пiдшивання звисів профнастилом	  м2	4,08	 	
126	Улаштування жолобів підвісних	  м	9	 	
127	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готових елементів	  м	12	 	
128	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із
цегли	  м3	1,75	 	
129	Ущільнення грунту щебенем	  м2	6,6	 	
130	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової	  м2	6,43	 	
131	Улаштування бетонної підготовки	  м3	0,5	 	
132	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних,
при ширині по верху до 1000 мм	  м3	2,81	 	
133	Улаштування сходів залізобетонних бетон важкий В 25
(М 350), крупнiсть заповнювача 5-10мм	  м3	1,5	 	
134	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	  т	0,00469	 	
135	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	0,09	 	
136	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115	  м2	0,09	 	
137	Установлення металевої огорожі без поручня	  м	27,2	 	
 	Роздiл 9. Підлоги	 	 	 	
 	 	 	 	 	
138	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової	  м2	61,5	 	
139	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з
волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	  м3	9,225	 	
140	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової	  м2	61,5	 	
141	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	  м2	61,5	 	
142	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних (до товщини 50 мм)	  м2	61,5	 	
143	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного
насухо з готових килимів розміром на приміщення	  м2	61,5	 	
144	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	  м	79,3	 	
145	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової	  м2	7,7	 	
146	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з
волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	  м3	1,155	 	
147	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової	  м2	7,7	 	
148	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	  м2	7,7	 	
149	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних (до товщини 50 мм)	  м2	7,7	 	
150	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	  м2	7,7	 	
151	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової	  м2	225,8	 	

1	2	3	4	5	
152	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової	  м2	225,8	 	
153	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з
волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	  м3	33,87	 	
154	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової	  м2	225,8	 	
155	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	  м2	225,8	 	
156	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних (до товщини 50 мм)	  м2	225,8	 	
157	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	  м2	225,8	 	
158	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової	  м2	50,6	 	
159	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з
волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	  м3	7,59	 	
160	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової	  м2	50,6	 	
161	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	  м2	50,6	 	
162	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних (до товщини 50 мм)	  м2	50,6	 	
163	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного
насухо з готових килимів розміром на приміщення	  м2	50,6	 	
164	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	  м	67,6	 	
 	Роздiл 10. Прорізи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
165	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен	  м2	3,09	 	
166	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	  м2	13,44	 	
167	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах	  м2	30,24	 	
168	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею більше 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах	  м2	3,75	 	
169	Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею до 3 м2 з металопластику  в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	  м2	24,5	 	
170	Установлення пластикових підвіконних дошок	  м	12	 	
171	Установлення віконних зливів	  м	12,6	 	
172	Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	  м2	43,5	 	
173	Установлення пластикових підвіконних дошок	  м	17,4	 	
174	Установлення віконних зливів	  м	18	 	
 	Роздiл 11. внутрішнє оздоблення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
175	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін
[одношарове штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 10 мм	  м2	248,3	 	
176	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	  м2	248,3	 	
177	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	  м2	248,3	 	
178	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	  м2	248,3	 	
179	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін
[одношарове штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 10 мм	  м2	7,3	 	
180	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	  м2	7,3	 	

1	2	3	4	5	
181	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	  м2	7,3	 	
182	Поліпшене фарбування стін колером олійним по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	7,3	 	
183	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	  м2	69,2	 	
184	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	  м2	69,2	 	
185	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	  м2	69,2	 	
186	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином
по каменю стін вручну	  м2	620	 	
187	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	  м2	620	 	
188	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	  м2	620	 	
189	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	  м2	620	 	
190	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по
каменю і бетону	  м2	15	 	
191	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	  м2	15	 	
192	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	  м2	15	 	
193	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	  м2	15	 	
194	Улаштування каркасу підвісних стель	  м2	276,4	 	
195	Укладання плит стельових в каркас стелі	  м2	276,4	 	
196	Виготовлення елементів стінової панелі	  м2	25,738	 	
197	Циклювання поверхонь з деревини твердих порід з
восківкою і покриттям лаком	  м2	25,738	 	
198	Покриття олійними або спиртовими лаками по
прооліфленій поверхні стін за один раз до 2х разів	  м2	25,738	 	
 	Роздiл 12. Утеплення зовнішнє	 	 	 	
 	 	 	 	 	
199	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином
по каменю стін вручну	  м2	55	 	
200	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону	  м2	55	 	
201	Теплоізоляція виробами з пінопласту стін	  м3	2,75	 	
202	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування
каркаса	  м2	55	 	
203	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
150 мм з опорядженням декоративним розчином за
технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	  м2	59	 	
204	Декоративне оздоблення цоколю фасадiв (Байрамікс)	  м2	59	 	
205	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
150 мм з опорядженням декоративним розчином за
технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	  м2	179,8	 	
 	Роздiл 13. інші роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
206	Установлення гарнітури туалетної: вішалок,
підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	  шт	2	 	
207	Установлення вказівника на стіні	  шт	32	 	
208	Навантаження сміття вручну	  т	26	 	
209	Перевезення сміття до 10 км	  т	26	 	
 	Локальний кошторис 02-01-02 на Водопостачання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Господарчо-питний водопровід В1. Підвал	 	 	 	

1	2	3	4	5	
210	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	17,8	 	
211	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	6,45	 	
212	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	5,33	 	
213	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	  шт	4	 	
214	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	27	 	
215	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	  шт	3	 	
216	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40
мм	  шт	1	 	
217	Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах діаметром 25 мм	  шт	1	 	
218	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	  шт	1	 	
219	Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах діаметром 25 мм	  шт	1	 	
220	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	  шт	2	 	
 	Роздiл 2. Гаряче водопостачання Т3 Підвал	 	 	 	
 	 	 	 	 	
221	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	27,8	 	
222	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	  шт	3	 	
223	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	25	 	
224	Установлення змішувачів	  шт	2	 	
225	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1
м3	  шт	2	 	
 	Роздiл 3. Господарсько-питний водопровід В 1. 1-й
Поверх	 	 	 	
 	 	 	 	 	
226	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	10	 	
227	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	9,12	 	
228	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	5,33	 	

1	2	3	4	5	
229	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	  шт	11	 	
230	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	22,5	 	
 	Роздiл 4. Гаряче водопостачання Т3. 1-й поверх	 	 	 	
 	 	 	 	 	
231	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	4,45	 	
232	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	7,56	 	
233	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	  шт	5	 	
234	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	11	 	
235	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1
м3	  шт	1	 	
 	Локальний кошторис 02-01-03 на Каналізація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Господарчо-побутова каналізація К 1.
Підвальний поверх	 	 	 	
 	 	 	 	 	
236	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску діаметром 50 мм	  м	6	 	
237	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	  м	8	 	
238	Установлення унітазів із бачком безпосередньо
приєднаним	  компл.	1	 	
239	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю
холодної і гарячої води	  компл.	1	 	
240	Установлення трапів діаметром 50 мм	  компл.	2	 	
241	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без
механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т	  шт	1	 	
 	Роздiл 2. Господарчо-побутова каналізація К 1. 1-й
поверх	 	 	 	
 	 	 	 	 	
242	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску діаметром 50 мм	  м	10	 	
243	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	  м	30	 	
244	Установлення унітазів із бачком безпосередньо
приєднаним	  компл.	4	 	
245	Установлення металевої огорожі з поручнями із
твердолистяних порід	  м	2	 	
246	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю
холодної і гарячої води	  компл.	4	 	
247	Установлення піссуарів настінних [одиночних]	  компл.	2	 	
 	Роздiл 3. Демонтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
248	Демонтаж раковин [умивальників]	  к-т	1	 	
249	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	  к-т	6	 	
250	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 25 мм	  м	40	 	
251	Розбирання трубопроводів з труб чавунних
каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	  м	20	 	

1	2	3	4	5	
 	Локальний кошторис 02-01-04 на Електротехнічні
рішення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Щит ВРЩ-1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
252	Установлення щитків освітлювальних групових масою
до 3 кг у готовій ніші або на стіні	  шт	1	 	
253	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	5	 	
254	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А	  шт	1	 	
255	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А	  шт	1	 	
256	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А	  шт	1	 	
257	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій
основі	  шт	1	 	
 	Роздiл 2. Щит ВРЩ-1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
258	Установлення щитків освітлювальних групових масою
до 3 кг у готовій ніші або на стіні	  шт	1	 	
259	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	5	 	
260	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А	  шт	1	 	
261	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А	  шт	1	 	
262	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А	  шт	1	 	
263	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій
основі	  шт	1	 	
 	Роздiл 3. Шит вентиляції ШВ-2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
264	Установлення щитків освітлювальних групових масою
до 3 кг у готовій ніші або на стіні	  шт	1	 	
265	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	1	 	
266	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	4	 	
267	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А	  шт	1	 	
268	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	3	 	
 	Роздiл 4. Шит вентиляції ШВ-2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
269	Установлення щитків освітлювальних групових масою
до 3 кг у готовій ніші або на стіні	  шт	1	 	
270	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	1	 	

1	2	3	4	5	
271	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	7	 	
272	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А	  шт	1	 	
273	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	3	 	
274	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	1	 	
 	Роздiл 5. Щиток освітлення ЩО-1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
275	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	  шт	1	 	
276	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	1	 	
277	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	31	 	
278	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А	  шт	1	 	
 	Роздiл 6. Щиток освітлення ЩО-2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
279	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	  шт	1	 	
280	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	1	 	
281	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	56	 	
282	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А	  шт	1	 	
 	Роздiл 7. Елементи освітлення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
283	Монтаж світильників	  шт	82	 	
 	Роздiл 8. Евакуаційне освітлення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
284	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.	  шт	5	 	
 	Роздiл 9. Установчі елементи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
285	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці одноклавішних	  шт	11	 	
286	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці двоклавішних	  шт	23	 	
 	Роздiл 10. Заземлення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
287	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 25
мм	  шт	5	 	
288	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,
переріз 160 мм2	  м	45	 	
 	Роздiл 11. Кабельно-провідникова продукція	 	 	 	
 	 	 	 	 	
289	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	  м	88	 	

1	2	3	4	5	
290	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	  м	1801	 	
291	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	  м	1888	 	
 	Локальний кошторис 02-01-05 на Системи зв'язку	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Комутаційна шафа	 	 	 	
 	 	 	 	 	
292	Встановлення комутаційної шафи	  шт	1	 	
293	Монтаж оптичного бокса	  шт	1	 	
294	Установлення комутатора	  шт	1	 	
295	Встановлення SFP-модулів	  шт	2	 	
296	Установлення мережевого фільтра	  шт	1	 	
297	Установлення пристрою безперервного живлення	  шт	1	 	
298	Установлення відеореєстратора	  шт	1	 	
299	Установлення жорсткого диска	  шт	2	 	
 	Роздiл 2. Система відеонагляду	 	 	 	
 	 	 	 	 	
300	Прокладання гофрованих труб, діаметр умовного
проходу до 25 мм	  м	110	 	
301	Прокладання стальних труб, діаметр труб до 25 мм	  м	4	 	
302	Прокладання лотків	  м	85	 	
303	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	  м	114	 	
304	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у лотках	  м	496	 	
305	Монтаж коробки розгалужувальної	  шт	15	 	
306	Встановлення камери відеоспостереження	  шт	15	 	
307	Настроювання каналів зв'язку	  канал	15	 	
308	Установлення робочої станції системи
відеоспостереження	  шт	1	 	
309	Установлення монітора	  шт	2	 	
 	Роздiл 3. Мережа інтернет	 	 	 	
 	 	 	 	 	
310	Прокладання гофрованих труб, діаметр умовного
проходу до 25 мм	  м	25	 	
311	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	  м	25	 	
312	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у лотках	  м	180	 	
313	Установлення точок доступу WiFi	  шт	5	 	
314	Настроювання каналів зв'язку	  канал	5	 	
 	Роздiл 4. Телефонія	 	 	 	
 	 	 	 	 	
315	Прокладання гофрованих труб, діаметр умовного
проходу до 25 мм	  м	15	 	
316	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	  м	15	 	
317	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у лотках	  м	30	 	
318	Установлення базової станції	  шт	1	 	
319	Установлення ретранслятора	  шт	1	 	
320	Настроювання каналів зв'язку	  канал	2	 	
 	Локальний кошторис 02-01-07 на Система контролю та
управління доступом	 	 	 	
 	 	 	 	 	
321	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС	  шт	1	 	

1	2	3	4	5	
322	Перетворювач або блок живлення, що установлюється
окремо	  шт	1	 	
323	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	  шт	1	 	
324	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	  шт	1	 	
325	Пристрій проміжний на 10 променів	  шт	1	 	
326	Пристрій проміжний на 1 промінь	  шт	1	 	
327	Установлення замків дверних накладних	  шт	2	 	
328	Сповіщувач ОС автоматичний контактний,
магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	  шт	4	 	
329	Прилад оптико-електричний в одноблочному виконанні	  шт	2	 	
330	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	89	 	
331	Прокладання коробів пластикових	  м	20	 	
332	Системи централізованого [диспетчерського] управління
ділянками, що входять у загальний технологічний
комплекс.  Технологічний комплекс, що включає в себе
керовані ділянки, у кількості до 10 шт	  Комплекс	1	 	
 	Локальний кошторис 02-01-08 на Охоронна сигналізація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
333	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС	  шт	1	 	
334	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	  шт	2	 	
335	Пристрій проміжний на 10 променів	  шт	1	 	
336	Пульт або табло, кількість сигналів до 20	  шт	1	 	
337	Прилад оптико-електричний в одноблочному виконанні	  шт	13	 	
338	Сповіщувач ОС автоматичний контактний,
магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	  шт	17	 	
339	Коробка відгалужувальна на стіні	  шт	15	 	
340	Табло відображення виносне ВТВ	  шт	1	 	
341	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	375	 	
342	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 25 мм	  м	250	 	
343	Прокладання коробів пластикових	  м	14	 	
 	Локальний кошторис 02-01-010 на Система опалення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Роботи з демонтажу	 	 	 	
 	 	 	 	 	
344	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	  шт	25	 	
345	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром до 50
мм	  м	100	 	
 	Роздiл 2. Опалення. Підвальний поверх	 	 	 	
 	 	 	 	 	
346	Установлення радіаторів стальних	  кВт	10,544	 	
347	Установлення покажчиків рівня кранового типу	  комплект	9	 	
348	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	  м	76,75	 	
349	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	  м	22,6	 	
350	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	  м	21,32	 	
351	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	43,14	 	
352	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	  м	10,57	 	
353	Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні
(лічильник тепла)	  шт	1	 	

1	2	3	4	5	
354	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без
механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,1 т
(пластинчастий теплообмінник)	  шт	1	 	
355	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до
5 кг	  шт	1	 	
356	Настроювання абонентських кінцевих пристроїв
[модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера]	  канал	1	 	
357	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними
скобами, діаметр до 25 мм	  м	10	 	
358	Провід перший одножильний або багатожильний у
загальному обплетенні у прокладених трубах або
металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	  м	10	 	
 	Роздiл 3. Опалення. 1-й поверх	 	 	 	
 	 	 	 	 	
359	Установлення радіаторів стальних	  кВт	26,335	 	
360	Установлення покажчиків рівня кранового типу	  комплект	21	 	
361	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	  м	144,6	 	
362	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	  м	40,9	 	
363	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	  м	23,45	 	
364	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	93,14	 	
 	Локальний кошторис 02-01-012 на Система вентиляції
та кондиціонування	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Вентиляція	 	 	 	
 	 	 	 	 	
365	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	  м2	34,4	 	
366	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	  м2	39,4	 	
367	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	  м2	50,75	 	
368	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних
[РР] номер 1, розмір 150х100 мм	  грати	4	 	
369	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних
[РР] номер 1, розмір 100х200 мм	  грати	1	 	
370	Установлення грат жалюзійних стальних щілинних
регулювальних [Р] номер 150, розмір 150х150 мм	  грати	2	 	
371	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних
[РР] номер 3, розмір 200х150 мм	  грати	9	 	
372	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних
[РР] номер 3, розмір 250х150 мм	  грати	6	 	
373	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних
[РР] номер 3, розмір 200х200 мм	  грати	4	 	
374	Установлення вентиляторів масою до 0,05 т	  шт	2	 	
375	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою
до 0,25 т (теплова завіса)	  шт	1	 	
376	Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	  камеpа	2	 	
377	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,
12 до 0,4 т з електродвигуном на одній осі	  шт	1	 	
378	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів	  м2	3,01	 	
379	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400
мм	  клапан	1	 	

1	2	3	4	5	
 	Роздiл 2. Кондиціонування	 	 	 	
 	 	 	 	 	
380	Установлення блоків приймальних (зовнішніх)
продуктивністю до 10 тис.м3/год	  блок	2	 	
381	Установлення блоків приєднувальних (внутрішніх)
продуктивністю до 10 тис.м3/год	  блок	2	 	
382	Установлення блоків приймальних (зовнішніх)
продуктивністю до 10 тис.м3/год	  блок	3	 	
383	Установлення блоків приєднувальних (внутрішніх)
продуктивністю до 10 тис.м3/год	  блок	7	 	
 	Локальний кошторис 02-01-014 на Система пожежної
сигналізації, оповіщення про пожежу та управління
евакуацією людей, пожежне спостерігання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Монтаж та обладнання системи пожежної
сигналізації 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
384	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС	  шт	1	 	
385	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	  шт	1	 	
386	Пристрій проміжний на 1 промінь	  шт	1	 	
387	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	  шт	1	 	
388	Табло відображення виносне ВТВ	  шт	1	 	
389	Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні	  шт	22	 	
390	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному
виконанні	  шт	5	 	
391	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	249	 	
392	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 50 мм	  м	3	 	
393	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 25 мм	  м	156	 	
394	Прокладання коробів пластикових	  м	50	 	
 	Роздiл 2. Монтаж системи оповіщення про пожежу 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
395	Перетворювач або блок живлення, що установлюється
окремо	  шт	1	 	
396	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	  шт	1	 	
397	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	  шт	11	 	
398	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	155	 	
399	Прокладання коробів пластикових	  м	50	 	
400	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 25 мм	  м	120	 	
 	Локальний кошторис 02-01-015 на Система
контролюзагазованості	 	 	 	
 	 	 	 	 	
401	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	1	 	
402	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	  м	139	 	
403	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	  м	139	 	
404	Монтаж газоаналізатора	  шт	1	 	
405	Монтаж кронштейнів для установлення адресоносія,
датчиків, зчитувачів, пристроїв	  шт	4	 	
406	Перетворювач або блок живлення, що установлюється
окремо	  шт	1	 	

1	2	3	4	5	
407	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий,
світловий у вибухозахисному виконанні	  шт	7	 	
 	Локальний кошторис 02-01-017 на
пусконалагоджувальні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
408	Системи централізованого [диспетчерського] управління
ділянками, що входять у загальний технологічний
комплекс.  Технологічний комплекс, що включає в себе
керовані ділянки, у кількості до 30 шт	  Комплекс	1	 	
409	Системи централізованого [диспетчерського] управління
ділянками, що входять у загальний технологічний
комплекс.  Технологічний комплекс, що включає в себе
керовані ділянки, у кількості до 10 шт	  Комплекс	1	 	
 	Локальний кошторис 02-01-018 на система відеонагляду	 	 	 	
 	 	 	 	 	
410	Провід перший одножильний або багатожильний у
загальному обплетенні у прокладених трубах або
металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	  м	114	 	
411	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у лотках	  м	85	 	
412	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 25 мм	  м	110	 	
413	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними
скобами, діаметр до 25 мм	  м	4	 	
414	Прокладання коробів пластикових	  м	85	 	
415	Встановлення камери відеоспостереження	  шт	15	 	
416	Монтаж відеореєстратора	  шт	1	 	
417	Перетворювач або блок живлення, що установлюється
окремо	  шт	1	 	
418	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	  шт	1	 	
419	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і
глибина до 600х600х350 мм	  шт	1	 	
 	Локальний кошторис 04-01-01 на зовнішні мережі зв'язку	 	 	 	
 	 	 	 	 	
420	Установлення комутатора	  шт	1	 	
421	Установлення медіаконвертерів	  шт	2	 	
422	Кабель, що підвішується на опорах стовпової лінії, маса
1 м до 2 кг	  м	95	 	
423	Монтаж оптичного боксу	  шт	1	 	
424	Прокладання стальних труб, діаметр труб до 50 мм	  м	4	 	
425	Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних	  м3	0,24	 	
426	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	  м3	0,72	 	
427	Перевезення сміття до 15 км	  т	1,536	 	
428	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	6	 	
429	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	6	 	
430	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2	  м3	6	 	
431	Улаштування  основи тротуарів із щебеню за товщини
шару 12 см	  м2	6	 	
432	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і
тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см	  м2	6	 	
433	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і
тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини
шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 (до 4
см)	  м2	6	 	
434	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до
2-х каналів	  км	0,006	 	

1	2	3	4	5	
435	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	  шт	1	 	
436	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 50 мм (до 600 мм)	  шт	1	 	
437	Зароблення сальників при проходженні труб через
фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	  сальник	1	 	
438	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	  шт	1	 	
439	Прокладання гофрованих труб, діаметр умовного
проходу до 25 мм	  м	45	 	
440	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	10	 	
441	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	  м	114	 	
442	Встановлення SFP-модулів	  шт	2	 	
443	Вимірювання оптичних параметрів волоконного
оптичного кабелю рефлектометром на кабельному
майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 4
[при вимірюванні на двох довжинах хвиль]	  барабан	1	 	
444	Вимірювання оптичних параметрів волоконного
оптичного кабелю рефлектометром після прокладання,
кількість волокон: 4
[при вимірюванні на двох довжинах хвиль]	  буд.довж	1	 	
445	Вимірювання оптичних параметрів волоконного
оптичного кабелю оптичними тестерами у двох
напрямках на змонтованій регенераційній ділянці,
кількість волокон: 4
[при вимірюванні на двох довжинах хвиль]	  ділянка	2	 	
446	Вимірювання оптичних параметрів волоконного
оптичного кабелю рефлектометром у двох напрямках на
змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 4
[при вимірюванні на двох довжинах хвиль]	  ділянка	2	 	
447	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою)
волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 4	  пристрій	2	 	
 	Локальний кошторис 06-01-01 на Зовнішні мережі
теплопостачання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
448	Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних	  м3	1,61	 	
449	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	  м3	3,22	 	
450	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45]
м3, група ґрунтів 2	  м3	20,55	 	
451	Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
грунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом	  м3	3,6	 	
452	Перевезення ґрунту до 10 км	  т	43,47	 	
453	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	  м3	24,15	 	
454	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, (відсів)	  м3	16,11	 	
455	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, (відсів)	  м3	1,6	 	
456	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2	  м3	17,71	 	

1	2	3	4	5	
457	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші
автогрейдером, за товщини шару 15 см	  м2	16,1	 	
458	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші
автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см
додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 до 18 см	  м2	16,1	 	
459	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих
асфальтобетонних сумішей	  м2	16,1	 	
460	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норми 18-43-1 до 10см	  м2	16,1	 	
461	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів у непрохідних
каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2],
температурі 150 град.С, діаметр труб 50 мм	  м	46	 	
462	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого
типів транспортом загального призначення на вiдстань
30 км	  т	0,2123	 	
463	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	6,44	 	
464	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,
діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	  шт	2	 	
465	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	  шт	2	 	
466	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм
додавати	  шт	2	 	
467	Зароблення сальників при проходженні труб через
фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	  сальник	2	 	
468	Безканальне прокладання теплогідроізольованих
трубопроводів діаметром 80 мм [пінополіуретанова
ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при
умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150
град.С	  м	56	 	
469	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 100 мм	  шт	4	 	
470	Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	  шт	2	 	
471	Установлення сталевих зварних фасонних частин	  т	0,0012	 	
472	Установлення повітровідвідників	  шт	2	 	
473	Установлення баків розширювальних круглих і
прямокутних місткістю 0,1 м3	  шт	1	 	
 	Локальний кошторис 06-02-01 на Мережі водопостачання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
474	Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних	  м3	0,7	 	
475	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	  м3	1,4	 	
476	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45]
м3, група ґрунтів 2	  м3	8,2	 	
477	Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
грунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом	  м3	2,3	 	
478	Перевезення ґрунту до 10 км	  т	18,9	 	
479	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	  м3	10,5	 	
480	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, (відсів)	  м3	6,6	 	
481	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, (відсів)	  м3	1,1	 	
482	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2	  м3	7,7	 	
483	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші
автогрейдером, за товщини шару 15 см	  м2	7	 	
484	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші
автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см
додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 до 18 см	  м2	7	 	

1	2	3	4	5	
485	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих
асфальтобетонних сумішей	  м2	7	 	
486	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норми 18-43-1 до 10см	  м2	7	 	
487	Розбирання трубопроводів водопостачання з чавунних
труб діаметром 100 мм	  м	10	 	
488	(Демонтаж) Улаштування круглих колодязів зі збірного
залізобетону у сухих грунтах	  м3	1,42	 	
489	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	2,8	 	
490	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним
випробуванням, діаметр труб 75 мм	  м	10	 	
491	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих
штуцерів [патрубків] діаметром 80 мм	  шт	1	 	
492	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних
діаметром 100 мм	  шт	1	 	
493	Установлення гідрантів пожежних	  шт	1	 	
494	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	  шт	1	 	
495	Установлення шаф	  шт	1	 	
496	Зароблення сальників при проходженні труб через
фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	  сальник	1	 	
497	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40
мм	  шт	1	 	
498	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів
діаметром 80 мм	  шт	4	 	
499	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів
діаметром 100 мм	  шт	3	 	
500	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону
у сухих грунтах	  м3	1,42	 	
501	Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб
діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	  м2	0,88816	 	
502	Горловина iз цегли	  м3	0,1584	 	
503	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязiв	  м3	0,31	 	
 	Локальний кошторис 06-02-02 на Зовнішня каналізація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
504	Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних	  м3	2,817	 	
505	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	  м3	5,634	 	
506	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45]
м3, група ґрунтів 2	  м3	59,26	 	
507	Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
грунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом	  м3	16,8	 	
508	Перевезення ґрунту до 10 км	  т	136,908	 	
509	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	  м3	76,06	 	
510	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, (відсів)	  м3	58,5	 	
511	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, (відсів)	  м3	6,3	 	
512	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2	  м3	64,8	 	
513	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші
автогрейдером, за товщини шару 15 см	  м2	28,17	 	
514	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші
автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см
додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 до 18 см	  м2	28,17	 	
515	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих
асфальтобетонних сумішей	  м2	28,17	 	
516	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норми 18-43-1 до 10см	  м2	28,17	 	
517	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб
діаметром 150 мм	  м	41	 	

1	2	3	4	5	
518	(Демонтаж) Улаштування круглих колодязів зі збірного
залізобетону у сухих грунтах	  м3	5,68	 	
519	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	11,26	 	
520	Укладання каналiзацiйних безнапiрних розтрубних труб
iз полiвiнiлхлорида ПВХ дiаметром  110 мм	  м	5	 	
521	Укладання каналiзацiйних безнапiрних розтрубних труб
iз полiвiнiлхлорида ПВХ дiаметром  160 мм	  м	37	 	
522	Улаштування круглих збірних залізобетонних
каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	  м3	4,11	 	
523	Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб
діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	  м2	3,042	 	
 	Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій території	 	 	 	
 	 	 	 	 	
524	Улаштування основи під вимощення із щебенево-
піщаної суміші за товщини шару 12 см	  м2	30	 	
525	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і
тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см	  м2	589,9