Додаток

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Теплова пушка ТВ-3М (тепловентилятор) або її аналог**

| Напруга | 230 В |
| --- | --- |
| Площа обігріву | не менше 30 кв. м. |
| Потужність обігріву | 2000,0 Вт |
| Тип нагрівального елементу | керамічний |
| Функція | захист від перегріву |
| Наявність мережевої вилки | так |
|  |  |
|  |  |