**Додаток № 2 до Оголошення**

*про проведення спрощеної закупівлі відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (зі змінами)*

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА**

**ЗАКУПІВЛІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**на закупівлю: багатофункціональних друкуючих пристроїв**

**(код ДК 021:2015 – 30230000-0 «Комп’ютерне обладнання»)**

1. Товар повинен бути новим та таким, що не був у використанні (надати Лист-гарантію в довільній формі про те, що все запропоноване Учасником обладнання є новим та раніше не використовувалося). Запропоновані моделі обладнання повинні бути сучасними. Обладнання повинно ввозитися на територію України через офіційні канали поставки зі сплатою всіх необхідних податків і зборів. Замовник залишає за собою право запросити перевірку моделей та серійних номерів обладнання, що постачається, у локального офісу виробника і відмовитися від поставки в разі неофіційного ввозу. Для підтвердження сучасності обладнання та офіційності постачання обладнання на територію України надати листа від виробника обладнання (офіційного представництва) із зазначенням найменування Постачальника, а також згідно документації найменування Замовника, найменування запропонованого Товару, номера оприлюднення оголошення на веб-порталі Уповноваженого органу та терміном гарантії на обладнання.
2. Учасник у складі пропозиції подає таблицю відповідності технічних та якісних характеристик для всього запропонованого обладнання згідно з формою, що наведена в Додатку 2 до оголошення. У графі «Відповідність технічним та якісним характеристикам запропонованого предмету закупівлі вимогам Замовника» необхідно зробити відмітку «Так», у разі якщо технічні та якісні характеристики відповідають або перевищують зазначені вимоги, та відмітку «Ні», у разі якщо технічні та якісні характеристики нижче зазначених вимог. Таблиці відповідності технічних та якісних характеристик запропонованого обладнання повинні засвідчувати відповідність запропонованого обладнання всім вимогам Технічного завдання цієї документації;
3. Учасник у складі пропозиції подає гарантійний лист за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання пропозиції щодо відповідності пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам за предметом закупівлі, що визначені Замовником у Технічній специфікації (Додаток № 2 до оголошення) та іншим вимогам, визначеним Замовником у документації за предметом закупівлі.
4. Всі основні компоненти товару повинні бути оригінальними, заміна компонентів на неоригінальні забороняється.
5. Транспортні послуги та інші витрати (пакування, доставка тощо) повинні здійснюватися за рахунок Учасника.
6. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам та стандартам відповідних діючих нормативних документів, що підтверджується наданням копій відповідних сертифікатів відповідності або декларацій відповідності, чинних на момент подання, а саме:

* Копія декларації про відповідність технічному регламенту радіообладнання, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355, чинної на момент подачі пропозиції;
* Копія декларації про відповідність технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077, чинної на момент подачі пропозиції;
* Копія декларації про відповідність технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067, чинної на момент подачі пропозиції;
* Копія позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо відповідності Товару вимогам діючого санітарного законодавства України, чинного на момент подачі пропозиції або копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва, чинного на момент подачі пропозиції виданих Державною санітарно-епідеміологічною службою.

1. Для забезпечення оперативного гарантійного та післягарантійного обслуговування запропонованого товару, Учаснику необхідно надати довідку, у довільній формі, з переліком авторизованих сервісних центрів із зазначенням адреси та контактних даних на території м. Хмельницький.
2. Учасник у документі, що містить технічний опис предмета закупівлі та додається до пропозиції (інформація про відповідність пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим характеристикам), повинен чітко вказати назву, торгову марку, артикул та специфікації продуктів, які будуть запропоновані замовнику, для задоволення технічних вимог документації.

До всіх посилань на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника - застосовується вираз «або еквівалент».

Еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником.

**Таблиця 1 – Детальний опис та технічні характеристики на багатофункціональний пристрій (БФП)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Обов’язкові вимоги** | **Характеристики, які пропонуються Учасником** | **Відповідність технічним та якісним характеристикам запропонованого предмету закупівлі вимогам Замовника** |
| **Тип пристрою** | БФП (принтер, сканер, копір) |  |  |
| **Технологія друку** | Струменева, п'єзоелектрична |  |  |
| **Система друку** | Безкартриджна |  |  |
| **Тип чорнил** | Водорозчинні кольорові та пігментні чорні |  |  |
| **Розміщення чорнильних ємностей** | Фронтальне |  |  |
| **Система захисту від проливання чорнил при заправці** | Так |  |  |
| **Формат друку** | не менше А4 |  |  |
| **Можливість друку без полів** | так |  |  |
| **Максимальна швидкість друку** | не менше 33 стор./хв. |  |  |
| **Швидкість друку по стандарту ISO** | не менше 15 стор./хв. Чб та не менше 10,5 стор/хв в кольорі формату А4 |  |  |
| **Роздільна здатність друку** | не менше 5760х1440 точок на дюйм |  |  |
| **Роздільна здатність сканеру** | не менше 1200х2400 точок на дюйм |  |  |
| **Інтерфейси підключення** | USB, Wi-Fi |  |  |
| **Бездротові технології WIFI** | так |  |  |
| **Бездротові технології WIFI direct** | так |  |  |
| **Підтримка хмарних сервісів друку** | так |  |  |
| **Стаціонарна друкуюча голова** | Так |  |  |
| **Ресурс комплекту чорнил** | не менше 7500 стор. чб та 6000 стор. в кольорі формату А4 |  |  |
| **Гарантія** | не менше 12 місяців |  |  |
| **Підтримка iPrint** | Так |  |  |
| **Підтримка Email Print** | Так |  |  |
| **Підтримка Wi-Fi Direct Multi-NIC** | Так |  |  |
| **Друк без ПК** | Так |  |  |
| **Підтримка ОС** | Windows  OS X |  |  |
| **Споживна потужність (при роботі)** | Не більше 12 Вт |  |  |
| **Мінімальна робоча температура** | Не більше 10 С |  |  |
| **Максимальна робоча температура** | Не більше 35 С |  |  |
| **Максимальна щільність паперу** | Не менше 256 г/м3 |  |  |
| **Місткість вихідних лотків** | Не менше 30 аркушів |  |  |
| **Подача паперу** | Не менше 100 аркушів |  |  |
| **Тип датчика сканера** | не гірший СІS |  |  |
| **Максимальна кількість копій за цикл** | Не менше 20 копій |  |  |
| **Мінімальний об’єм каплі** | Не більше 3 пл |  |  |
| **Комплект поставки** | БФП  Кабель живлення  CD з програмним забезпеченням та драйверами Windows и OS X  Інструкція  Гарантійний талон  4 контейнера з чорнилами (чорний, блакитний, пурпуровий, жовтий) |  |  |

***«З умовами технічних (якісних) та кількісних характеристик ознайомлені, з***

***вимогами погоджуємось»***

*Датовано: "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]*Конец формы