***Додаток 2***

***до тендерної документації***

**Технічний опис предмету закупівлі**

**(Інформація про характер і необхідність технічних та якісних характеристик предмета закупівлі)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Блок регулятора напруги БРН на тролейбуси | шт | 5 |

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Характеристика** | **Показник** |
| 1 | 1 | Рід струму | змінний |
| 2 | Номінальний загальний опір блоку при t=20 C0 , Ом | 1,8+5% |
| 3 | Максимальна індуктивність, мкГн | 10 |
| 4 | Номінальна напруга, В | 750 |
| 5 | Робоча сила струму, А | 300 |
| 6 | Максимальна робоча температура, C0 | 680 |
| 7 | Охолодження  | природне |
| 8 | Виконання захисту | IP20 |
| 9 | Вимоги до габаритів | Розміщення у ящиках з двома відсікамиГабарит : 1930 мм довжина. 1480 мм ширина. 520 мм висота.  |

1. Якість Товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ,ТУ тощо).

2. Товар повинен відповідати вимогам безпеки руху, охорони праці, екології та пожежної безпеки.

3. Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу: ідентифікувати Товар, його походження, дату виробництва.

4. Учасник у складі пропозиції повинен надати копії титульних сторінок ТУ, відповідно до яких виготовляється запропонований до постачання Учасником Товар. ТУ, що надаються, повинні бути актуальними на момент подання пропозиції Учасником.

5. Учасник надає у складі пропозиції копії паспорта виробника.

6. Учасник гарантує, що предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля.

7. Гарантійний термін зберігання на Товар, що поставляється, складає 18 місяців з моменту отримання його Замовником, згідно дати на товаротранспортній накладній. Гарантійний термін експлуатації на Товар, що поставляється, складає 12 місяців з моменту введення його в експлуатацію. Постачальник гарантує працездатність Товару відповідно до його технічних характеристик впродовж усього гарантійного терміну експлуатації, окрім випадків псування, пов'язаних з недотриманням умов зберігання і порушенням умов експлуатації.

8. Товар повинен бути виготовлений не раніше 2024 року.

9. Учасник гарантує надання, на вимогу Замовника (при необхідності), завірених копій документів які засвідчують якісні, конструктивні, технічні характеристики Товару.