**ДОДАТОК № 2**

*до тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**(Технічна специфікація)**

Предметом даної закупівлі є Безпілотний літальний апарат (ДК 021:2015 34710000-Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном)

**Кількісні та технічні характеристики предмету закупівлі**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування  товару | Технічні характеристики | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Безпілотний літальний апарат | ***Ударний безпілотний літальний апарат «Кажан Е620» або еквівалент***  Конструкція: 4 моторний  Вантажопід’ємність: до 12-13 кг (до 20 кг на короткі дистанції)  Висота польоту: до 400 м (обмежена виробником), максимальна до 1500 м;  Швидкість польоту: до 20 м/с чи 75 км/год;  Вітер: до 12 м/с (максимальний до 20 м/с) ;  Максимальний шлях: на одному комплекті АКБ до 25 км без навантаження, до 20 км в режимі виконання бойового завдання (50% з навантаженням + 50% без навантаження) ;  Бойовий радіус: до 10 км (в залежності від погодних умов, досвіду пілота, завад, РЕБ, висоти польоту) ;  Радіус ураження:6-10 км (в залежності від погодних умов, досвіду пілота, завад, РЕБ, висоти польоту) ;  Радіус роботи радіоканалу: до 10 км (в залежності від погодних умов, досвіду пілота, завад, РЕБ, висоти польоту);  Система збросів: 2-4 канальна;  Система керування: смарт-пульт керування з 8 дюймовим дисплеєм, завадостійка, політ в ручном режимі, політ за точками, політ за координатами, політ в автоматичному режимі;  Пульт керування: смарт пульт з 7 дюймовим екраном, з можливостю трансляції на додатковий монітор чи стріму онлайн;  Навігація: GNSS завадостійка система навігації, політ без супутників, політ в режимі придушення, взліт без супутників;  Камера: подвійна камера на активному підвісі, 10 кратний оптичний зум денна камера + тепловізор 640\*480 з 9х кратним зумом;  Акумулятори: LiPo акумуляторні батареї 44000 мАг 6S 25C з автоматичним підігрівом;  **Комплектація**: БПЛА – 1 шт., смарт-пульт керування – 1 шт., камера з тепловізором – 1 шт., зарядна станція – 1 шт., акб 44 000 мАг – 4 шт., виносна антена подвійна – 1 шт., кабелі для виносної антени – 1 шт., тестер – 1 шт., запасні лопаті – 8 шт., набір інструменту – 1 шт. | шт. | 2 |

Товар (та його окремі складові), який постачається, є новим, не перебував в експлуатації, не перебуває в заставі або під арештом, вільний від претензій третіх осіб, термін та умови його зберігання не порушені.

Якість предметів закупівлі повинна відповідати вимогам технічних умов заводу-виробника. Постачальник гарантує високу якість техніки протягом гарантійного строку зазначеного заводом виробником. Упаковка предметів закупівлі повинна забезпечувати цілісність товару та захист від зовнішнього впливу а також мати маркування у відповідності з технічними умовами заводу-виробника.

Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на завантаження, розвантаження, транспортних витрат до місця поставки, гарантійних зобов’язань та інших витрат.

Товар, що пропонується учасником, повинен бути упакованим у заводську упаковку, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні, не пошкодженим, з відповідним маркуванням щодо продукції, що постачається. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах.

На товар має додаватися відповідна документація (паспорт, технічна документація, інструкція тощо).

Перевірка належного робочого стану проводиться замовника в присутності відповідальних осіб Покупця та Продавця.

Якщо пропозиція учасника закупівлі не відповідає технічним та кількісним вимогам до закупівлі або пропонує зміну обсягів або складу товару, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає вимогам до закупівлі, та відхиляється замовником.

На момент подання пропозиції товар повинен знаходитися на складі постачальника. Поставка товару має бути виконана до **30.06.2023р**. Всі витрати пов’язані з доставкою товару бере на себе постачальник. У разі поставки не якісного або такого що не відповідає технічним вимогам товару, постачальник зобов’язується замінити товар протягом 3-ох календарних днів. Всі витрати на заміну товару, бере на себе постачальник.

*Учасник у складі тендерної пропозиції надає:*

- гарантійний лист, що обладнання є новим (таким, що не було в експлуатації), і надаватиметься у комплекті з керівництвами з експлуатації українською мовою, гарантійними талонами, тощо;

- гарантійний лист про те, що всі транспортні послуги та інші витрати (пакування, доставка, встановлення, введення в експлуатацію, підключення та навчання користуванням обладнання) будуть здійснюватися за рахунок Учасника.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

Якщо Учасником пропонується **еквівалент товару** до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості (або бути кращою), що заявлена в технічній специфікації Замовника. *Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент»*, тендерну пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації”.

*Відповідно до абзацу 4 пункту 3 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178, вимоги щодо підтвердження ступеня локалізації не застосовуються  зокрема у разі здійснення замовником закупівлі товару для потреб Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів на їх запит з подальшою передачею таких товарів на облік запитувача*

|  |
| --- |
| ***Обґрунтування***  *Замовник здійснює закупівлю даного виду товару для потреб Збройних Сил на їх запит, з подальшою передачею товару на облік запитувача. Посилання на конкретного виробника, тип та конкретну модель товару є необхідним, оскільки за основними якісними та технічними характеристиками даний товар є таким, що оптимально відповідає вимогам та потребам замовника.* |

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника*