**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічна специфікація на закупівлю:**

***"Поточний ремонт вул.С.Бандери в с.Пукеничі Стрийського району***

***Львівської області"***

**(ДК 021:2015-45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування послуг та витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Виправлення профілю основ гравійних без додавання нового матеріалу | м2 | 120 |  |
| 2 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-щебеневої суміші (С7) | м3 | 12 |  |
| 3 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону | т | 14,4 |  |
| 4 | Розливання в’яжучих матеріалів | т | 0,2288 |  |
| 5 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей | м2 | 286 |  |
| 6 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1(приведення до тов. 5 см) | м2 | 286 |  |

*Усі посилання в технічному завданні на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника* ***вважати «або еквівалент»***