**Додаток 3**

*до тендерної документації*

**Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі**

*Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент»».*

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування товару** | **Зольність на**  **сухий стан**  **палива, % не**  **більше ніж** | **Загальна**  **волога на**  **робочий стан**  **палива, %**  **не більше ніж** | **Нижча теплота згорання на робочий стан палива, ккал/кг не менше ніж** | **Кількість,**  **тонн** |
| Вугілля кам’яне марки  Г 13-100\* | 14,0 | 12,0 | 5600 | 85,0 |
| *\*Для вугілля львівсько-волинського марки Г - зольність на сухий стан палива не більше 24,0%, загальна волога на робочий стан палива не більше 8,0%, нижча теплота згорання на робочий стан палива не менше ніж 5300 ккал/кг.* | | | | |
| Вугілля кам’яне марки  ДГ 13-50\* | 10,0 | 12,0 | 5900 | 175,0 |
| *\*Для суміші вугілля з залученням вугілля марок ДГ Західного Донбасу - зольність на сухий стан палива не більше 10%, загальна волога на робочий стан палива не більше 14%, нижча теплота згорання не менше ніж 5800 ккал/кг.* | | | | |
| Вугілля кам’яне марки  А,А 13-50 | 16,0 | 7,0 | 6000 | 2,0 |
| Вугілля кам’яне марки  Ж 50-100 | 10,0 | 10,0 | 6600 | 48,0 |
| Вугілля кам’яне марки  Д 13-100 | 14,0 | 14,0 | 5300 | 125,0 |

**І. Вимоги до вугілля кам’яного:**

1.1. Вугілля, що є предметом закупівлі, повинно відповідати діючим державним стандартам та вимогам Замовника. На підтвердження відповідності надаються сертифікати генетичних, технологічних та якісних характеристик на вугілля, що є предметом закупівлі, видані ТК-92 "Вугілля та продукти його перероблення" або ВП "УКРНДІВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ" ДП "НТЦ "ВУГЛЕІННОВАЦІЯ". Сертифікати повинні бути чинними на момент розкриття тендерних пропозицій, містити дату видачі та термін (строк) його дії, видані на виробника (*в сертифікаті генетичних, технологічних та якісних характеристик на вугілля марки Г 13-100\* має бути зазначена група Г1 або Г2 згідно з ДСТУ 3472:2015*).

1.2. Учасник надає інформацію (складену учасником в довільній формі) про те, що технічні, якісні характеристики товару, що пропонується для постачання, відповідатимуть встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

1.3. Учасник надає довідку (складену учасником в довільній формі) про виробника вугільної продукції (назва, країна, код ЄДРПОУ, місцезнаходження) або посвідчення якості на вугільну продукцію, що є предметом закупівлі, в якому зазначено назву підприємства - виробника *(в розумінні даної документації «виробником вугілля» вважається особа (юридична чи фізична), яка видобуває та/або переробляє та/або збагачує та/або сортує вугілля).*

1.4. Строк (термін) поставки (передачі) товару: **до 30.08.2024 р.** (50% від загальної  кількості кожного найменування товару, визначеного цим Договором, Постачальник зобов’язується поставити Покупцеві  згідно наданої  заявки  протягом 5 (п’яти) робочих днів, - але не пізніше 31.05.2024 року; решту 50% від загальної кількості кожного найменування товару, визначеного цим Договором, Постачальник  зобов’язується  поставити  Покупцеві  згідно наданої  заявки протягом 5 (п’яти) робочих днів, але не пізніше 30.08.2024 року.

1.5. Місце поставки товару: заклади освіти підпорядковані управлінню освіти, молоді та спорту Монастирищенської міської ради:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва закладу | Адреса | Кількість, тонн |
| 1. | Копіюватський ліцей Монастирищенької міської ради Черкаської області | Україна, Черкаська область, Уманський район, с. Копіювата, вул. Центральна, 4-А | 95 |
| 2. | Коритнянський ліцей Монастирищенької міської ради Черкаської області | Україна, Черкаська область, Уманський район, с. Коритня, вул. Братка, 3 | 130 |
| 3. | Сатанівський ліцей Монастирищенької міської ради Черкаської області | Україна, Черкаська область, Уманський район, с. Сатанівка, вул. Щаслива, 1 | 125 |
| 4. | Попуднянська філія Монастирищенського ліцею №2 Монастирищенької міської ради Черкаської області» | Україна, Черкаська область, Уманський район, с. Попудня, вул. Миру, 89 | 85 |

Замовник залишає за собою право змінити зазначений перелік в залежності від фактичної непередбачуваної потреби, завчасно повідомивши про це.