Додаток 2

до тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ про необхідні технічні,**

**якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічне завдання)**

**Найменування предмета закупівлі**: легковий автомобіль (Renault Duster або еквівалент), код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 34110000-1 – «Легкові автомобілі» (далі - Товар).

**Обсяг поставки товару:** 1 штука (автомобіль)

**Місце передачі Товару:** за домовленістю між переможцем закупівлі та замовником (в межах міста Суми)\*.

**Строк поставки товару:** до 15 липня 2023 року.

**Гарантія на автомобіль:** не менше3 років або 100 000 км пробігу, залежно від того, що наступить раніше.

**Загальні вимоги:**

1. Автомобіль, що пропонується учасником, повинен бути новим (таким, що не був у користуванні, тест-драйві та не експлуатувався на виставках), рік випуску має бути не пізніше 2022 року *(на підтвердження цього учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі).*

2. Гарантія на автомобіль повинна становити не менше 3 років або 100 000 км пробігу (залежно від того яка подія наступить раніше) *(на підтвердження цього учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі)*

3. Гарантійне і післягарантійне обслуговування запропонованого учасником автомобіля повинно здійснюватися фахівцями учасника або за його дорученням. Учасник повинен гарантувати, у разі необхідності, забезпечення запасними частинами на гарантійний термін експлуатації для проведення технічного обслуговування автомобіля *(на підтвердження цього учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі)*

4. Технічні, якісні характеристики товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим чинним нормативним актам чинного законодавства (державним стандартам, технічним умовам тощо) *(на підтвердження цього учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі).*

5. Учасник повинен забезпечити (здійснити) передпродажну підготовку запропонованого товару*(на підтвердження цього учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі).*

6. Учасник повинен забезпечити за власний рахунок доставку запропонованого товару *(на підтвердження цього учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі).*

7. Учасник повинен надати інформацію щодо застосування заходів із захисту довкілля під час виробництва, транспортування запропонованого товару, у вигляді довідки в довільній формі.

**Технічна специфікація:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Параметр** | **Значення** |
| 1 | Двигун | не менше 1,6 бензин |
| 2 | Норми токсичності | Євро-5 |
| 3 | Рік випуску | не пізніше 2022 |
| 4 | Тип кузову | універсал |
| 5 | Тип приводу | повний (4х4) |
| 6 | Кількість місць | 5 місць |
| 7 | Тип коробки передач | МТ (механічна) |
| 8 | Кількість передач | не менше 6 |
| 9 | Потужність к. с. | Не менше 115 |
| 10 | Колір | Сірий |
| 11 | Розмір коліс | Не більше 215/65 R16 |
| 12 | Базове обладнання: | LED денні ходові вогні  Антиблокувальна система гальм  Бортовий комп’ютер  Датчик світла  Додатковий стоп-сигнал у верхній частині дверей багажного відділення  Задні електросклопідйомники  Задній парктронік  Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням, обігрівом та датчиком зовнішньої температури  Камера заднього огляду  Кермова колонка, що регулюється за висотою та глибиною  Клімат-контроль  Ключ з дистанційним відкриттям  Круїз-контроль+обмежувач швидкості  Ліхтар заднього ходу  Мультимедійна система, сенсорний екран не менше 8 дюймів  Обігрів заднього скла  Обігрів передніх сидінь  Передні електросклопідйомники  Передні протитуманні ліхтарі  Передні та бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира  Передні та задні ремені безпеки з піротехнічними преднатягувачами  Повнорозмірне запасне колесо  Повторювачі сигналів поворотів  Режим ЕСО водіння  Сидіння водія, що регулюється за висотою  Система допомоги при екстреному гальмуванні+електронна система розподілу гальмівних зусиль  Система курсової стійкості + система допомоги при старті на підйомі  Система моніторингу тиску в шинах  Спинки заднього ряду сидінь, що складаються в пропорції 1/3 та 2/3  Сталевий захист картера двигуна  Сталеві диски  Трьохточечні ремені безпеки для заднього ряду сидінь  Центральний замок  Шторки-подушки безпеки |
| 13 | Додаткове обладнання: | 16// Колесо в зборі (легкосплавний диск + зимова гума) – 4 шт.  Автосигналізація  Захист датчика вихлопних газів (лямбда) металевий  Захист паливного баку металевий  Захист редуктора металевий  Захистна сітка радіатора – 2 шт.  Комплект гумових ковриків (салон + багажник)  Бризговики – 4 шт.  Повна антікорозійна обробка авто  Тонування вікон (без лобового скла) стандартне |

***Не надання Учасником вищенаведеної таблиці чи невиконання інших вимог цієї документації є підставою для відхилення тендерної пропозиції Учасника.***

**ВАЖЛИВО!** При постачанні не приймаються пропозиції на Товар, який виготовлений в країні(ах), до якої(их) застосовуються санкції (персональні спеціальні економічні та інших обмежувальні заходи).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***\_\_\_\_***.\_\_\_\_\_\_\_\_.***\_\_\_*** |  | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
| дата складання |  | (посада уповноваженої особи учасника) | (підпис) | (прізвище, ініціали) |

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою* *або з накладенням КЕП,УЕП та електронної печатки (у разі наявності), для фізичних осіб вимагається лише підпис у разі відсутності печатки* *або з накладенням КЕП, УЕП та електронної печатки (у разі наявності).*

***Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».***

***Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».***

***\* Конкретне* м*ісце поставки Товару уточнюється замовником з переможцем закупівлі після повідомлення останньому про намір укласти договір.***