**Додаток 3**

*до тендерної документації*

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

**«Послуги з розкриття ізольованих гірничих виробок (розгазування) об'єкта незавершеного будівництва "Будівництво шахти №10 "Нововолинська»**

**ОПИС ТА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№/п** | **Найменування послуг** | **Од.**  **вим.** | **Обсяг** |
| 1 | Послуги з розкриття ізольованих гірничих виробок (розгазування) об’єкта незавершеного будівництва «Будівництво шахти №10 «Нововолинська». | м.п | 1135,7 |

**Технічне завдання**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ з/п** | **Найменування послуг** | **Склад робіт** | **Один. вим** | **Обсяг** |
| 1 | Послуги з розкриття ізольованих гірничих виробок (розгазування)  обєкта незавершеного будівництва «Будівництво шахти №10 «Нововолинська» | 1 етап: розгазування Заїзду на 1-й бортовий штрек пл. n8 (59м.п.) та 1-го бортового штреку пл.n8 (6 м.п.). | м.п | 65 |
| 2 етап: розгазування 1-го бортового штреку пл. n8  (994 м.п.) | м.п | 994 |
| 3 етап: розгазування Заїзду на 1-й конвеєрний штрек пл.n8 (66,7 м.п.) та 1-й конвеєрний штрек пл. n8  (10 м.п.) | м.п | 76,7 |

Розгазування проводиться з матеріалів підрядника.

Початок робіт з розгазування по попередньому узгодженню із Замовником.

**Кваліфікаційні вимоги:**

1. Наявність дозволу Держгірпромнагляду або дозволу Державної служби України з питань праці щодо можливості виконувати роботи підвищеної небезпеки по розгазуванню гірничих виробок у небезпечних умовах.

2. Наявність додаткової технологічної документації: *методики розгазування гірничих виробок*

3. Наявність кваліфікованих фахівців ВТК;

4. Можливість залучення субпідрядних організацій: Ні;

5. Наявність необхідного обладнання для послідовних робіт по розгазуванні гірничих виробок.

Учасник  використовує технології, що забезпечують охорону навколишнього середовища, дотримується законодавчих і адміністративних положень.

Учасник  проводить заходи:

-  щодо запобігання і контролю забруднення навколишнього середовища;

- щодо впровадження природоохоронних заходів та використання екологічно чистих технологій;

-  по зменшенню негативного впливу на навколишнє природне  середовище.

Виконання ремонтних робіт має відповідати «Правилам технічної експлуатації» та «Правилам безпеки у вугільних шахтах».

Учасник надає відповідні супровідні документи: акт розгазування.

Строк надання послуг: до 01 грудня 2024 року.

Адреса ДП «Дирекція по будівництву об’єктів»:

45311 Волинська обл., Володимирський район,

с.Поромів, вул..Центральна, 67

об'єкт незавершеного будівництва «Будівництво шахти №10 "Нововолинська».