**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

*ДК 021:2015 31120000-3 – Генератори «Придбання та встановлення генератора за кодом ДК 021:2015 – 31120000-3 Генератори»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування параметру** | **Значення** | **Критерій** | **Кількість (шт.)** |
| 1 | **Вказати марку, модель генератора** |  |  | 1 |
| 2 | Номінальна потужність генератора, кВт  | 9,5 | Не менше |
| 3 | Максимальна потужність генератора, кВт | 10 | Не менше |
| 4 | Кількість фаз | 3 |  |
| 5 | Напруга, В | 380 |  |
| 6 | Частота, Гц | 50 |  |
| 7 | Вид палива | Бензин або дизель |  |
| 8 | Тип запуску | Електростартер |  |
| 9 | Об’єм паливного баку, л | 12-25 | Не менше |
| 10 | Об’єм масла, л | 1 | Не менше |
| 11 | Витрата палива на л/год | 4,0 | Не більше |
| 12 | Система охолодження | Повітряна |  |
| 14 | Тип двигуна | 4-х тактний |  |
| 15 | Автономна робота, год | 8 | Не менше |
| 16 | Рівень шуму, дБ | 90 | Не більше |
| 17 | Захист від перевантаження | Так |  |
| 18 | Захист по рівню масла | Так |  |
| 19 | Стабілізатор напруги (АВР)  | Так |  |

**Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.**

 **Учасник в складі тендерної пропозиції також повинен надати:**

1. **Достовірна інформація щодо наявності в учасника ліцензії, яка дає право виконувати роботи/поставляти товари, які є предметом закупівлі (надати скан-копію ліцензії з додатком або довідка з посиланням на веб-сайт, де можна перевірити наявність в учасника ліцензії).**
2. інформацію про те, що учасником буде забезпечено додержання екологічних вимог при виконанні договору та вжито заходів із захисту довкілля (довідка в довільній формі).
3. Лист-згода ( в довільній формі) на обробку персональних даних.
4. Гарантійний лист про дотримання санкцій.
5. Гарантійний лист про надання достовірної інформації учасником.
6. Учасник повинен надати гарантійний лист, що весь запропонований ним товар є новим та раніше не використовувався, не підлягає заборонам, обтяженням, правом вимоги третіх осіб.
7. Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку в довільній формі, де Учасник підтверджує, що країною походження товару не є Російська Федерація та Республіка Білорусь.
8. Інформаційна довідка про країну виробника на товар.
9. Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням витрат: на поставку, завантаження, розвантаження, занесення, **встановлення, підключення (з урахуванням усіх комплектуючих та матеріалів)**, податків і зборів (довідка в довільній формі).
10. **Закупівля передбачає придбання та встановлення генератору з монтажем та підключенням резервної системи живлення**.
11. У складі своєї пропозиції Учасник надає порівняльну таблицю відповідності технічним характеристикам запропонованого товару вимогам Замовника, підписану уповноваженою особою Учасника. **Учасник зазначає фактичні параметри запропонованого товару.**
12. Доставка обладнання здійснюється на територію замовника з перевіркою комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників замовника (надати лист гарантію).
13. Учасник повинен надати довідку у довільній формі про те, що гарантійний строк має становити не менше 12 місяців від дати отримання Товару.
14. **Переможець після укладення договору, під час поставки Товару надає:**

- керівництво з експлуатації, або аналогічний йому документ на обладнання.

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**до предмету закупівлі**

**на встановлення генератора за кодом ДК 021:2015 – 31120000-3 Генератори**

|  |
| --- |
| Умови виконання робіт  |
| Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 3 |   |
| 2 | Монтаж агрегату двомашинного, що надходить узібраному вигляді, маса до 0,2 т | шт | 1 |   |
| 3 | Щиток освітлювальний, що установлюється розпірнимидюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг | шт | 2 |   |
| 4 | Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 50 мм |  м | 70 |   |
| 5 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,маса 1 м до 2 кг |  м | 72 |   |
| 6 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів абопроводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і дозатискачів апаратів і приладів, установлених напристроях, переріз жили до 16 мм2 |  жил | 16 |   |

 Ми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у разі перемоги у торгах та укладенні договору про закупівлю згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі вимоги Замовника, зазначені у інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики (у т.ч. технічній специфікації).

 Дата

 Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.