**Додаток №5**

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

*(заповнюється Учасником процедури закупівлі та подається у складі пропозиції )*

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

1. Предмет закупівлі: **ДК 021:2015 код 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання (Постачання підіймально-транспортувального обладнання для військової частини А1588)**
2. До всіх посилань на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – застосовується вираз «або еквівалент».
3. Кількісні та якісні характеристики предмету закупівлі (Товару):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Товар** | **Параметри\*\*** | **Пропозиція учасника** *(заповнюються параметри Товару, що пропонується до постачання)***\*** |
| 1. Візок гідравлічний, вантажопідйомність 2,0 тони,  **20 шт.** | Вантажопідйомність, не менше 2000кг  Мin висота вил, не менше 85 мм  Мax висота вил, не менше 195 мм  Довжина вил не менше 1150 мм  Ширина вил, не менше 550 мм  Кероване колесо Ø200х50 мм  Вантажні ролики Ø80х70 мм  здвоєні  Матеріал коліс/роликів поліуретан, гума |  |
| 1. Гідравлічний штабелер, вантажопідйомність 1,5 тони, **3 шт.** | Вантажопідйомність, не менше 1500кг  Мin висота підйому,  не менше 90 мм  Мax висота підйому,  не менше 3000 мм  Довжина вил не менше 1150 мм  Великі колеса не менше Ø180х50 мм  Малі колеса не менше Ø74х70 мм  Радіус розвороту не більше – 1,5 м  Спосіб пересування - вручну |  |

***\* Не заповнені поля по тексту таблиці заповнюються Учасником закупівлі.***

Вимоги щодо якості Товару:

Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* (назва Учасника), гарантуємо, що:

Якість Товару відповідає вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ, тощо) та екологічним і санітарно-гігієнічним нормам згідно законодавства України встановлених для кожного виду Товару, і буде підтверджена на момент постачання товару, сертифікатом якості виробника, декларацією до сертифіката та висновком Державної санітарно епідеміологічної експертизи.

Якісно поставленим Товаром вважається такий Товар, який відповідає вимогам, що звичайно ставляться до товара відповідного характеру.

Товар є новим.

Умови та місце поставки Товару:

Постачання товару здійснюється за рахунок постачальника. Черкаська обл., м.Умань, військова частина А1588;

Загальна кількість Товару – Візок гідравлічний, вантажопідйомність 2,0 тони,  **20 шт.**

Гідравлічний штабелер, вантажопідйомність 1,5 тони, **3 шт.**

Пакування: Товар повинен бути упакований у такий спосіб, щоб уникнути можливості його пошкодження, знищення, псування, погіршення його якісних характеристик, втрати товарного виду, деформування під час транспортування і зберігання. Тара має відповідати діючим санітарним нормам та правилам.

Строк поставки: На протязі 10 днів від дати підписання договору.

Гарантійні вимоги:

Учасник несе повну відповідальність за якість Товару у межах гарантійного строку. Гарантійний строк і обсяг гарантійних зобов'язань не можуть бути меншими, ніж передбачено ст. 269 Господарського кодексу України.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис директора (уповноваженої особи) Учасника*