**Додаток 2**

 **до тендерної документації**

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі***

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |
| --- |
| Предмет закупівлі: Вікна код ДК 021:2015:44220000-8 «Столярні вироби» |

«Вікна» код ДК 021:2015:44221100-6 (надалі по тексту – вікна/товар)

Загальна кількість вікон становить: 55 штук.

1. Технічні вимоги:

Профіль: товщина – 70 мм; камер – 6; колір – білий; скло енергозберігаюче.

Закупівля вікон здійснюється разом з монтажем з утепленням (встановлення паро гідро ізоляційної стрічки на монтажних віконних швах), підвіконнями, відливами та москітними сітками (москітна сітка на кожне відкривне вікно).

 Рисунки вікон, їх розміри наведено окремо в додатку до даної Технічної специфікації.

1. Товар, що пропонується учасником має відповідати технічним, кількісним та якісним характеристикам, визначеним Замовником в тендерній документації.
2. На підтвердження відповідності товару технічним, якісним, кількісним характеристикам, визначеним Замовником в тендерній документації та даному додатку, учасник в складі тендерної пропозиції надає:

 - конкретну інформацію про товар з описом технічних, кількісних характеристик, зокрема, вказівкою торгівельної марки виробів та/або виробника (профіль, склопакети, фурнітура), розмірів вікон, рисунки вікон, які пропонує учасник;

 - копії сертифікатів відповідності та/або декларації про відповідність державним стандартам тощо виробів, які використовуються при виготовлені вікон, зокрема: профілі полiвiнiлхлоридні (ПВХ) для огороджувальних будівельних конструкцій, ущільнювачі для віконних блоків, склопакети клеєні, фурнітуру тощо;

 - копію сертифікату на систему управління якістю ISO 9001:2018 на учасника/виробника разом із звітом про аудит сертифікації системи управління якістю, виданий органом сертифікації;

 - якщо сертифікат(и) відповідності/декларація(ї) про відповідність тощо видані не на ім’я учасника відкритих торгів,- учасник надає лист (листи) з підтвердженням від суб’єкта господарювання на якого видані такі документи про право учасника їх використовувати.

 Документи наведені вище мають бути видані згідно діючого законодавства України, і бути чинними на момент подання учасником відкритих торгів тендерної пропозиції та поставки товару.

 У разі закінчення строку дії документа (документів) на підтвердження якості товару/виробів та/або сертифікату на систему управління якості учасник/переможець вживає заходи для продовження строку їх дії або отримання нового документу за власний рахунок. Якщо існують обставини, що утруднюють надання учасником наведених вище чинних документів, то учасник в складі тендерної пропозиції надає разом з наведеними вище сертифікатом(ами) та/або декларацією(іями) лист з поясненням щодо причин, що утруднюють подання оновлених таких документів під час подання тендерної пропозиції та письмово гарантує подання таких документів під час поставки товару згідно договору на закупівлю.

1. Товар має бути новим (такий, що не був у використанні) та поставлений у зібраному вигляді. Допускається не установлювати ручки та інші елементи, які виступають відносно площини товару при виготовленні, а поставити їх в комплекті з товаром та установити при монтажі.

Учасник письмово гарантує, що поставить товар згідно замовлення Замовника у повному обсязі та здійснить монтаж у місці поставки за адресами:

* вул. Польова, будинок 7, смт. Добровеличківка, Кіровоградська область – 7 шт, з яких: вікно невідкривне 1100х1700 – 4 шт; вікно відкривне 1100х1700 – 3 шт.
* вул. Героїв-рятувальників, будинок 21, м. Новоукраїнка, Кіровоградська область – 28 шт, з яких: вікно невідкривне 1430х1420 – 13 шт; вікно відкривне 1430х1420 – 15 шт.
* вул. Велігіна, будинок 155, м. Мала Виска, Кіровоградська область – 20 шт, з яких: вікно невідкривне 1450х1450 – 8 шт; вікно відкривне 1450х1450 – 12 шт.

Строк поставки – до 31.07.2024 року.

1. Учасник надає гарантійний лист про те, що гарантійний термін експлуатації вікон металопластикових становить не менше 3 років.
2. Учасник за власний рахунок забезпечує монтаж вікон на об’єкті Замовника згідно кошторисної документації, яка подається учасником відкритих торгів у складі тендерної пропозиції.

Кошторисна документація має містити:

* кошторисний розрахунок вартості послуг щодо монтажу вікон з урахуванням демонтажу вікон заміна яких здійснюється;
* відомість ресурсів до кошторисного розрахунку.
1. Для проведення додаткових замірів та визначення обсягу послуг, що є необхідним при підготовці учасником тендерної пропозиції, - учасник має право у робочі дні та години Замовника (понеділок-п’ятниця з 8.00 год. до 17.00 год.) оглянути об'єкт на якому буде здійснюватися встановлення вікон.