**Додаток 2**

до тендерної документації

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

послуг з **«Поточного (ямкового) ремонту методом вирізання та гарячого асфальтування асфальтобетонного покриття та пневмо-струменевим методом ліквідації вибоїн доріг (вулиць) м.Андрушівка», код 45230000-8:** **Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь** **за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника.**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | **Поточний (ямковий) ремонт методом вирізання та гарячого асфальтування асфальтобетонного покриття та пневмо-струменевим методом ліквідації вибоїн доріг (вулиць) м.Андрушівка** |
| Код ДК 021:2015 | **45230000-8** |
| Назва товару/**послуги** номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару/послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві | Послуга з **«Поточного (ямкового) ремонту методом вирізання та гарячого асфальтування асфальтобетонного покриття та пневмо-струменевим методом ліквідації вибоїн доріг (вулиць) м.Андрушівка»**, код **45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь** за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника. |
| Кількість поставки товару/ **Обсяг надання послуг**/ Обсяг виконання робіт | **3000 м2** вирізання та гаряче асфальтування  **3650м2** пневмо-струменеве |
|  |  |
| Місце поставки товару/ надання послуг/ виконання робіт | Територія **м. Андрушівка** |
| Строк поставки товару/ надання послуг/ виконання робіт | **до 31 травня 2024 року включно** |

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг / виконання робіт відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

1. Послуги надаються відповідно до положень ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016 «Настанова з ліквідації вибоїн покриття нежорсткого дорожнього одягу автомобільних доріг» (далі - ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016). ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016 установлені вимоги до організації та технології надання послуг з ліквідації вибоїн покриття, а також до матеріалів та контролю якості робіт. Надання послуг здійснюється **на підставі кошторисної документації, складеної на основі дефектного акту**, затвердженого Замовником.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ***Поточний (ямковий) ремонт методом вирізання та гарячого асфальтування*** асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, проведення робіт на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій, в т.ч. навантаження та вивезення сміття | **м2** | **3000,00** |
| 2 | ***Поточний (ямковий) ремонт пневмо-струменевим методом*** | **м2** | **3650,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування робіт і витрат | Од. виміру | Метод  №1+№2 |
| **м.Андрушівка** ,вул.Зазулiнського (вiд с.Гальчин до повороту на вул.Лисенка) | м2 | 420+500 |
| **м.Андрушівка** ,вул.Зазулiнського (вiд вул.Лисенка до вул.Київська) | м2 | 250+400 |
| **м.Андрушівка,** вул.Корольова | м2 | 340+300 |
| **м.Андрушівка,** вул.Шкiльна | м2 | 50+150 |
| **м.Андрушівка,** вул.Воб’яна | м2 | 300+300 |
| **м.Андрушівка,** вул.Житомирська | м2 | 300+500 |
| **м.Андрушівка,** вул.Шевченка | м2 | 140+200 |
| **м.Андрушівка,** вул.Клубна | м2 | 400+400 |
| **м.Андрушівка,** вул.I.Франка | м2 | 450+500 |
| **м.Андрушівка,** вул.Благовiщенська | м2 | 0+100 |
| **м.Андрушівка,** вул.Київська | м2 | 350+300 |