**Перелік**

**змін №2 до тендерної документації на закупівлю**

послуг з **«Поточного (ямкового) ремонту методом вирізання та гарячого асфальтування асфальтобетонного покриття та пневмо-струменевим методом ліквідації вибоїн доріг (вулиць) м.Андрушівка», код 45230000-8:** **Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь** **за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника.**

**Було:**

**Додаток 2**

до тендерної документації

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

1. Послуги надаються відповідно до положень ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016 «Настанова з ліквідації вибоїн покриття нежорсткого дорожнього одягу автомобільних доріг» (далі - ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016). ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016 установлені вимоги до організації та технології надання послуг з ліквідації вибоїн покриття, а також до матеріалів та контролю якості робіт. Надання послуг здійснюється **на підставі кошторисної документації, складеної на основі дефектного акту**, затвердженого Замовником.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ***Поточний (ямковий) ремонт методом вирізання та гарячого асфальтування*** асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, проведення робіт на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій, в т.ч. навантаження та вивезення сміття | **м2** | **3000,00** |
| 2 | ***Поточний (ямковий) ремонт пневмо-струменевим методом*** | **м2** | **3650,00** |

**Стало:**

**Додаток 2**

до тендерної документації

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

1. Послуги надаються відповідно до положень ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016 «Настанова з ліквідації вибоїн покриття нежорсткого дорожнього одягу автомобільних доріг» (далі - ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016). ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016 установлені вимоги до організації та технології надання послуг з ліквідації вибоїн покриття, а також до матеріалів та контролю якості робіт. Надання послуг здійснюється **на підставі кошторисної документації, складеної на основі дефектного акту**, затвердженого Замовником.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ***Поточний (ямковий) ремонт методом вирізання та гарячого асфальтування*** асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, в т.ч. навантаження та вивезення сміття | **м2** | **3000,00** |
| 2 | ***Поточний (ямковий) ремонт пневмо-струменевим методом*** | **м2** | **3650,00** |

**Було:**

**Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — **14 квітня 2024 року, 00:00 год.** |

**Стало:**

**Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — **16 квітня 2024 року, 00:00 год.** |