**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічне завдання**

**«код ДК 021:2015 - 44220000-8 «Столярні вироби» (Металопластикові вікна, металопластикові двері, двері металеві)»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер**  **№** | **Загальна назва** | **Номенклатура позиції** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** |
| **1** | **Металопластикове вікно ТИП 1** | **ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна** | **штука** | **5** |
| **2** | **Металопластикове вікно ТИП 2** | **ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна** | **штука** | **1** |
| **3** | **Металопластикове вікно ТИП 3** | **ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна** | **штука** | **1** |
| **4** | **Металопластикове вікно ТИП 4** | **ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна** | **штука** | **1** |
| **5** | **Металопластикове вікно ТИП 5** | **ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна** | **штука** | **5** |
| **6** | **Металопластикове вікно ТИП 6** | **ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна** | **штука** | **2** |
| **7** | **Металопластикове вікно ТИП 7** | **ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна** | **штука** | **1** |
| **8** | **Металопластикове вікно ТИП 8** | **ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна** | **штука** | **2** |
| **9** | **Металопластикове вікно ТИП 9** | **ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна** | **штука** | **2** |
| **10** | **Металопластикове вікно ТИП 10** | **ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна** | **штука** | **1** |
| **11** | **Металопластикове вікно ТИП 11** | **ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна** | **штука** | **1** |
| **12** | **Металопластикове вікно ТИП 12** | **ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна** | **штука** | **1** |
| **13** | **Металопластикове вікно ТИП 13** | **ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна** | **штука** | **1** |
| **14** | **Металопластикове вікно ТИП 14** | **ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна** | **штука** | **5** |
| **15** | **Металопластикове вікно ТИП 15** | **ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна** | **штука** | **3** |
| **16** | **Металопластикове вікно ТИП 16** | **ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна** | **штука** | **5** |
| **17** | **Металопластикове вікно ТИП 17** | **ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна** | **штука** | **4** |
| **18** | **Металопластикове вікно ТИП 18** | **ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна** | **штука** | **1** |
| **19** | **Металопластикове вікно ТИП 19** | **ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна** | **штука** | **1** |
| **20** | **Металопластикове вікно ТИП 20** | **ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна** | **штука** | **1** |
| **21** | **Металопластикове вікно ТИП 21** | **ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна** | **штука** | **1** |
| **22** | **Металопластикове вікно ТИП 22** | **ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна** | **штука** | **1** |
| **23** | **Металопластикове вікно ТИП 23** | **ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна** | **штука** | **1** |
| **24** | **Металопластикове вікно ТИП 24** | **ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна** | **штука** | **1** |
| **25** | **Металопластикове вікно ТИП 25** | **ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна** | **штука** | **1** |
| **26** | **Металопластикові двері ТИП 1** | **ДК 021:2015: 44221200–7 –Двері** | **штука** | **1** |
| **27** | **Металопластикові двері ТИП 2** | **ДК 021:2015: 44221200–7 –Двері** | **штука** | **1** |
| **28** | **Двері металеві ТИП 1** | **ДК 021:2015: 44221200–7 –Двері** | **штука** | **7** |
| **29** | **Двері металеві ТИП 2** | **ДК 021:2015: 44221200–7 –Двері** | **штука** | **3** |
| **30** | **Двері металеві ТИП 3** | **ДК 021:2015: 44221200–7 –Двері** | **штука** | **1** |
| **31** | **Двері металеві ТИП 4** | **ДК 021:2015: 44221200–7 –Двері** | **штука** | **2** |
| **32** | **Двері металеві ТИП 5** | **ДК 021:2015: 44221200–7 –Двері** | **штука** | **1** |

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1.Товар повинен бути новим та таким що не використовувався, упакованим належним чином, з необхідними реквізитами виробника та мати відповідну супровідну технічну документацію (технічний паспорт на виріб, інструкції з експлуатації українською мовою, гарантійні талони, тощо);

2. Товар відповідає вимогам Державних стандартів та норм, які регулюють порядок виробництва вікон і склопакетів, а також представляють нормативи в області будівництва (ДСТУ і ДБН). Всі комплектуючі також повинні виготовлятися відповідно до норм визначених ДСТУ і володіти Санітарно-епідеміологічними висновками.

3.Постачальник несе ризик за пошкодження або знищення товару до моменту поставки його Замовнику.

4. Вартість доставки Товару до місця Поставки, проведення замірів, вартість страхування, навантаження, розвантаження, демонтажу, виконання робіт з монтажу за місцем Поставки, а також всі інші витрати Постачальника пов’язані з виконанням договору входить до загальної ціни**. (Надається гарантійний лист)**.

5. На підтвердження якісних, технічних характеристик товару Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції чинні на дату подання Учасником сертифікатів відповідності та/або висновків ДСЕЕ на вікна і двері з профілю ПВХ, профілі полівінілхлоридні, профілі оцинковані, пристрої поворотні, відкидні, поворотно-відкидні та фурнітуру для віконних та дверних блоків, ручки віконні та дверні, підвіконня внутрішні та зовнішні (відливи) полівінілхлоридні.

6. Місце поставки товарів та умови поставки товарів: **за адресою Замовника**

7. Строк поставки товарів: до 10.12.2023 року.

8. Переможець оплачує усі витрати, пов’язані з пересилкою документів (договір, рахунок, накладні, витрати по доставці товару і т.п.).

9. У разі поставки Товару неналежної якості, в якому виявлені дефекти або недоліки, Учасник-переможець повинен своїми силами та за свій рахунок усунути виявлені дефекти, недоліки або замінити такий Товар на Товар належної якості без будь-якої додаткової оплати з боку Замовника.

**Технічні та якісні вимогидо предмету закупівлі**

**Вікна металопластикові**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вид** | **Технічні параметри** | |
| 1 тип 1 |  | Розмір | 1300х1770 мм |
| Засклення | 4I-12-4-16-4I |
| Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. / Створка 6 кам 80 мм |
| Колір | Білий |
| Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1300 |
| Відлив | Білий 200х1400 мм |
| Підвіконник | ПВХ білий 400х1400 мм |
| **Кількість** | **5 шт.** |
| 2 тип 2 |  | Розмір | 1280х1770 мм |
| Засклення | 4I-12-4-16-Сатин |
| Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. / Створка 6 кам 80 мм |
| Колір | Білий |
| Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1280 мм - 1 шт. |
| Відлив | Білий 200х1380 мм |
| Підвіконник | ПВХ білий 400х1380 мм |
| **Кількість** | **1 шт.** |
| 3 тип 3 |  | Розмір | 1250х1770 мм |
| Засклення | 4I-12-4-16-4I |
| Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. / Створка 6 кам 80 мм |
| Колір | Білий |
| Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1250 мм - 1 шт. |
| Відлив | Білий 200х1350 мм |
| Підвіконник | ПВХ білий 400х1350 мм |
| **Кількість** | **1 шт.** |
| 4 тип 4 |  | Розмір | 1300х1770 мм |
| Засклення | 4I-12-4-16-Сатин |
| Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. / Створка 6 кам 80 мм |
| Колір | Білий |
| Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1300 мм - 1 шт. |
| Відлив | Білий 200х1400 мм |
| Підвіконник | ПВХ білий 400х1400 мм |
| **Кількість** | **1 шт.** |
| 5 тип 5 |  | Розмір | 1350х1770 мм |
| Засклення | 4I-12-4-16-4I |
| Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. / Створка 6 кам 80 мм |
| Колір | Білий |
| Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1350 мм - 1 шт. |
| Відлив | Білий 200х1450 мм |
| Підвіконник | ПВХ білий 400х1450 мм |
| **Кількість** | **5 шт.** |
| 6 тип 6 |  | Розмір | 1350х1770 мм |
| Засклення | 4I-12-4-16-4I |
| Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. |
| Колір | Білий |
| Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1350 мм - 1 шт. |
| Відлив | Білий 200х1450 мм |
| Підвіконник | ПВХ білий 400х1450 мм |
| **Кількість** | **2 шт.** |
| **№ з/п** | **Вид** | **Технічні параметри** | |
| 7 тип 7 |  | Розмір | 1000х1770 мм |
| Засклення | 4I-12-4-16-4I |
| Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. |
| Колір | Білий |
| Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1000 |
| Відлив | Білий 200х1100 мм |
| Підвіконник | ПВХ білий 400х1100 мм |
| **Кількість** | **1 шт.** |
| 8 тип 8 |  | Розмір | 1410х1570 мм |
| Засклення | 4I-12-4-16-4I |
| Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. / Створка 6 кам 80 мм |
| Колір | Білий |
| Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1410 мм |
| Відлив | Білий 280х1510 мм |
| Підвіконник | ПВХ білий 400х1510 мм |
| **Кількість** | **2 шт.** |
| 9 тип 9 |  | Розмір | 1410х1570 мм |
| Засклення | 4I-12-4-16-4I |
| Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. / Створка 6 кам 80 мм |
| Колір | Білий |
| Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1410 мм |
| Відлив | Білий 350х1510 мм |
| Підвіконник | ПВХ білий 400х1510 мм |
| **Кількість** | **2 шт.** |
| 10 тип 10 |  | Розмір | 1410х1530 мм |
| Засклення | 4I-12-4-16-4I |
| Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. / Створка 6 кам 80 мм |
| Колір | Білий |
| Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1410 мм |
| Відлив | Білий 350х1510 мм |
| Підвіконник | ПВХ білий 400х1510 мм |
| **Кількість** | **1 шт.** |
| 11 тип 11 |  | Розмір | 1410х1550 мм |
| Засклення | 4I-12-4-16-4I |
| Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. / Створка 6 кам 80 мм |
| Колір | Білий |
| Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1410 мм |
| Відлив | Білий 350х1510 мм |
| Підвіконник | ПВХ білий 400х1510 мм |
| **Кількість** | **1 шт.** |
| 12 тип 12 |  | Розмір | 1280х1870 мм |
| Засклення | 4I-12-4-16-4I |
| Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. / Створка 6 кам 80 мм |
| Колір | Білий |
| Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1280 мм |
| Відлив | Білий 350х1380 мм |
| Підвіконник | ПВХ білий 400х1380 мм |
| **Кількість** | **1 шт.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вид** | **Технічні параметри** | |
| 13 тип 13 |  | Розмір | 1410х1560 мм |
| Засклення | 4I-12-4-16-4I |
| Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм./  Створка 6 кам 80 мм |
| Колір | Білий |
| Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1410 |
| Відлив | Білий 280х1510 мм |
| Підвіконник | ПВХ білий 400х1510 мм |
| **Кількість** | **1 шт.** |
| 14 тип 14 |  | Розмір | 970х1650 мм |
| Засклення | 4I-12-4-16-4I |
| Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. / Створка 6 кам 80 мм |
| Колір | Білий |
| Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 970 мм |
| Відлив | Білий 200х1100 мм |
| Підвіконник | ПВХ білий 300х1100 мм |
| **Кількість** | **5 шт.** |
| 15 тип 15 |  | Розмір | 970х1650 мм |
| Засклення | 4I-12-4-16-4I |
| Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. |
| Колір | Білий |
| Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 970 мм |
| Відлив | Білий 200х1100 мм |
| Підвіконник | ПВХ білий 300х1100 мм |
| **Кількість** | **3 шт.** |
| 16 тип 16 |  | Розмір | 1050х1400 мм |
| Засклення | 4I-12-4-16-4I |
| Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. / Створка 6 кам 80 мм |
| Колір | Білий |
| Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1050 мм |
| Відлив | Білий 180х1150 мм |
| Підвіконник | ПВХ білий 300х1150 мм |
| **Кількість** | **5 шт.** |
| 17 тип 17 |  | Розмір | 1050х1400 мм |
| Засклення | 4I-12-4-16-4I |
| Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. |
| Колір | Білий |
| Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1050 мм |
| Відлив | Білий 180х1150 мм |
| Підвіконник | ПВХ білий 300х1150 мм |
| **Кількість** | **4 шт.** |
| 18 тип 18 |  | Розмір | 850х1400 мм |
| Засклення | 4I-12-4-16-4I |
| Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. / Створка 6 кам 80 мм |
| Колір | Білий |
| Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 850 мм |
| Відлив | Білий 180х950 мм |
| Підвіконник | ПВХ білий 300х950 мм |
| **Кількість** | **1 шт.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вид** | **Технічні параметри** | |
| 19  тип 19 |  | Розмір | 1220х1310 мм |
| Засклення | 4I-12-4-16-4I |
| Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. |
| Колір | Зовн. – Білий / Внутр. - Ламінований |
| Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1220 |
| Відлив | Білий 150х1320 мм |
| **Кількість** | **1 шт.** |
| 20  тип 20 |  | Розмір | 1220х1310 мм |
| Засклення | 4I-12-4-16-4I |
| Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм./  Створка 6 кам 80 мм |
| Колір | Зовн. – Білий / Внутр. - Ламінований |
| Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1220 |
| Відлив | Білий 150х1320 мм |
| **Кількість** | **1 шт.** |
| 21 тип 21 |  | Розмір | 1260х620 мм |
| Засклення | Сендвіч 32 мм |
| Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. |
| Колір | Білий |
| Додатковий профіль | З’єднувач 1,8 мм x 1260 мм |
| **Кількість** | **1 шт.** |
| 22 тип 22 |  | Розмір | 1320х620 мм |
| Засклення | Сендвіч 32 мм |
| Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. |
| Колір | Білий |
| Додатковий профіль | З’єднувач 1,8 мм x 1320 мм |
| **Кількість** | **1 шт.** |
| 23  тип 23 |  | Розмір | 1360х590 мм |
| Засклення | 4-16-4 |
| Профіль | 60мм / Рама 64мм. / Створка 80 мм |
| Колір | Білий |
| Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1360 мм |
| **Кількість** | **1 шт.** |
| 24 тип 24 |  | Розмір | 1100х1480 мм |
| Засклення | 4I-12-4-16-4I |
| Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. |
| Колір | Білий |
| Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1100 мм |
| **Кількість** | **1 шт.** |
| 25 тип 25 |  | Розмір | 1020х830 мм |
| Засклення | 4-16-4 |
| Профіль | 60мм / Рама 64мм. / Створка 80 мм |
| Колір | Білий |
| Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1020 мм |
| **Кількість** | **1 шт.** |

**Двері металопластикові**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вид** | **Технічні параметри** | |
| 1 тип 1 |  | Розмір | 1260х2100 мм |
| Засклення | 4-12-4-16-4  Сендвіч 32 мм білий |
| Профіль | 70 мм / Низ поріг алюмінієвий 30мм / Створка 125 мм Т |
| Колір | Білий |
| Фурнітура | Замок – багатозапірний/ролик 35д, Кантригель (шпінгалет дверний) – 2 шт., Петля дверна SIMONSWERK – 8 шт.,  Ручка офісна пряма – 1 шт., Доводчик – 1 шт. |
| **Кількість** | **1 шт.** |
| 1 тип 2 |  | Розмір | 1320х2100 мм |
| Засклення | 4-12-4-16-4  Сендвіч 32 мм білий |
| Профіль | 70 мм / Низ поріг алюмінієвий 30мм / Створка 125 мм Т |
| Колір | Білий |
| Фурнітура | Замок – багатозапірний/ролик 35д, Кантригель (шпінгалет дверний) – 2 шт., Петля дверна SIMONSWERK – 8 шт.,  Ручка офісна пряма – 1 шт., Доводчик – 1 шт. |
| **Кількість** | **1 шт.** |

**Двері металеві**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Технічні параметри | Розмір | Тип відкривання | К-сть |
| 1 тип 1 | Рама – труба 40х40 мм товщина 1,5 мм РАЛ 8019  Полотно – лист метал з двох сторін 1,5 мм товщиною,  Наповнення – мінеральна вата  Покриття – антрацит  Ручка – чорна планка  Замок – Аріко (аналог Кале 2000)  З вічком | 960х2050 мм | Праві | 7 шт. |
| 2 тип 2 | 960х2050 мм | Праві відкривання всередину | 3 шт |
| 3 тип 3 | 860х2050 мм | Праві | 1 шт. |
| 4 тип 3 | 1200х2050 мм | Праві Двохстворчасті  З доводчиком | 2 шт. |
| 5 тип 4 | 1200х2050 мм | Ліві Двохстворчасті  З доводчиком | 1 шт. |

*Примітка: всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом „ або еквівалент»*