**Додаток №3**

**До тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (СПЕЦИФІКАЦІЯ)**

до предмету закупівлі:

**Легковий автомобіль марки Chery Tiggo2 (або еквівалент)**

**код: ДК 021:2015:34110000-1: Легкові автомобілі**

***У випадку посилання технічних вимог на конкретну торгівельну марку чи фірму патент, конструкцію або тип предмету закупівлі, джерело його походження або виробника,- слід вважати в наявності «або еквівалент».***

          Технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими. У випадку надання учасником еквіваленту він має надати порівняльну таблицю запропонованого товару з товаром, який вимагається Замовником.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування технічних параметрів Товару** | **Технічні характеристики, які вимагаются** | **Технічні характеристики, які пропонуются( так/ні або значення)** |
| Виробник | Chery Automobile Co. Ltd |   |
| Тип кузову | 5-дверний SUV |   |
| Тип двигуна | Бензиновий Євро-5 |   |
|  Двигун | Не менше 1,5л. |   |
|  Потужність | Не менше 105к.с. |   |
| Коробка передач | **5MT** |   |
| Рівень комплектації | **Classsic / Класік** |   |
| Тип приводу | передній (4x2) |   |
| Дверей/місць | 5 / 5 |   |
| Габарити Д/Ш/В мм.  | Не менше 4200 / 1760 / 1570 |   |
| Колея пер./ зад. Коліс мм. | 1495 / 1484 |   |
| Колісна база мм. | 2 555 |   |
|  Об'єм багажного відділення л.                     | Не менше 420 |   |
| Дорожній просвіт мм. | Не менше186 |   |
| Тип підсилювачу керма | Гідравлічний |   |
| Ємність паливного баку л. | Не менше 50 |   |
| Споряджена маса кг | Не більше 1 290 |   |
| **Ходова частина:** |   |   |
| Передня підвіска | Незалежна, типу McPherson |   |
| Задня підвіска | Торсіонна напівзалежна |   |
| Передні гальма  | Дискові |   |
| Задні гальма  | Дискові |   |
| Розмір колісних дисків і шин | 195/65 R15 |   |
| Передня підвіска | Незалежна, типу McPherson |   |
| **Експлуатаційні показники:** |   |   |
| Витрати палива у змішаному циклі: л. | Не більше 7,4 |   |
| Максимальна швидкість км/год | Не менше 170 |   |
| Періодичність ТО | 1 рік або 10 000  км пробігу |   |
| Гарантія на автомобіль | **3 роки або 100 000 км пробігу  (на двигун та трансмісію - 5 років або 150 000 км пробігу)** |   |
| **Комплектація:** |   |   |
| **Системи безпеки та захисту автомобіля**  |   |   |
| Фронтальні подушки безпеки водія та пасажира (2шт) | Обов’язкова наявність |   |
| ABS+EBD - антиблокувальна система гальм з розподілом гальмівних зусиль | Обов’язкова наявність |   |
| Штатна протиугінна сигналізація | Обов’язкова наявність |   |
| Імобілайзер двигуна | Обов’язкова наявність |   |
| Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX | Обов’язкова наявність |   |
| Центральний замок с дистанційним керуванням | Обов’язкова наявність |   |
| Задні триточкові ремені безпеки для трьох пасажирів | Обов’язкова наявність |   |
| Дитячий замок безпеки в задніх дверях | Обов’язкова наявність |   |
| Передні 3 точкові ремені безпеки з переднатягувачем | Обов’язкова наявність |   |
| **Комфорт**  |   |   |
| Механічний кондиціонер | Обов’язкова наявність |   |
| Електричні склопідіймачі в передніх дверях | Обов’язкова наявність |   |
| Електричні склопідіймачі в задніх дверях | Обов’язкова наявність |   |
| Електричне регулювання дзеркал | Обов’язкова наявність |   |
| Інформаційний русифікований дисплей водія , бортовий комп’ютер | Обов’язкова наявність |   |
| Регулювання кермової колонки по висоті | Обов’язкова наявність |   |
| Гідропідсилювач керма | Обов’язкова наявність |   |
| Електро регулювання кута нахилу фар головного світла | Обов’язкова наявність |   |
| **Внутрішні особливості салону / інтер'**  |   |   |
| Тканинна обробка салону | Обов’язкова наявність |   |
| Інтер’єр автомобіля виконаний у темних тонах | Обов’язкова наявність |   |
| Спинка заднього сидіння що складається в пропорції 60/40 з трьома підголівниками | Обов’язкова наявність |   |
| **Аудіосистема**  |   |   |
| Bluetooth  | Обов’язкова наявність |   |
| USB- роз’єм | Обов’язкова наявність |   |
| 2 динаміки | Обов’язкова наявність |   |
| **Зовнішні особливості / екстер'єр**  |   |   |
| Сталеві колісні диски (R15, 195/65R15) | Обов’язкова наявність |   |
| Металеве запасне колесо (докатка) | Обов’язкова наявність |   |
| Зовнішні дзеркала із покажчиками поворотів | Обов’язкова наявність |   |
| Багажні рейлінги на даху | Обов’язкова наявність |   |
| Задній спойлер | Обов’язкова наявність |   |

Загальні вимоги:

Товар, що пропонується Учасником, повинен бути  таким, що не був у користуванні та не експлуатувався на виставках, технічно справним та   виготовлений у 2022 році..(надати гарантійний лист Учасника)

1. Учасник забезпечує проведення обслуговування легкового автомобіля в межах України на будь-якій сертифікованій станції обслуговування продовж гарантійного терміну , який повинен становити не менше 3 років або 100 000 км пробігу ( на двигун і трансмісію -5 років або 150000 км пробігу ). Гарантійний термін експлуатації починається виключно з моменту постачання товару ( надати Гарантійний лист Учасника).
2. Характеристики запропонованого товару мають бути відповідними або кращими, ніж у технічних вимогах Замовника. Не приймаються пропозиції  на товар , який вироблений в країні (ах), до якої (их) застосовуються санкції ( персональні, спеціальні, економічні та інші обмежувальні заходи).

***У разі, якщо товар, представлений на торги, не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, висунуті Замовником, пропозиція відхиляється***.