**ДОДАТОК №2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

# Назва предмета закупівлі:. Ліхтарик діагностичний; молоток неврологічний з голкою та щіткою; ємність - контейнер, для проведення хімічної стерилізації та дезінфекції; крісло-каталка КВК-1; ростомір РН настінний; ширма медична палатна двосекційна ШМ-2; стрічка вимірювальна (рулетка медична); ноші медичні.

# Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021: 2015: 33190000-8 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні»

# Класифікатор медичних виробів НК 024:2019: 38832 - Ліхтарик ручний для огляду / терапевтичних процедур; 11950 - Неврологічний перкусійний ручний молоток; 48061 - Контейнер для системи хімічної дезінфекції медичних інструментів; 45052 - Крісло-візок для транспортування, складаний; 37001 - Зростомір для пацієнта; 13514 - Медична ширма; 37743 - Мірна стрічка, багаторазового використання; 13818 Портативні ноші.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування** | **Медико-технічні вимоги** | | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| **1.** | **Ліхтарик діагностичний** | Ліхтарик (ручка-ліхтарик) з LED освітленням для проведення огляду та інших діагностичних процедур.  Тип освітлення: світлодіодне;  металевий;  лакована поверхня;  включається при натисканні на кліпсу;  гладка поверхня;  в комплекті зі змінними батарейками;  1,5 В Micro (тип ААА)  в практичною блістер-упаковці  довжина 13 см | | шт. | 11 |
| **2.** | Молоток неврологічний з голкою та щіткою | Молоток неврологічний призначений для дослідження сухожильних рефлексів. Робоча частина молотка являє собою блок гуми, який закріплено в сталевому держаку.  Характеристики:  Довжина – 17см.  Робоча частина – 60\*15см.  Вага - 80г.  Голка -1шт.  Щітка – 1шт. | | шт. | 4 |
| **3.** | **Ємність - контейнер, для проведення хімічної стерилізації та дезінфекції** | Пластиковий контейнер для дезінфекції та хімічної стерилізації інструментарію в розчині дезінфектанту. Дозволяє зручно витягувати інструмент з розчину завдяки ємності-кошику з сітчастим дном. Пластина-вантаж призначена для утримання інструменту в розчині.  Кришка контейнеру міцно фіксується завдяки ручкам. | **Об'єм: 1 л.**  Розміри контейнера внутрішні: 22 х 9 х 5 см | шт. | 3 |
| **Об'єм: 3 л**  Розміри:  Висота - 8,5 см (з кришкою - 10 см)  Довжина - 27,3 см  Ширина - 14,8 см  Робочий об’єм -2,5л. | шт. | 7 |
| **4.** | **Крісло-каталка КВК-1** | Крісло каталка КВК-1 використовується для переміщень пацієнтів у сидячому положенні всередині медичних закладів. КВК-1 складається з м'якого сидіння, оббитого медичним шкірозамінником, встановленого на чотири колеса. Два колеса великого діаметру дають змогу комфортно переміщати пацієнта через різні перешкоди.  Крісло є суцільнометалевим зварним каркасом, виконаним з профільної труби. У задній частині крісла є ручки для його переміщення. Колір оббивки КВК-1 – чорний. Оббивний матеріал: Вініліскожа  Колісні опори, що само орієнтуються.  Тип гальмівного пристрою - два колеса з автономним гальмівним пристроєм.  Максимально допустиме навантаження – 150кг.  Матеріал каркасу - метал  Габаритні розміри крісла КВК-1: 880\*740\*940 мм.  Довжина, мм – 940;  Довжина ложа, мм – 450;  Ширина, мм – 720;  Ширина ложа, мм – 490;  Висота, мм – 910.  Гарантія, міс 12. | | шт. | 1 |
| **5.** | **Ростомір РН настінний** | Ростомір настінний РН призначений для вимірювання зросту пацієнта в положенні стоячи.  Основною відмінністю цього ростоміра є його установка на будь-яку вертикальну поверхню, що дозволяє економити місце в медичному кабінеті. Настінний ростомір складається з вертикальної стійки, яка кріпиться на стінку на фіксованій висоті за допомогою двох кронштейнів. На стійці рухомо встановлений рівень вимірювання зростання.  Технічні характеристики:  • Розміри:  - Висота 2000 мм;  - Ширина 240 мм;  - Довжина 150 мм;  • Маса не більше 5 кг. | | шт. | 4 |
| **6.** | **Ширма медична палатна двосекційна ШМ-2** | Ширма складається із металевого каркаса, на якому натягнута тканина.  Каркас ширми виготовлений з металевого профілю з полімерно-порошковим покриттям, стійким до дезінфекції та механічних пошкоджень. Полотно легко знімається з каркасу для прання та дезінфекції. Кожна секція має роликові опори.  Технічні характеристики:  Габаритні розміри:  Довжина – 1520 мм;  Глибина – 500 мм;  Висота – 1800 мм;  Маса - 11 кг. | | шт. | 8 |
| **7.** | **Ноші медичні** | Ноші медичні ТМ“БІОМЕД” А10 призначені для транспортування пацієнтів в лікарнях. Складаються в поздовжньо-поперечному напрямку у зручний чохол.  Технічні характеристики:  1.Розміри у розгорнутому стані (Д×Ш×В): 220×53×14 см 2.Розміри у складеному стані (Д×Ш×В): 110×18×10 см 3.Маса нетто: 5,5 кг 4.Максимальне безпечне навантаження: 160 кг.  **Комплектація:**  1. Ноші медичні – 1 шт. 2. Ремінь безпеки пацієнта РБ-02 – 2 шт. 3. Чохол захисний – 1 шт. 4. Інструкція – 1 шт. | | шт. | 3 |
| **8.** | Стрічка вимірювальна (рулетка медична) 150 см x 0,8 см | Технічні особливості: Для виготовлення рулетки використовують високоякісний пластиковий матеріал.  Лента має подвійну розмітку, що робить її ще зручнішою для різних робіт.  Дискретність - 1мм  **Характерні особливості виробу**  Білого кольору і простим дизайном.  Простота в експлуатації.  Мінімальна помилка у вимірі. | | шт. | 9 |

*Найменування товару, які містять посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип, джерело його походження або виробника вважати такі найменування, які містять вираз «****або******еквівалент****».*

*Еквівалентом товару в розумінні даного оголошення є товар, якість, форма випуску технічні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі.*

1.Інформація про запропонований товар повинна бути підтверджена:

- таблицею відповідності запропонованого учасником товару вимогам оголошення про спрощену закупівлю, яка повинна містити відповіді на всі пункти медико-технічних вимог: вимоги замовника, параметри запропонованого учасниками товару, а також посилання/вказівки на відповідні пункти та/або сторінки, інструкції з застосування (експлуатації) запропонованого товару, що підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам тендерної документації;

2.Місце поставки: склад КНП «Шосткинський міській центр ПМСД» ШМР (Амбулаторія№2) за адресою: 41100, Сумська обл. м. Шостка вул. Знаменська буд.6А.

- у разі поставки неякісного або такого що не відповідає медико-технічним вимогам товару постачальник зобов’язується замінити товар протягом 10 днів.

- строк поставки товару має становити не більше 10-ти робочих днів з дати подачі заявки від Замовника на поставку товару.