Додаток

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Портативний сонячний зарядний пристрій ALT-63**

**(4 одиниці)**

|  |  |
| --- | --- |
| Сонячна панель |  63 Вт |
| USB вихід 1 | 2.4 А (5 В). |
| USB вихід 2 | 2.4 А (5 В), 9 В 2 А, 12 В 1.5 А. |
| USB-C вихід | 5 В 2.4 А, 9 В 3 А, 12 В 2.25 А. |
| Підтримка параметрів зарядки USB | авто визначення  |
| DC вихід | 19 В 3 А  |
| Кабель  | 1\*USB-C |
| Кабель  | 1\*USB-A-Micro USB |
| Набір конекторів | 1\*10 в 1 |
| Кабель | 1\*DC-DC |
| Кабель | 1\*DC-з затискачами |

**PV модуль напівгнучкий Dokio Solar-100 Вт**

**(48 одиниць)**

|  |  |
| --- | --- |
| Потужність ном. | 100 Вт |
| Напруга | 16.0 В |
| Струм  | 6.25 А |
| Габарити | 1050\*540\*2,5 мм |
| Можна згинати | до 30 градусів |

**Кабель KBE Solar DB+6.0 (12м)+MC4**

**(24 комплекти)**