**Додаток 1**

 до оголошення про проведення

 спрощеної закупівлі через систему

 електронних закупівель

**Інформація про технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі**

Код ДК 021:2015 - 38430000-8 - Детектори та аналізатори.

Імунофлуоресцентний аналізатор GP1001 Getein1100 (НК 024:2019: 35707 - Флуоресцентний аналізатор імуноаналізу (FIA), стаціонарний)

**Загальні положення**

1. Проведення доставки, інcталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

*На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.*

1. Запропоновані товари повинні бути дозволені до застосування на території України. (надати завірені копії Свідоцтв про державну реєстрацію на кожне найменування, або копії документів, що підтверджують можливість застосування). Учасник зобов’язаний надавати сертифікати якості на товар, при поставці.
2. Учасник повинен забезпечувати належні умови зберігання та транспортування запропонованого товару, згідно вимог, які вказані в інструкції виробника запропонованого товару.
3. Тара та упаковка товару повинна відповідати вимогам встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки).
4. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні і не використався в якості виставкового зразку, експонату тощо, та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

*На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.*

1. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

*На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.*

1. Запропонований Учасником товар повинен відповідати вимогам із захисту довкілля.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Код НК 024:2019** |  **Найменування товару** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 1 | 35707 - Флуоресцентний аналізатор імуноаналізу (FIA), стаціонарний | Імунофлуоресцентний аналізатор GP1001 Getein1100 | шт | 1 |

*Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність вимогам (вказати посилання на сторінку інструкції з експлуатації\*)** |
| **1** | **Характеристики системи:** закрита, кількісний результат за 3-15 хвилин на такі параметри як: СРБ, цистатин С, мікроальбумін, Д-димер, HbA1c, тропонін, міоглобін, КК-МВ, нейтрофільний желатиназо-асоційований ліпокаїн, бета-2-мікроглобулін, прокальцитонін, тиреотропний гормон, антимюлеровий гормон, вітамін D, фолікулостимулюючий гормон, лютенізуючий гормон, антитіла до SarsCov-2 IgM+IgG, антигени SarsCov-2, інтерлейкін-6, ферритин, H-FABP |  |
| **2** | **Метод вимірювання:** імунофлуоресцентний  |  |
| **3** | **Дисплей:** сенсорний кольоровий дисплей розміром не менше ніж 7 дюймів |  |
| **4** | **Принтер:** наявність вбудованого термопринтера та можливість виведення результатів на зовнішній принтер |  |
| **5** | **Розміри:** не більше ніж 261мм × 241мм × 115 мм |  |
| **6** | **Вага:** не більше ніж 1,9 кг |  |
| **7** | **Електроживлення:** AC 100-240V, 50-60 Hz; DC 12V 5A |  |
| **8** | Наявність програми самодіагностики при кожному запуску аналізатора |  |
| **9** | **Режим вимірювання:** наявність 2-х режимів вимірювання.INSIDE/OUTSIDE MODE |  |
| **10** | **Пам'ять:** не менше 10 000 результатів пацієнтів |  |
| **11** | **Зв'язок з персональним комп'ютером:** Програма на CD для автоматичної передачі аналізатором отриманих даних на персональний комп'ютер |  |
| **12** | **Сканер-штрихкодів:** можливість підключення сканера штрих-кодів (опціонально) |  |
| **13** | Наявність у представника на території України сертифікату на систему якості підприємства (Сертифікат ISO 14001:2015, міжнародного зразка), що регламентує постачання хімічної сировини та комплексне оснащення лабораторій реактивами, посудом, меблями, приладами та аналітичним обладнанням (надати копію). |  |

У разі подання пропозиції, **яка не відповідає медико-технічним вимогам, пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам документації електронних торгів.**