**ДОДАТОК № 5**

**Проєкт договору**

 **Договір № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Україна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 р.

**Військова частина А 1349**, в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (надалі іменується «Замовник»), що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з однієї сторони та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (надалі іменується «Виконавець»), що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ з іншої сторони, іменовані надалі – Сторони, уклали даний Договір про наступне:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Виконавець зобов'язується на свій ризик, власними силами та засобами надати у встановлений строк послуги **«ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Частковий поточний ремонт службових приміщень будівлі)»,** визначені дефектним актом (Додаток № 1), а Замовник зобов’язується прийняти результат наданих послуг та оплатити його, згідно з умовами Договору.

1.2. Детальна інформація щодо обсягу послуг, які надаються за цим Договором, наведена у дефектному акті (Додаток №1 до Договору), який є його невід'ємною частиною.

**2. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ**

2.1. Послуги за даним Договором повинні бути надані якісно, відповідно до вимог чинного законодавства. Результат надання Послуг повинен бути оформлений відповідно до норм, встановлених для такої документації, а також відповідати вимогам спеціальних технічних норм, стандартів.

2.2. Виконавець гарантує відповідність якості розхідних матеріалів (з пред’явленням сертифікатів), які будуть використовуватись при наданні Послуг.

2.3. Виконавець в процесі надання послуг використовує власні засоби та матеріали та несе відповідальність за неналежну якість використаного матеріалу.

2.4. Виконавець зобов’язаний при наданні послуг керуватись: вимогами Закону України “Про охорону праці”; вимогами та нормативами екологічної безпеки; правилами протипожежної безпеки; санітарними нормами та несе відповідальність за їх невиконання.

**3. ЦІНА ДОГОВОРУ**

3.1. Вартість послуг становить \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) грн.\_\_\_ коп., в тому числі ПДВ –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн. \_\_\_\_\_\_коп.

3.2. Будь-яка зміна вартості послуг обґрунтовується відповідними розрахунками за взаємною згодою Сторін.

3.3. Сторони домовилися, що у разі, коли фактичні витрати Виконавця виявилися меншими від тих, які передбачалися при розрахунку вартості послуг, Виконавець отримує плату за фактично надані послуги.

У разі підвищення Виконавцем договірної ціни, не передбаченого цим Договором, всі пов'язані з цим витрати, якщо інше не встановлено законом, несе Виконавець.

**4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ**

4.1. Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі акту виконаних робіт, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця протягом 15 банківських днів з дати їх підписання.

4.2. У разі затримки бюджетного фінансування, або відсутності доходів, Замовник сплачує за фактично надані послуги протягом 10 банківських днів з моменту надходження бюджетного фінансування або отримання доходів на свій розрахунковий рахунок.

**5. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ НАДАНИХ ПОСЛУГ**

1. Строк надання послуг: з моменту підписання договору та **до 31.12.2023 р. Місце надання послуг: Україна (Інформація містить чутливі дані, розголошення якої в умовах воєнного стану не допускається, оскільки несе загрозу безпеці замовника).**
2. 5.2. У випадку виявлення недоліків або відступів від умов Договору, яких Замовник не міг встановити при звичайному способі їх прийняття (приховані недоліки), у т.ч. ті, що були умисно приховані Виконавцем, під час гарантійного періоду, Замовник негайно інформує про це Виконавця і представниками Сторін складається дефектний Акт.

Виконавець ліквідує такі недоліки за свій рахунок у строки, що зазначені в дефектному Акті, але не пізніше 14 календарних днів з моменту їх виявлення.

При ухиленні Виконавця від цих обов’язків, Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку.

**6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН**

**6.1.Замовник має право:**

6.1.1. Здійснювати протягом надання послуг контроль за відповідністю якості, обсягів і вартості надання послуг кошторисній документації, вимог нормативних документів. З метою здійснення контролю проводити перевірки, в тому числі за участю експертів;

6.1.2. Вимагати від Виконавця усунення виявлених недоліків та відхилень від кошторисної документації в порядку передбаченому цим Договором;

6.1.3. Безперешкодного доступу до усіх видів послуг у будь-який час, протягом всього періоду надання послуг;

6.1.4. Вимагати від Виконавця вчасного закінчення надання послуг та повного виконання зобов'язань за цим Договором;

6.1.5. Відмовитись від виконання цього Договору та вимагати відшкодування збитків у випадках передбачених Договором;

6.1.6. Відмовитись від прийняття наданих послуг у разі виявлення недоліків, які не можуть бути усунені Виконавцем;

здійснювати у будь-який час контроль за якістю, вартістю та обсягами надання послуг;

6.1.7. Вносити зміни до початку надання послуг або під час виконання поточного ремонту за умови, що такі зміни не впливають на Договірну ціну та характер послуг, визначених у цьому Договорі та кошторисній документації;

6.1.8. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Виконавцем порушень.

* + 1. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Виконавцем, у тому числі за рахунок відповідного зниження вартості послуг;
		2. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Виконавцем умов цього Договору.
		3. У разі невиконання зобов’язань Виконавцем достроково розірвати Договір, повідомивши про це Виконавця в письмовій формі, поштою рекомендованим листом у строк – не пізніше 5-ти календарних днів до моменту розірвання. Договір вважається розірваним в односторонньому порядку з моменту надсилання Замовником повідомлення про розірвання;
	1. Замовник зобов'язаний:

6.2.1. надати Виконавцю фронт виконання (робіт) послуг;

6.2.2. своєчасно та в повному обсязі (при наявності бюджетного фінансування) сплатити за надані послуги;

6.2.3. негайно повідомити Виконавця про виявлені недоліки в роботі.

6.3. Виконавець має право:

*6.3.1*. Одержувати оплату за надані послуги в розмірах та в строки, передбачені цим Договором;

6.3.2. На дострокове виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

6.4. Виконавець зобов'язаний:

6.4.1. забезпечити надання послуг згідно кошторисної документації, строків надання послуг, умов цього Договору та чинного законодавства;

6.4.2. надати послуги якісно, з використанням якісних матеріалів, в установлені строки та відповідно до вимог кошторисної документації та вимог нормативних документів;

6.4.3. здати закінчений поточний ремонт відповідно до умов цього Договору;

6.4.4. забезпечити на ділянці надання послуг дотримання правил охорони праці;

6.4.5. під час надання послуг та після їх закінчення забезпечення прибирання сміття, що утворилося в процесі надання послуг, а також від техніки, механізмів, матеріалів, тимчасових споруд, тощо;

6.4.6. надавати Замовнику документи, які підтверджують якість використовуваних матеріалів, пристроїв та устаткування, а також документи, що підтверджують використання коштів;

6.4.7. одержати встановлені законодавством дозволи та інші документи, які необхідні для надання послуг;

6.4.8. дотримуватись санітарних, пожежних вимог та вимог щодо складування будівельних матеріалів і розміщення технічного обладнання;

6.4.9. усувати всі недоліки виявлені в процесі приймання наданих послуг та під час гарантійного строку в порядку передбаченому цим Договором;

6.4.10. забезпечувати вільний доступ Замовника та його уповноважених представників до місць надання послуг;

6.4.11. своєчасно інформувати Замовника про хід надання послуг;

6.4.12. забезпечувати дотримання вимог нормативних документів, а також контролювати якість та обсяги наданих послуг;

6.4.13. відшкодувати Замовнику збитки, що виникли внаслідок недоліків допущених в процесі надання послуг;

6.4.14. виконувати отримані в ході надання послуг вказівки Замовника, якщо такі вказівки не суперечать умовам цього Договору.

**7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ**

7.1. Виконавець гарантує надійність і якість наданих за Договором Послуг відповідно до вимог встановленим відповідними стандартами, технічними умовами, та іншим нормативно-правовим актам.

7.2. Гарантійний термін наданих Послуг становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ з моменту підписання Акту виконаних робіт. Виконавець протягом дії гарантійного терміну приймає на себе зобов'язання безкоштовно усувати всі недоліки, які виникли з його вини.

7.3. При виявленні у межах гарантійного терміну недоліків наданих послуг, що виникли з вини Виконавця та зумовлені наданням Послуг з порушенням діючих норм, правил і умов Договору, Виконавець зобов’язаний усунути їх у 10-денний термін після письмового звернення Замовника та відшкодувати завдані такими недоліками збитки. Перелік недоліків визначається дефектним актом, що укладається Сторонами, з зазначенням дати виявлення недоліків та термінів їх усунення. У разі відмови Виконавця від складання та/або підписання такого акту та/або підписання його із зауваженнями (запереченнями), Замовник має право скласти такий акт із залученням незалежних експертів та надіслати його Виконавцю.

7.4. У разі не усунення недоліків у встановлені терміни Виконавець зобов’язується сплатити штраф у розмірі 3% від загальної вартості Договору, що передбачена п. 3.1. цього Договору.

7.5. Для надання послуг Виконавець залучає працівників відповідної кваліфікації, створює для них необхідні умови роботи і відпочинку та забезпечує дотримання працівниками правил і норм техніки безпеки, виробничих, санітарних, протипожежних норм та правил охорони праці під час надання послуг на висоті тощо.

**8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

8.1. За порушення умов даного Договору Виконавець відшкодовує спричинені цим збитки, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

8.2. За порушення та неналежне виконання договірних зобов’язань Виконавець сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми ненаданих послуг за кожний день затримки.

8.3. У разі виявлення порушень умов цього Договору щодо якості виконання послуг (робіт) Виконавець зобов'язується у 10-денний строк власними силами усунути недоліки, в разі прострочення цього терміну сплачує штраф у розмірі 20 % від вартості неякісно виконаних послуг.

8.4. Виконавець несе відповідальність за не дотримання вимог природоохоронних заходів, правил і норм протипожежної безпеки, охорони праці, наявність у нього необхідної ліцензії та дозвільної документації для виконання робіт за цим Договором.

8.5. Виконавець несе відповідальність за поведінку своїх працівників яких він залучає для надання послуг, приймає відповідні заходи *щодо* попередження порушень працівниками технологічної і виробничої дисципліни, громадського порядку, недопущення протизаконної поведінки, вимог норм охорони праці.

**9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ**

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором у разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які не існували під час його укладання та виникли поза волею сторін, в тому числі стихійні лиха та виняткові погодні умови, аварії, катастрофи, епідемії, епізоотії, військові дії, збройні конфлікти, блокади, загальна військова мобілізація, акти тероризму, диверсії, масові заворушення, страйки, аварії, протиправні дії третіх осіб, пожежі, захоплення підприємств тощо).

9.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу сторону у письмовій формі.

9.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є сертифікат про форс-мажорні обставини, виданий регіональною торгово-промисловою палатою або Торгово-промисловою палатою України, або документ, виданий іншим уповноваженим на це органом.

9.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей договір.

**10. ПРИЗУПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ, ВІДМОВА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ**

10.1. Сторони зобов'язані вживати заходи по виконанню окремих зобов'язань і цього Договору в цілому, подоланню сумісними зусиллями конфліктних ситуацій шляхом переговорів, незалежно від того, з чиєї провини вони виникли. Призупинення надання послуг і розрив Договору є крайньою мірою вирішення конфліктів між Сторонами.

10.2. Якщо Виконавець своєчасно не розпочав передбачені цим Договором надання послуг або надає їх настільки повільно, що закінчення їх у передбачений цим Договором строк стає явно неможливим, Замовник має право відмовитись від виконання цього Договору без понесення відповідальності за таке розірвання.

10.3. Якщо під час виконання передбачених цим Договором послуг стане очевидним, що вони не будуть надані належним чином. Замовник має право призначити Виконавцю строк для усунення недоліків, а в разі невиконання Виконавцем цієї вимоги - відмовитись від виконання цього Договору без понесення будь-якої відповідальності за таке розірвання.

10.4 Замовник може призупинити надання послуг чи розірвати цей Договір за таких обставин:

* невиконання Виконавцем зобов'язань за цим Договором;

- порушення Виконавцем вимог нормативно-правових актів, які регулюють зазначені правовідносини.

10.5. Замовник, у випадках передбачених Договором, повідомляє Виконавця про свою відмову від Договору, шляхом направлення йому письмового повідомлення за адресою, зазначеною в Договорі, із зазначенням причин розірвання та дати розірвання не менш ніж за 5 календарних днів до запровадження в дію такого рішення. Договір вважається розірваним з моменту направлення повідомлення про розірвання.

**11.** **ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

* 1. Усі спори пов'язані з цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
	2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю відповідно до законодавства України.

**12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

* 1. Договір набирає чинності з дати підписання його Сторонами і діє до 31.12.2023 р., але в будь-якому разі до повного виконання сторонами договірних зобов’язань.
	2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

**13.** **ІНШІ УМОВИ**

13.1. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

13.2. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування.

13.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються законодавством України.

13.4. Цей Договір укладений українською мовою у 2 (двох) аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, 1 (один) з яких зберігається у Замовника, 1 (один) – у Виконавця.

13.5. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними в цьому Договорі реквізити та зобов'язуються вчасно повідомляти іншу Сторону про їх заміну у письмовій формі.

**14.** **ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ**

14.1 Невід’ємною частиною цього Договору є:

14.1.1. Додаток №1 - Дефектний акт

**РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАМОВНИК**м.п. | **ВИКОНАВЕЦЬ**м.п. |

**Додаток №1 до ДОГОВОРУ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 р.**

|  |
| --- |
| **Дефектний акт**Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін відвапняної фарби | м2 | 671,5 |   |
| 2 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель відвапняної фарби | м2 | 298,45 |   |
| 3 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 300 |   |
| 4 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 126 |   |
| 5 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін тастель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 84 |   |
| 6 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін відвапняної фарби (відкоси) | м2 | 41,85 |   |
| 7 | Розбирання облицювання стін з керамічнихглазурованих плиток | м2 | 148 |   |
| 8 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 35 |   |
| 9 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 303,95 |   |
| 10 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати К=12 | м2 | 303,95 |   |
| 11 | Нанесення бетонконтакту на стелю | м2 | 298,45 |   |
| 12 | Нанесення бетонконтакту на стіни | м2 | 671,5 |   |
| 13 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель[одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм | м2 | 77 |   |
| 14 | Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит підфарбування або обклеювання шпалерами стелі зізбірних панелей | м2 | 298,45 |   |
| 15 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 298,45 |   |
| 16 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 298,45 |   |
| 17 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування | м2 | 298,45 |   |
| 18 | Улаштування коробів гіпсокартонними ігіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами зулаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | 13,3 |   |
| 19 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 13,3 |   |
| 20 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усерединібудівлі цементно-вапняним розчином при товщинінакиді до 10 мм | м2 | 448 |   |
| 21 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 588,5 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 588,5 |   |
| 23 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 373 |   |
| 24 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю ібетону декоративною сумішшю з наповнювачем,величина зерен 2 мм (баранек) | м2 | 215,5 |   |
| 25 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всерединібудівлі по каменю та бетону цементно-вапнянимрозчином | м2 | 41,45 |   |
| 26 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 37 |   |
| 27 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 37 |   |
| 28 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 32 |   |
| 29 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю ібетону декоративною сумішшю з наповнювачем,величина зерен 2 мм (баранек) | м2 | 5 |   |
| 30 | Встановлення пінополістирольних бордюрів уприміщеннях, площею підлоги понад 20 м2 (стельовийплінтус) |  п.м. | 340 |   |
| 31 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7шт | м2 | 162 |   |
| 32 | Облицювання поверхонь укосів керамічними плиткамина розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2до 7 шт | м2 | 9 |   |
| 33 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 230 |   |
| 34 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічнихплиток на розчині із сухої клеючої суміші |  м2 | 9,5 |   |
| 35 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриттяпонад 10 м2 | м2 | 72 |   |
| 36 | Улаштування планок на шурупах | м | 3,6 |   |
| 37 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 58 |   |
| 38 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель ізметалевих профілів; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, атехнологія їхнього виконання аналогічна новомубудівництву або реконструкції будинків, будівель таспоруд, можуть нормуватися відповідно або за нормамизбірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням довитрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин тамеханізмів коефіцієнту 1,15) | м2 | 34,4 |   |
| 39 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхоньпідвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистимилистами.; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, неохоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхньоговиконання аналогічна новому будівництву абореконструкції будинків, будівель та споруд, можутьнормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКНна нове будівництво із застосуванням до витрат праціробітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, ідо часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) |  м2 | 34,4 |   |
| 40 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 34,4 |   |
| 41 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 34,4 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування | м2 | 34,4 |   |
| 43 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін тастель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 148 |   |
| 44 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними ігіпсоволокнистими листами на клеї | м2 | 160 |   |
| 45 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 68 |   |
| 46 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 68 |   |
| 47 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 68 |   |
| 48 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 6 |   |
| 49 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 17 |   |
| 50 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати К=6 | м2 | 17 |   |
| 51 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 17 |   |
| 52 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати К=24 | м2 | 17 |   |
| 53 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 34 |   |
| 54 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7шт | м2 | 115 |   |
| 55 | Облицювання поверхонь укосів керамічними плиткамина розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2до 7 шт | м2 | 11 |   |
| 56 | Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу | м | 8 |   |
| 57 | Розбирання монолітної бетонної стяжки |  м3 | 0,4 |   |
| 58 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщинишару 12 см | м2 | 8 |   |
| 59 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення зприготуванням піщано-цементної суміші тротуарів,шириною до 2 м |  м2 | 8 |   |
| 60 | Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби зземлі та риштувань | м2 | 18 |   |
| 61 | Грунтування простих фасадів під фарбуванняперхлорвініловими фарбами з землі та риштувань | м2 | 18 |   |
| 62 | Штукатурно-декоративне покриття поверхонь фасадівдисперсійними декоративними штукатурками POLIMIN зриштувань. Декоративна акрилова фактурна штукатуркаPOLIMIN АВ-15 акрил -декор "Баранець 1,5 мм" |  м2 | 18 |   |
| 63 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,08 |   |
|   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |   |   |   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАМОВНИК**м.п. | **ВИКОНАВЕЦЬ**м.п. |