**Зміни**

**Відповідно до протокольного рішення № 37 від 22.04.2024**

1) Таблиці 1 додатку 2 «**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ»** викласти в наступній редакції:

Табл. 1

|  |  |
| --- | --- |
| № пп | Номенклатура |
| 1 | Люк каналізаційний типу «ТМ» ( Д400 ) із замком логотип - «Київавтодор» h-18 |
| 2 | Люк каналізаційний типу «ТМ» ( Д400 ) із замком логотип - «Київавтодор» h-12 |
| 3. | Зливоприймач чавунний типу «ДМ» С250 (на шарнірах повного відкривання та замками (замикаючі пристрої), навантаження 25 т.Z:\Миша\2021\чугун\Д 400 2.jpg |
| 4. | Зливоприймач чавунний 1100х570х120 навантаження 40 т. |
| 5. | Решітка зливоприймача чавунна 800x400х45 навантаження 25 т. |
| 6. | Решітка зливоприймача чавунна 860x420х45 навантаження 25 т. |
| 7. | Решітка зливоприймача чавунна 900x450х45 навантаження 25 т. |

2) Табличну форму пропозиції «специфікація» додатку 4 викласти в наступній редакції:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Номенклатура, країна виробника | Одиниця виміру | кількість | Ціна з ПДВ | Сума з ПДВ |
| 1 | Люк каналізаційний типу «ТМ» ( Д400 ) із замком логотип - «Київавтодор» h-18 | Шт. | 25 |  |  |
| 2 | Люк каналізаційний типу «ТМ» ( Д400 ) із замком логотип - «Київавтодор» h-12 | Шт. | 25 |  |  |
| 3. | Зливоприймач чавунний типу «ДМ» С250 (на шарнірах повного відкривання та замками (замикаючі пристрої), навантаження 25 т.Z:\Миша\2021\чугун\Д 400 2.jpg | Шт. | 25 |  |  |
| 4. | Зливоприймач чавунний 1100х570х120 навантаження 40 т. | Шт. | 15 |  |  |
| 5. | Решітка зливоприймача чавунна 800x400х45 навантаження 25 т. | Шт. | 15 |  |  |
| 6. | Решітка зливоприймача чавунна 860x420х45 навантаження 25 т. | Шт. | 15 |  |  |
| 7. | Решітка зливоприймача чавунна 900x450х45 навантаження 25 т. | Шт. | 15 |  |  |

**3)** Табличну форму додатку №3 «Проєк договору» в частині специфікації викласти в наступній редакції:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Номенклатура, країна виробника | Одиниця виміру | кількість | Ціна з ПДВ | Сума з ПДВ |
| 1 | Люк каналізаційний типу «ТМ» ( Д400 ) із замком логотип - «Київавтодор» h-18 | Шт. | 25 |  |  |
| 2 | Люк каналізаційний типу «ТМ» ( Д400 ) із замком логотип - «Київавтодор» h-12 | Шт. | 25 |  |  |
| 3. | Зливоприймач чавунний типу «ДМ» С250 (на шарнірах повного відкривання та замками (замикаючі пристрої), навантаження 25 т. | Шт. | 25 |  |  |
| 4. | Зливоприймач чавунний 1100х570х120 навантаження 40 т. | Шт. | 15 |  |  |
| 5. | Решітка зливоприймача чавунна 800x400х45 навантаження 25 т. | Шт. | 15 |  |  |
| 6. | Решітка зливоприймача чавунна 860x420х45 навантаження 25 т. | Шт. | 15 |  |  |
| 7. | Решітка зливоприймача чавунна 900x450х45 навантаження 25 т. | Шт. | 15 |  |  |

**4**) віповідні зміни внести до елетронних форм закупівлі.

**Уповноважена особа Михайло ГАЛУШКА**

**начальник відділу МТП**