Перелік змін від 29.03.2024 до тендерної документації на закупівлю:

**Стропи, канати згідно ДК021:2015 код 44420000-0 Будівельні товари**

***ID UA-2024-03-26-011502-a***

1. **Внести зміни до Тендерної документації, Додатку 2 таблиці Вимоги до предмету закупівлі:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ з/п*** | ***Найменування товару*** | ***Технічні характеристики товару*** | ***Од. виміру*** | ***Кількість*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| 1 | Строп СКП 1,6/1500 | ДСТУ Б В.2.8-10-98 строп канатний петльовий , кількість строп -1, втулка, вантажопідйомність 1,6т, довжина стропа 1500мм, або еквівалент | шт | 30 |
| 2 | Строп СКП 3,2/4000 | ДСТУ Б В.2.8-10-98 строп канатний петльовий , строп 1, втулка, вантажопідйомність 3,2т, довжина стропа 4000мм, або еквівалент | шт | 4 |
| 3 | Строп 2 СК 3,2/2500 | ДСТУ Б В.2.8-10-98 строп канатний, кількість строп 2, втулка, гак з замком, вантажопідйомність 3,2т, довжина стропа 2500мм, або еквівалент | шт | 4 |
| 4 | Строп СКП 3,2/6000 | ДСТУ Б В.2.8-10-98 строп канатний петльовий , кількість строп -1, втулка, вантажопідйомність 3,2т, довжина стропа 6000мм, або еквівалент | шт | 4 |
| 5 | Строп СКП 1,6/1200 | ДСТУ Б В.2.8-10-98 строп канатний петльовий , кількість строп 1, втулка, вантажопідйомність 1,6т, довжина стропа 1200мм, або еквівалент | шт | 4 |
| 6 | Строп СКП 3,2/1200 | ДСТУ Б В.2.8-10-98 строп канатний петльовий , кількість строп -1, втулка, вантажопідйомність 3,2т, довжина стропа 1200мм, або еквівалент | шт | 4 |
| 7 | Строп 4СК 3,2/2000 | ДСТУ Б В.2.8-10-98 строп канатний, кількість строп 4, втулка, гак з замком, вантажопідйомність 3,2т, довжина стропа 2000мм, або еквівалент | шт | 4 |
| 8 | Строп СКП 1,25/2000 | ДСТУ Б В.2.8-10-98 строп канатний петльовий , кількість строп -1, втулка, вантажопідйомність 1,6т, довжина стропа 2000мм, або еквівалент | шт | 4 |
| 9 | Строп 2СК1,6/2000 | ДСТУ Б В.2.8-10-98 строп канатний, кількість строп 2, втулка, гак з замком, вантажопідйомність 1,6т, довжина стропа 2000мм, або еквівалент | шт | 4 |
| 10 | Строп 1СК0,8/1000 | ДСТУ Б В.2.8-10-98 строп канатний,кількість строп 1, втулка, гак з замком, вантажопідйомність 0,8т, довжина стропа 1000мм, або еквівалент | шт | 4 |
| 11 | Строп1СК 0,8/900 | ДСТУ Б В.2.8-10-98 строп канатний, кількість строп 1, втулка, гак з замком, вантажопідйомність 0,8т, довжина стропа 900мм, або еквівалент | шт | 4 |
| 12 | Строп СКП3,2/3000 | ДСТУ Б В.2.8-10-98 строп канатний, кількість строп 4, втулка, гак з замком, вантажопідйомність 3,2т, довжина стропа 3000мм, або еквівалент | шт | 4 |
| 13 | Строп 1СК0,8/1030 | ДСТУ Б В.2.8-10-98 строп канатний, кількість строп 1, втулка, гак з замком, вантажопідйомність 0,8 т, довжина стропа 1030 мм, або еквівалент | шт | 4 |
| 14 | Строп СКП 0,2/14000 | ДСТУ Б В.2.8-10-98 строп канатний петльовий , кількість строп -1, втулка, вантажопідйомність 0,2т, довжина стропа 14000мм, або еквівалент | шт | 40 |
| 15 | Канат ф6,8мм оц., | ГОСТ 3062-80,або еквівалент | м | 20000 |
| 16 | Канат 4,8мм | ГОСТ 2688-80,або еквівалент | м | 1500 |
| 17 | Канат5,6мм | ГОСТ 2688-80,або еквівалент | м | 1000 |
| 18 | Канат6,2мм | ГОСТ 2688-80,або еквівалент | м | 500 |
| 19 | Канат11,0, мм | ГОСТ 2688-80,або еквівалент | м | 5000 |
| 20 | Дріт пружинний 3,5мм | ГОСТ 14963-78 для навивання пружин, або еквівалент | т | 1 |
| 21 | Дріт в’язальний 4,5 мм | ДСТ 3282-74, ГОСТ 3282-74 (термічно оброблений), або еквівалент | т | 0,50 |