Додаток 4 до тендерної документації

*НА БЛАНКУ УЧАСНИКА (за наявності)*

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**на закупівлю: «Холодний асфальт», код** **ДК 021:2015 код** [**44110000-4 - Конструкційні матеріали**](https://www.dzo.com.ua/js/classifications/universal/index.htm?lang=uk&shema=%D0%94%D0%9A021%3BCPV%3B%D0%94%D0%9A015%3B%D0%94%D0%9A018%3B%D0%94%D0%9A003%3B%D0%94%D0%9A%D0%9F%D0%9F) **(номенклатурна позиція: 44113620-7 - Асфальт)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги замовника** | **Підтвердження вимог учасником** |
| **1** | **2** | **3** |

*1. Загальні положення*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Злежуваність за кількістю ударів: не більше 5 ударів |  |
| 1.2. | Залишкова пористість за об’ємом: 6-10% |  |
| 1.3. | Грануметричний склад: кубічний щебінь фракції 5-8, 2-5, відсів 0-5, відсутність лещадних часток |  |
| 1.4. | Адгезія: більше 90% |  |
| 1.5. | Щільність рихлого матеріалу: не менше 1700 г/см3 |  |
| 1.6. | Коефіцієнт водостійкості: більше 0.95 |  |
| 1.7. | Морозостійкість: до -20°С |  |
| 1.8. | Термін зберігання: **12 місяців** |  |
| 1.9. | Можливість використання при будь яких погодних умовах |  |
| 1.10. | Фасування: **у мішках 25 кг** |  |
| 1.11 | Загальна кількість товару: **50 000 кг.** |  |
| 1.12 | Вироблено згідно ТУ У 23.9-39902525-00:2015 або аналогічн. |  |

*2.Організаційні вимоги*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Місце поставки товару – 29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 5 |  |
| 2.2. | Предмет закупівлі поставляється учасником-переможцем, за його рахунок. |  |
| 2.3. | При невідповідності якості товару, постачальник зобов’язаний замінити партію товару. |  |
| 2.4. | Строк поставки: партіями протягом 5-ти робочих днів з дати заявки |  |

1. Товар має бути новим, 2022 року виробництва, не повинен мати дефектів, пов’язаних з матеріалами та/або роботою по його виготовленню, які виявляються в результаті дії або упущення виробника та/або Постачальника за Договором.
2. Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.
3. **Товар, що поставляється, повинен бути безпечним і мати висновок Державної санітарно-епідемілогічної експертизи (ДСЕЕ).**
4. **Товар повинен мати сертифікат відповідності. Сертифікат відповідності повинен бути виданий органом з оцінки відповідності, який має акредитацію Національного агентства з акредитації України (НААУ).**
5. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством.
6. До розрахунку вартості пропозиції не включаються будь-які витрати, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції, понесені Учасником у процесі здійснення процедури та укладення Договору про закупівлю (в тому числі в разі відміни аукціону чи визнання його таким, що не відбувся).

*Посада, прізвище, ініціали, підпис Учасника (його Уповноваженої особи), завірені печаткою.*